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	المملكة المغربية

جامعة محمد الخامس بالرباط

الرئاسة



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)

Appel d'offres ouvert sur offres de prix  

N° 17/UMVR/2015 (lot unique)

(Séance publique)
Objet : Travaux d’aménagement aux sièges de la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, des établissements et des centres
Marché passé après Appel d'Offres ouvert (séance publique), conformément aux dispositions du Règlement relatif aux conditions et formes de passation  des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014, notamment ses articles : art. 16 al. 1§1 et art. 17 al. 1§3.

 

Entre :

Présidence de l’Université Mohammed V de, Rabat représentée par Monsieur le Président
D'une part

ET :

Monsieur ................................................................................................................................................

Qualité ……………………………………………………………………….………………………

Agissant au nom et pour le compte de la société ...........................................................................

Faisant élection de domicile à ………………………………………………......................................

Adresse du siège social ……………………………………………..…………………………………
Inscrit au registre de commerce de ....................................... sous le n° ……………………………

Affilié à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le n°..........................................................

Inscrit à la patente sous le N°.............................................................................................

Au capital de ……………………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n° ………………………………………………………………………
Patente n° ………………………………………………………………………………………….

Identifiant Fiscal....................................................................................................................................

Titulaire au compte bancaire  N°................................................................. à.....................................

Et désigné ci- après par le « concurrent »

D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

	Royaume du Maroc

Université Mohammed V de Rabat

La Présidence
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	المملكة المغربية

جامعة محمد الخامس بالرباط

الرئاسة



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

(C.P.S.)

Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 17/UMVR/2015 (Lot Unique)

Travaux d’aménagement aux sièges de la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, des établissements et des centres
(Séance publique)

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique, en application des dispositions de l’article 9, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014 et son modification le17 Juin 2015
CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet du Marche 

Le présent marché a pour objet : Travaux d’aménagement aux sièges de la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, des établissements et des centres
Article 2 : Pièces Constitutives du Marche

1. L’acte d’engagement ;

2. Le C.P.S. (cahier des prescriptions spéciales) ; 

3. Le bordereau des prix détail estimatif ;

4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux (C.C.A.G-T) approuvé par le Décret N°2-99-1087 du 29 Moharrem 1421- 4 mai 2000 et modifié par le décret N°2-05-1433 du 28 décembre 2005.

Après conclusion du marché :
1. Les ordres de service ;

2. Les avenants éventuels ;

3. La décision prévue au § 3 article 52 du CCAG-T, le cas échéant ;

4. Le planning d’exécution des travaux établi et approuvé par l’entreprise et approuvé par le maître de l’ouvrage.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Article 3 : Connaissance du Dossier

L’Entrepreneur soumissionnaire déclare :

· Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des accès des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

· Avoir pris pleine connaissance de l’importance des travaux.

· Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation.

· Avoir fait tous calculs et tous détails.

· N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présentée par lui et de nature à donner lieu à discussion.

Si une omission était faite dans le dossier ou sur les plans, l’entrepreneur devrait la signaler dans sa proposition et faire ressortir à part le montant de la dépense correspondante aux travaux jugés nécessaires. Faute de quoi, il serait tenu à l’exécution de ces travaux sans plus.

Article 4 : Documents Généraux et Textes Spéciaux

Les obligations pour l’exécution des prestations, objet du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres, découlent de l’ensemble des documents suivants :

· Documents généraux :

1. du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014 et son modification le17 Juin 2015;

2. Les textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires ;

3. Le Décret n°2-07-1235 du 04 Novembre 2008 relatif au contrôle des dépenses de l’État ;

4. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique tel qu’il a été modifié ou complété;

5. Le Circulaire n° 6015 T.P.C. du 1er Avril 1965 du Ministère des Travaux Publics et

6. Communications faisant application du cahier des Prescriptions spéciales type ;

7. Textes relatifs aux nantissements : Dahir du 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics;

8. Dahir n° 1.70.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment l’article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ;

9. La circulaire 1/61SGG du 30 janvier 1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication nationale ;

10. Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27/12/1944 en matière de législation sur les accidents de travail ;

11. La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics ;

12. Toutes les lois applicables en matière de législation de travail à ce jour;

13. Les textes relatifs à l’application de la TVA ;

14. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du marché.

15. La circulaire n°4.59 SGG du 12.02.59 et l'instruction n°23.59 SGG du 06.10.59 de la Présidence du Conseil relatives aux travaux de l'État, des Établissements Publics et des Collectivités locales et le circulaire n° 1-61 CAB SGG du 30.01.61 ;
· Textes Spéciaux :

1. Le devis général d'architecture (DGA) fixant les conditions de tous les travaux concernant les 

2. Le devis général pour les travaux d’assainissement (D.G.T.A.) édité par le Ministère des Travaux Publics (Edition 1961) ;

3. Par dérogation à l'article II du DGA, les règles pour le calcul des ouvrages de béton armé dites "Règles C.C.B.A. 68" en annexes 1970.

4. L'arrêté du Ministère des Travaux Publics et des Communications n° 250.67 du 15 Juillet 1967 portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les alimentent.

5. Note circulaire n° 16 du 1/02/1982 relative à la nouvelle procédure d’acquittement des droits de timbres.

6. Le circulaire n° 53/CAB du Premier Ministre du 28/03/1991 relative aux marchés publics (spécifications des fournitures dans le cahier des prescriptions spéciales).

7. Le dahir n° 170-157 du 26 joumada I 1390 (30/07/1970) relatif à la normalisation industrielle, notamment son article 3 définissant l’ensemble des Normes Marocaines homologuées se rapportant aux travaux de bâtiment.

8. La nouvelle norme marocaine NM 10.01.F004 arrêté d’homologation n° 1137.85 du 21 safar 1406 (5/11/1985) sur l'utilisation des ciments.

9. La circulaire 6001 T.P. du 07/8/1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l'exécution des travaux publics.

10. Le circulaire n° 1.61.SGG du 30/01/1961 relative à l’utilisation des produits d’origine et de fabrication marocaine.

11. Les D.T.U. 43 et 43.1 relatifs aux travaux d’étanchéité.

12. En l’absence des Normes Marocaines, les normes françaises et en particulier les D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) se rapportant aux travaux de bâtiment.

13. Les dispositions du présent CPS.

14. En cas de modification de la réglementation, les textes en vigueur au moment de la signature du marché feront foi.

En cas de contradictions de deux textes énumérés ci-dessus, le plus récent primera.

NB : L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en découlent. Il devra, s’ils ne les possèdent pas se les procurer auprès du Ministère de l’Equipement ou à l’Imprimerie Officielle de Rabat

Article 4 : Maitre d’Ouvrage et la Maitrise d’Œuvre

Le Maître d’Ouvrage est la Présidence de l’université Mohammed V.
La Maîtrise d'Œuvre est assurée par : Le Bureau d’Etudes Techniques: MAGETUDES 
Article 7 : Répartition en Lots

Le présent appel d’offres se fera en lot unique :

Article 8 : Documents à Fournir par l’Entrepreneur

L’entrepreneur devra fournir :

A l’appui de son offre : La justification par des éléments vérifiables, du potentiel industriel de l’entreprise et de la possibilité d’exécution des travaux dans les délais impartis. Ce document devra faire apparaître les moyens en personnel, matériel et locaux dont dispose l’entreprise, ainsi que les possibilités d’approvisionnement et de stockage et les moyens financiers.
Dans les délais indiqués dans le tableau ci-après : Les documents suivants visés dans les articles du présent cahier :
	Désignation des Documents
	Délais

	Installation et organisation du chantier
	7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux

	Désignation du responsable du chantier
	7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux

	Planning
	7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché

	Agrément du matériel
	7 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux

	Sous-détail de prix
	15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché

	Plans de recollement
	15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la

 réception provisoire des travaux

	Attestations d’assurance
	15 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché

	Plan d’exécution des travaux
	30 jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation du marché 


Article 9 : Consistance du Programme

Les travaux, objet du présent marché, concernant  Travaux d’aménagement au siège de la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat
ARTICLE 3 : MODE DE JUGEMENT - VALIDITE DES OFFRES – VALIDITE DU MARCHE ET DELAI  D'APPROBATION

 

1°)  Mode de jugement 

Le jugement se fera en lot unique.

2°)  Délai de validité des offres
Conformément à l’article 33 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014, les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 75 jours, à compter de la date d’ouverture des plis. Si, dans ce délai, la commission d’appel d’offres estime n’être pas en mesure d’exercer son choix, le Maître d’Ouvrage peut proposer par lettre recommandée avec accusé de réception la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Maître d’Ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai. Toutefois, le Maître d’Ouvrage reste engagé vis-à-vis des soumissionnaires tant qu’ils n’ont pas retiré leurs offres.

3°)  Validité du marché 

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation par le Président de l’Université Mohammed V de Rabat et son visa par le Contrôleur d’Etat de l’Université Mohammed V de  Rabat.

4°)  Délai de notification de l'approbation 

Conformément à l'article 136 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014, l'entrepreneur déclaré adjudicataire ne sera libre de renoncer à son offre que si l'approbation de son marché n'est pas notifiée dans un délai de 75 jours à compter du jour de l'ouverture des plis.

Article 12 : Droit de Timbres et d'Enregistrement

Tous frais de timbres et d'enregistrement de l’original du marché et des exemplaires qui seront délivrés en cas de nantissement sont à la charge de l'entrepreneur.

Article 13 : Cautionnements et Retenue de Garantie

a- Cautionnement provisoire et définitif :

Le cautionnement provisoire est fixé à  Soixante dix milles Dirhams (70 000,00 DH)
Le cautionnement provisoire sera restitué à l’entreprise après le dépôt du cautionnement définitif.

Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant initial du marché, il doit être constitué dans 30 jours  qui suivent la notification de l’approbation du marché. Ce cautionnement sera libéré dans les 3 (trois) mois après la réception définitive.

Ces cautionnements seront constitués conformément aux règlements en vigueur.
b) Retenue de garantie :

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels de l’entreprise, est de 10 %. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7 % du montant initial du marché augmenté éventuellement du montant des avenants. Elle sera restituée à la réception définitive qui aura lieu un an après la réception provisoire.

Conformément à l’article 59 § 3 du CCAG-T, le cautionnement définitif ainsi que la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions bancaires.

Article 14 : Délai d'Exécution& Prolongation du Délais

a) Délai d’exécution
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires en moyens humains et matériels, adaptés aux conditions de travail, pour terminer les travaux du présent marché dans un délai de 4 mois (Quatre mois), à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Pour pouvoir être pris en considération les arrêts de chantier dus en cas de force majeure, prévus par les articles 268 et 269 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913), devront être signalés dans les 48 heures (quarante huit), par écrit à l’administration.

Conformément à l’article 7 du CCAG-T, le délai d’exécution des travaux commence à courir le lendemain du jour où est produit l’acte ou le fait générateur du délai, et comprend l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et lieux.

Les retards des fournisseurs de l’adjudicataire ne pourront en aucun cas être opposés à l’administration en ce qui concerne ces délais. L’entrepreneur est tenu d’aviser l’administration 10 jours avant la date prévue d’achèvement des travaux.

Article 15 : Programme, Cadence des Travaux & Responsabilité de l’Entrepreneur

En exécution de l'article 37 du CCAG-T, l'Entrepreneur devra soumettre au bureau d’études et à l'administration dans les 7 jours ouvrables, à dater du lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, le planning détaillé de l'exécution des travaux, comportant tous les renseignements et justifications utiles, notamment sur l'installation de ces travaux.

Au cas où la cadence d'exécution des travaux deviendra inférieure à celle prévue au dit planning, l'administration pourrait faire application des mesures prévues à l'article 60 du CCAG-T. Un exemplaire de planning, après visa de l'administration, sera affiché par l'Entreprise au bureau du chantier, et constamment tenu à jour sous la surveillance du maître d’œuvre du B.E.T. et de l’administration.

L’entrepreneur, de part sa signature, reconnaît qu’il est seul responsable de tous accidents ou dommages de matériels ou corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures, objet du marché, ou causés par son personnel ou son matériel.

Cette responsabilité s’entend aussi bien pendant l’exécution des travaux qu’après leur achèvement, pendant la période de responsabilité légale et à la complète décharge de l’administration.

Il devra soumettre à l’approbation de l’administration le programme d’exécution assorti des plans de sécurité et d’hygiène pour répondre aux dispositions de l’article  24 du CCAG-T. Ces plans seront tenus à jour par le titulaire qui en signalera les modifications à l’administration.

Article 20 : Nantissement

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
1) La liquidation des sommes dues par la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat en exécution du marché sera opérée par les soins du Président de l’Université Mohammed V de Rabat ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet.

2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par Dahir n°1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics, est le Président de l’Université Mohammed V de Rabat

3) Les paiements prévus au marché, seront effectués par le Trésorier Payeur de l’Université Mohammed V de Rabat, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du marché.

En cas de nantissement du marché l’administration délivrera au titulaire du marché sur sa demande écrite l’exemplaire unique certifié conforme de son marché.

Les frais de timbres de l’exemplaire unique et ceux de l’original conservé par l’administration sont à la charge du titulaire du marché.

Article 23 : Attachements

En application de l’article 56 du CCAG-T, les attachements seront pris au fur et à mesure de l’avancement des travaux par un métreur agréé par le maitre d’ouvrage, pour déterminer tous les frais matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement.

L’entrepreneur devra avertir la maîtrise d’œuvre et le maitre d’ouvrage au moins sept (7) jours avant la date de prise d’attachement qu’il propose.

Au cas où l’entrepreneur n’assiste pas aux prises d’attachements ou ne les signe pas, ils lui seront transmis sous pli recommandé par l’administration ou le maître d’œuvre et lui sera accordé un délai de Quinze (15) jours pour formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les attachements sont censés être acceptés par lui sans aucune réserve.

Le paragraphe ci-dessus s’applique aussi au cas où des rectifications seront portées par la maîtrise d’œuvre ou l’administration sur les situations et métrés qui leur seront présentés pour vérification.

Tous les attachements seront établis par un métreur agréé par le bureau d’études et signés en quatre exemplaires et l’entrepreneur. Chacun des signataires conservera une copie dûment signée.

Tout attachement relatif à des travaux supplémentaires, demandés par écrit par l’administration, doit être présenté, visé par le bureau d’études, dans un délai d’un mois après la réalisation des travaux, faute de quoi il ne sera pas pris en considération.

Article 24 : ELECTION DE DOMICILE

1. Les notifications du maître d’ouvrage et de l’administration sont valablement faite au domicile élu et au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement.

2. En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date du changement.

3. Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 25 : Présence de l'Entrepreneur Encadrement du Chantier

L'Entrepreneur est tenu d'assister personnellement au moins une fois par quinzaine aux visites de chantier organisées par l'administration. Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié et ce conformément aux dispositions de l’article 19 du CCAG-T. La direction du chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n’apparaît pas suffisante le maître d'œuvre pourrait en demander le remplacement.

Il est prescrit en complément à l'article 18 du C.C.A.G-T, que dans le cas où l'entrepreneur ou son représentant requis par le maître d'ouvrage ou l'architecte ne se serait pas présenté à la requête, une amende pour absence lui sera appliquée dans la limite de 1 000,00 DH 

(mille dirhams) par absence. Les amendes viendront en déduction des sommes dues à l'entrepreneur.

Article 26 : Règlement de Police et de Voirie

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre à tous les règlements de police et de voirie en vigueur. L'Entrepreneur demeure responsable de tous les dégâts ou détournements commis par son personnel ou par des tiers sur son chantier. 

Article 27 : Contrôle des Travaux

L’entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle de l’Administration, qui se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’elle jugera nécessaires, soit par ses propres moyens, soit par d’autres organismes de contrôle.

Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux et matériels mis en œuvre pour essais et examens.

L’entrepreneur s’engage à accepter l’arbitrage de l’Administration sur tout différend l’opposant aux agents des organismes de contrôle désignés pour contrôler les travaux.

Article 28 : Liaison avec l’Administration

Toutes les fois qu’il est requis, l’entrepreneur doit se rendre sur convocation de l’Administration dans ses bureaux ou sur le chantier et en particulier pour les réunions hebdomadaires de chantier.

Au cas où il ne pourra pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant adresser à l’Administration la liste des personnes qui pourraient agir en son nom et pour son compte avec leurs fonctions et références et qui assisteront à sa place à ces réunions.

Dans tous les cas, la présence aux réunions d’un responsable habilité à prendre des décisions et les faire appliquer par son entreprise est indispensable, de manière qu’aucune opération ne pourrait être retardée ou arrêtée par manque de pouvoir de décision. 

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration et à sa demande tous les renseignements intéressants l’exécution et l’avancement des travaux.

Article 29 : Obligations Diverses de l'Entrepreneur

1. L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer lors de l'établissement de ses prix unitaires et en cours d'exécution des travaux. 

2. Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 49 du CCAG-T figurent les frais de branchement du chantier aux réseaux d'eau, électricité, etc., ainsi que les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux. Les démarches réglementaires seront effectuées par l'Entrepreneur adjudicataire

3. En application de l’article 40 du CCAG-T, le délai pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l’entrepreneur est fixé à 15 jours (Quinze Jours) calendaires à compter de la date de la réception provisoire.

4. En outre une pénalité spéciale de 200,00 DH (deux cent) par jour calendaire de retard sera appliquée à compter de la date d’expiration du délai de quinze (15) jours indiqué au § 3. Cette pénalité sera retenue d’office par l’administration sur les sommes encore dues à l’entrepreneur.

Article 30 : Assurance 

1- Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au maître d'ouvrage une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :

· Aux véhicules automobiles  utilisés sur le chantier qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

· Aux accidents  du travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur qui doit être couvert par une assurance conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maître d’ouvrage ne peut être tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de l’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, l’entrepreneur garantira le Maître d'ouvrage contre toute demande de dommages - intérêts et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature relative à ces accidents.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maître d'ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et le consigner sur le cahier de chantier prévu par le cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales.

a) A la responsabilité civile incombant :

· A l'entrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu'à la réception définitive notamment, par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de l'entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d'un fait de l'entrepreneur, de ses agents ou d'un défaut de ses installations ou de ses matériels;

· A l’entrepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du Maître d'ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maître d'ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu’à la réception définitive ;

· Au maître d'ouvrage, en raison des dommages causés aux tiers sur le chantier et ses dépendances notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents. Le contrat d'assurance correspondant à cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre le maître d'ouvrage ;

· Au Maître d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de l’entrepreneur et provenant, soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraîneraient un recours de la victime ou de l’assurance « Accident du travail »

b) Aux dommages à l’ouvrage ; à ce titre doivent être garantis par l’entrepreneur, pendant, la durée des travaux et jusqu’à la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

3- L'entrepreneur est tenu de présenter au maître d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus.

4- Aucun ordonnancement ne sera effectué si l’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maître d'ouvrage.

5- En outre, l'entrepreneur devra garantir le maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

6- L’entrepreneur doit informer le Maître d'ouvrage de toute modification ou résiliation concernant les polices d’assurances prévues par le présent article sous peine d’application des mesures coercitives prévues à l’article 70 du CCAG-T.

Sous-traitants :

Les garanties des contrats cités ci-dessus doivent être étendues aux sous-traitants, sauf si les sous-traitants sont déjà couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous-traitants devront être présentés au Maître d’Ouvrage à sa demande, ainsi qu’une attestation de validité et de paiement des primes en cours.

Article 31 : Prix Unitaires

Il est formellement stipulé que l’entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions, et des difficultés d’exécution du projet, avoir visité l’emplacement des futurs travaux, s’être procuré tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour que l’ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l’art et aux prescriptions du présent marché.

Les prix établis par l’entrepreneur correspondent à des ouvrages en parfait état d’achèvement et de fonctionnement. Ils correspondent également à tous percements, saignées, rebouchages, raccords de toute nature et en général toutes sujétions nécessaires pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’ouvrage (main d’œuvre, matériaux, matériel, etc. ...) sont compris dans les prix les charges suivantes :

· Les études, l’exécution des plans de détails.

· L’implantation des ouvrages.

· Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes, les règlements en vigueur et les spécifications particulières du marché.

· La totalité de la main d’œuvre de direction, de surveillance et d’exécution des ouvrages.

· L’enlèvement de toutes les installations de l’entrepreneur en fin de chantier, et tous les dépôts de matériaux, terres, gravats, etc. ... y compris l’enlèvement des terres, déchets ou autres matières provenant de l’exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de ses ouvrages avant réception.

· Les frais de gardiennage de son propre chantier.

· Les frais d’assurance, droits et brevets, de licences d’importation, etc...

· Les dépenses d’énergie et de matière consommable.

· Les études d’électricité sont à la charge de l’entreprise

· L’entrepreneur doit établir les décomptes par un métreur agrée par le maître d’œuvre

· Frais de l’autorisation d’aménager à la charge de l’entreprise

· Frais de branchement sur les réseaux d’assainissement, d’eau potable, d’électricité et toutes sujétions de mise en œuvre pour l’Administration et chaque logement à la charge de l’entreprise

Cette énumération n’est pas limitative, l’entrepreneur devra livrer les ouvrages parfaitement terminés sans aucune intervention ou prestation de l’Administration autres que celles désignées dans les conditions particulières du marché.

Article 32 : Sous Détail des Prix

L’entrepreneur devra fournir à l’appui de son bordereau de prix-détail estimatif, et ce dans un délai de quinze jours (15) à dater du lendemain du jour de la notification de l’approbation de son marché, les sous-détails justificatifs dans lesquels il fera apparaître nettement :

a) Pour les matériaux : leurs caractéristiques, leurs origines ou l’usine d’où ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou carrière, les frais d’amenée à pied d’œuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impôts, TVA et bénéfice.

b) Pour les dépenses de main d’œuvre : Les prix pratiqués pour les différentes catégories d’ouvriers, y compris les chefs d’équipes et non compris les charges sociales, les taxes, les frais généraux, impôts et bénéfices.

c) Les pourcentages des majorations globaux appliqués, d’une part aux dépenses de main d’œuvre et d’autre part, aux dépenses de matériaux figurant dans les sous-détails.

Pour chaque prix, il y aura lieu de faire apparaître les heures de travail, les quantités  de matériaux utilisés, les dépenses de gros outillages, etc... , et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés. 

Article 33 : Taxe  T.V.A

Tous les prix du présent marché sont établis en tenant compte des dispositions contenues dans le code général des impôts (article 5 de la loi de finances 43-06 pour l’année 2007 promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 10 hijja 1427 (31 décembre 2006).

Article 34 : Variation des Prix

Vu le délai d’exécution prévu à l’article 10 du présent marché, il n’y a pas de révision des prix.

Article 36 : Réunions de Chantier

Les réunions de chantier se tiendront sur le lieu des travaux une fois par semaine. Elles réuniront outre l’Administration, l’entrepreneur, le chef de chantier et tous autres mandataires du maître d’ouvrage habilités à contrôler les travaux.

L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement, ou à défaut, se faire représenter par un mandataire pour agir en son nom et pour son compte, à toutes les réunions de chantiers.

A chaque réunion, un procès-verbal sera établi, résumant l’état d’avancement des travaux, les décisions prises, les anomalies constatées et les instructions données par la maîtrise d’œuvre et l’administration.

L’entrepreneur devra commencer l’exécution immédiate de toutes ces décisions ou instructions concernant les travaux.

Article 37 : Responsable de Chantier

L’entrepreneur devra présenter, au plus tard, sept (7) jours calendaires à dater du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, à l’agrément de l’administration, le responsable qualifié qu’il compte garder sur le chantier en permanence accompagné de ses références et attestations personnelles pour des travaux de même importance.

Le responsable du chantier doit assurer sans interruption la direction de ce chantier.

Article 39 : Sous-traitance 

Les dispositions de l’article 141 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2015, sont applicables au Marché qui résultera du présent appel d’offres.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24 du règlement des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat.

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser 50 % du montant du marché.

Article 41 : Modifications

Conformément aux dispositions de l’article 54 du CCAG-T l’administration se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'elle jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet. Les plans modificatifs d'architecture seront à la charge de l'architecte.

Augmentation, Diminution et Changement dans Lamasse des Travaux ou au Différentes Nature d’Ouvrages Il est fait application des dispositions des articles 52, 53 & 54 du Cahier des Clauses Administratives Générales CCAG-T.
Article 46 : Pénalités pour Retard

Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans le délai d'exécution, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure au préalable, il lui sera appliqué suivant l’article 60 du C.C.A.G.-T une pénalité de 1%0 (Un pour mille) du montant des travaux du marché par jour de calendrier de retard. Le montant de ces pénalités viendra en déduction des sommes dues à l'Entrepreneur.

Le montant des pénalités est plafonné à 10 % (Dix) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus.
Article 47 : Mesures Coercitives

Les mesures coercitives à appliquer à l’entrepreneur s’il ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés par le maître de l’ouvrage et leurs modalités d’exécution, sont ceux prévues à l’article 70 du CCAG-T.

Article 48 : Résiliation

Le Marché peut être résilié dans les cas suivants :

· L’inexactitude de la déclaration sur l’honneur

· Prononcé d’un jugement de faillite

· Dissolution de l’entreprise

· Lorsque le fournisseur ne se conforme pas aux obligations contractuelles du marché
Article 50 : Dérogations au C.C.A.G. et au D.G.A.

Si le présent marché déroge à une prescription des textes cités en titre, l’Entrepreneur est tenu de se conformer au présent cahier de prescriptions spéciales.
Article 52 : Mode de Règlement

Le règlement des travaux se fera par application dans les décomptes des prix unitaires du bordereau des prix -détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

Les décomptes provisoires seront établis mensuellement sur la base des situations et métrés établis par l’entrepreneur et vérifiés par le bureau d’études.

Article 54 : Réception Provisoire

A la fin des travaux il sera procédé en présence de l'entrepreneur à la réception provisoire des travaux. La Maîtrise d'œuvre et l'Administration après la visite des ouvrages jugeront si cette réception peut être prononcée. Tous les défauts constatés dans les travaux au cours de la réception provisoire seront repris conformément aux règles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

Auparavant, l’entrepreneur devra satisfaire les dispositions suivantes :

Avoir terminé l’ensemble des travaux, 

Avoir effectué tous les essais et mesures prescrites par le présent marché.

La réception provisoire sera prononcée conformément à l'article 65 du C.C.A.G - T.

Article 55 : Malfaçons

Conformément à l'article 41 du CCAG-T si des malfaçons ou erreurs viennent à être décelés, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'Entrepreneur jusqu'à l’obtention de résultats satisfaisants. Si ces réfections entraînent des dépenses supplémentaires, elles seront également à la charge de l'Entrepreneur.

Article 56 : Nettoyage du Chantier

Le chantier doit être tenu en parfait état de propreté et d’organisation depuis le démarrage des travaux jusqu'à leur réception. En tout état de cause, le nettoyage devra être fait au moins une fois par mois, les frais étant à la charge de l’entreprise.

L’entrepreneur doit évacuer régulièrement les locaux où il travaille, les gravats ou débris qui sont le fait normal de ses activités.

Les gravats et débris seront déposés au voisinage du chantier en un ou plusieurs endroits indiqués par le maître d’œuvre. Ils seront ensuite enlevés par l’entrepreneur, qui aura à sa charge les frais de transport à la décharge publique.

Au cas où l’état de propreté du chantier lui-même ne serait pas satisfaisant, l’administration pourra faire exécuter le nettoyage par l’entrepreneur chaque fois qu’elle le juge nécessaire.

L’état de propreté exigé à la fin des travaux est celle que nécessite l’introduction des usagers dans le bâtiment, notamment en ce qui concerne le dégagement de menuiseries et serrures bloquées par la peinture, la mise en état d’utilisation des appareils sanitaires, qui devront retrouver leur éclat de neuf.

L’entrepreneur devra assurer le drainage et l’épuisement des eaux s’il y a lieu.

Article 58 : Garantie Décennale

L’entrepreneur retenu pour le présent marché devra prendre, à sa charge l’assurance garantie décennale auprès d’une compagnie d’assurance agrée conformément aux articles 69 du C.C.A.G-T  et 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, cette assurance devra garantir les ouvrages suivants :

- Gros œuvres.

- Etanchéité.

Et ce pendant une période de dix années contre tous dommages ou vices de toutes natures, la date de la réception définitive marque le début de la période de cette garantie.

Article 59 : Réception Définitive

L’entrepreneur doit solliciter la réception définitive par lettre recommandée adressée à l’administration dix jours (10 jour) avant la date prévue.

La réception définitive aura lieu en principe douze mois (12 mois) après la date de réception provisoire des travaux et la retenue de garantie sera débloquée après que la réception définitive soit prononcée par l’administration.

Après cette réception, l’entrepreneur restera soumis à la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur dans le Royaume du Maroc.
Article 60 : Responsabilité de l’Entrepreneur âpres  Réception Définitive

Il sera fait application des dispositions de l’article 69 du CCAG-T.

Article 61 : Ajournement des Travaux

Il sera fait application des dispositions de l’article 44 du CCAG-T.

Article 62 : Cessation des Travaux

Il sera fait application des dispositions de l’article 45 du CCAG-T.

Article 63 : Litiges ou Contestations

Tout litige entre l'administration et le titulaire du marché sera soumis aux tribunaux administratifs de Rabat.

CHAPITRE II

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

DESIGNATION D'UNE MARQUE
La désignation d'une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le nom de marque n'impose pas la fourniture de cette dernière mais renseigne sur les caractéristiques techniques, le niveau de qualité du matériau ou appareillage demandé.

ESSAIS DE CONTROLE

Ces essais seront à la charge de l’entrepreneur, les échantillons correspondants seront fournis par l’entreprise. Dans le cas ou ces essais sont effectués par le maître d’ouvrage leurs frais seront imputés à l’entreprise.

Ils auront lieu en cours d’exécution des travaux, ils ont pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés par l’entrepreneur manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles stipulées dans le CPS et suivant la cadence prescrite.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais de l’entrepreneur dans un délai qui sera fixé par le Maître d’Ouvrage.

Faute par l’entrepreneur de se conformer à cette prescription il sera procédé d’office par le Maître d’Ouvrage aux frais, risque et périls de l’entrepreneur, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire, à l’évacuation de ces matériaux.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de déterminer les essais à effectuer ainsi que leur fréquence pour les différents corps de travaux.

Ces essais comportent aussi le contrôle de la bonne mise en oeuvre du matériels posés ainsi que la vérification des ouvrages terminés notamment l’électricité, la plomberie sanitaires, protection incendie et contrôle d’accès. L’Entrepreneur fournira des attestations de conformité de ces installations.

A/DESCRIPTIONS DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux à réaliser, objet du présent marché, comprennent :

 Démolition et Dépose,

 Réfection des enduits, Revêtements, Faux plafond, Habillage, Menuiserie,

 Electricité, Plomberie, sanitaire, protection incendie, contrôle d’accès,

 Peinture, vitrerie.

Le présent chapitre a pour objet de définir les ouvrages à réaliser et les matériels et matériaux à mettre en oeuvre ainsi que les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages devront répondre et les prescriptions auxquelles l’exécution des travaux sera assujettie.

B/ MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes marocaines en vigueur et être de première qualité.

ARTICLE 1 – PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine ; il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront en principe des lieux d’extraction ou de production suivants :

	DESIGNATIONS DES MATERIAUX
	QUANTITE ET PROVENANCE

	Sable

Gravette, pierres cassées

Tout venant 

Ciment

Chaux grasse

Briques

Tuyaux de ciment, hourdis, éléments préfabriqués en ciment

Acier HLE FeE500

Granulats
	Des meilleures carrières de la région

De concassage de calcaire dur des meilleures carrières agrées de la région, tamisées et lavées avant emploi ; la gravette de rivière est exclue pour le B.A.

Des meilleures carrières de la région

CPJ45-CPJ35, des usines de la région

Des fours à chaux de la région

Des usines de la région devant satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A.

Des usines agrées

Des dépôts agréés devant satisfaire aux conditions de l’article 61 du D.G.A.

Des meilleures carrières de la région.


Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 

ARTICLE 2 – VERIFICATION DES MATERIAUX

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage sera agrée par la maîtrise d’œuvre.

La demande de réception d’un matériel autre que les matériaux préfabriqués devront être faits au moins quatre jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d’un mois à pied d’œuvre.

ARTICLE 3 – TERRASSEMENTS GENERAUX

3.1 – Terrassements et fouilles pour ouvrages béton

a – Les terrassements et les fouilles d’ouvrage seront poussés jusqu’à la profondeur nécessaire définie et réceptionnée par le laboratoire.

b- Le fond de fouille doit être en mesure de supporter l’ouvrage. Si l’on se trouve inopinément en fond de fouille en présence d’un sol ne répondant pas aux caractéristiques exigées, il appartiendra au B.E.T. de prendre les mesures palliatives nécessaires.

c- Dans le cas de fouilles de profondeur exceptionnelle, la base des massifs de fondations reposera sur un remblai rapporté.

Dans tous les cas, les bétons de blocage ne seront tolérés qu’après accord du maître de l’ouvrage et du B.E.T.

d- si l’ouvrage est fondé sur la roche, celle-ci sera mise à nu, nettoyé et taillée à niveau ou en gradin.

e- Si les circonstances l’imposent, les fouilles seront convenablement étayées et boisées.

f- l’entrepreneur se protégera contre les venues d’eau en général par l’exécution de rigoles, puisards et autres dispositifs d’épuisement de puissance suffisante.

g- l’entrepreneur devra arrêter l’exécution des remblais dès que les conditions climatiques risquent de compromettre leur bonne tenue et ne les reprendra qu’après un délai suffisant (Gel-2°).

3.2 – Préparation de substratum pour les remblais mis en place par l’entrepreneur

a- le substratum devra tout d’abord être débarrassé de tous matériaux organiques, tels que mottes d’herbe, racines etc.…ainsi que des vases et terres fluentes.

b- le matériel utilisé pour le remblaiement devra posséder les caractéristiques ci-après.

· Courbe granulométrique permettant le compactage (Fuseau TALBOT),

· Equivalent de sable ES 75,

· Indice de plasticité IP 10,

c- l’ensemble de substratum sera suffisamment et uniformément compacté pour éviter les tassements différentiels.

d- le niveau sera vérifié avant coulage du béton.

e- Lorsqu’un dallage devra être coulé sur une sous couche d’agrégats, celle-ci sera constituée par des produits de concassage du calibre 15-25.

3.3 – Contrôle des travaux

L’entrepreneur devra procéder aux essais suivants :

3.3.1 – Avant le commencement des travaux

· Essai Proctor Standard des matériaux utilisés en remblai et du sol de fondation dans les zones des déblais. Il sera effectué autant d’essais que de nature de sol traversé.

· Essai Proctor modifié du tout-venant d’Oued avec courbe d’étalonnage pour la correction « cailloux ».

3.3.2 – Au cours d’exécution des travaux

- Mesure de la compacité après compactage des remblais du sol, de la plate-forme et des matériaux d’assise.

Il sera effectué un contrôle de compactage suivant les indications du B.E.T.

Dans le cas où l’entrepreneur ne disposerait pas d’un laboratoire de chantier, les essais seront effectués à ses frais dans un laboratoire agrée par la maitrise d’oeuvre. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur restera responsable des travaux qu’il exécutera entre la date d’envoi des échantillons au laboratoire et la transmission des résultats. La maitrise d’oeuvre pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai si les essais ne correspondent pas aux normes prescrites par le cahier des prescriptions spéciales ou les normes en vigueur.

Il est toutefois précisé que les essais Proctor seront obligatoirement exécutés par un Laboratoire agrée aux frais de l’entrepreneur. Les essais Proctor de tout-venant seront accompagnés d’une courbe d’étalonnage pour la correction cailloux.

ARTICLE 4 - COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

4.1 – Tableau des bétons

Les bétons doivent satisfaire à la norme NM 10.1.008.

	CLASSE DU BETON

DESIGNATION COURANTE DU BETON
	CLASSE DU CIMENT
	RESISTANCE CARACTERISTIQUE SUR CYLINDREF CK (MPA)

	CLASSE  B30

bétons de résistance mécanique élevée (éléments en béton armé fortement sollicités & éléments en béton précontraint.
	CPJ45

DOSAGE 400KG/M3
	30

	CLASSE  B25

bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments des ouvrages en béton armé normalement sollicités).
	CPJ45

DOSAGE 350KG/M3
	25

	CLASSE  B20

bétons de résistance mécanique moyenne (éléments des ouvrages en béton armé faiblement sollicités, dallages et éléments sollicités en compression).
	CPJ45

DOSAGE 300KG/M3
	20

	CLASSE  B15

bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimensions, béton coulé en grande masse, gros massif de fondations et béton de remplissage)
	CPJ35

DOSAGE 300KG/M3
	15

	CLASSE  B10

bétons de résistance mécanique faible (éléments non armés, peu sollicités, béton de proproté)
	CPJ35

DOSAGE 250KG/M3
	10


4.2 – Tableau des mortiers

	Désignation
	Ciment CPJ45
	Chaux

éteinte ou hydraulique
	Sable
	Grain

de

riz
	Emploi

	MORTIER N°1
	450
	-
	500
	500
	Mortier de reprise de béton

	MORTIER N°2
	300
	-
	660
	340
	Hourdage de maçonnerie

	MORTIER N°3
	550
+ résine synthétique d’adhérence
	-
	-
	1000
	Mortier hydrofuge

	MORTIER N°4
	300
	150
	500
	500
	Corps de l'enduit bâtard

	MORTIER N°5
	350
	-
	1000
	-
	Couche de finition ciment (FINO)

	MORTIER N°6
	450
	-
	550
	550
	Corps de l'enduit de ciment

	MORTIER N°7
	225
	200
	1000
	-
	Couche de finition bâtard (FINO)

	MORTIER N°8
	300
	-
	1000
	-
	Enduit lisse, chape scellement, support de revêtement


La composition à retenir pour chaque classe de béton sera donnée par des essais de formulation et des essais de convenances faits par un laboratoire agréé aux frais de l’entreprise.

Le tableau des dosages indiqué à l’article ci-avant ne deviendra définitif qu’après acceptation de la maîtrise d’œuvre.

Cas du béton prêt à l’emploi

· L'Entrepreneur peut utiliser des bétons prêts à l'emploi préparés en usine, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage et du respect des conditions suivantes:

· Le béton prêt à l’emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011 ;

· Le choix du béton doit être fait en fonction des exigences de l’ouvrage (résistance, environnement, etc.), des conditions de mise en œuvre et des conditions climatiques. La valeur de l’ouvrabilité du béton doit être celle définie par l’étude de formulation du béton correspondant ;

· Dans tous les cas, l’Entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS. Un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu à la disposition du maître d’ouvrage ;

· L’Entrepreneur donne toutes facilités utiles au contrôle extérieur pour effectuer les épreuves de contrôle de conformité. Celles-ci sont effectuées par lots ; le béton étant prélevé juste avant sa mise en place dans la partie d'ouvrage concernée.

· le fournisseur accepte les essais effectués au titre du contrôle par l'Entrepreneur ou par le maître d'ouvrage.

ARTICLE 5 – PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MORTIERS ET BETONS

Tous les mortiers et bétons seront fabriqués mécaniquement.

L’étude de béton armé est effectuée par : le B.E.T 

Le béton armé sera vibré et pervibré. La granulométrie et la quantité d’eau de gâchage seront déterminée à la suite d’une étude faite aux frais de l’entreprise par un laboratoire agrée et dont les résultats seront soumis à la maîtrise d’œuvre pour approbation.

ARTICLE 6 – EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON

6.1 – Echafaudages

Les plans et calculs de résistance et de déformation des échafaudages devront avoir l’agrément de la maîtrise d’oeuvre.

Les étais devront permettre un décoffrage progressif.

6.2 – Coffrages

a. Les formes et les dimensions de volumes limités par les coffrages sont conformes à celles indiquées sur les plans d’exécution. L’implantation et les niveaux de tous les ouvrages doivent être vérifiés par l’entrepreneur avant mise en place du béton.

b. Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante pour résister sans déformations aux charges et aux chocs qu’ils devront subir pendant l’exécution du travail jusqu’au décoffrage. Ils devront en outre être suffisamment étanches pour empêcher toute fuite de laitance.

c. Les coffrages des parements devant rester brut de décoffrage seront soigneusement traités. Ils pourront être constitués soit par l’assemblage des panneaux métalliques standards, soit par panneaux en bois rabotés ou revêtus de contre-plaqué traité en huile de lin.

d. Aucun décoffrage, ni enlèvement de supports de coffrage ne sera entrepris avant que le béton n’ait atteint une résistance suffisante. Les trous laissés dans le béton après décoffrage seront immédiatement et soigneusement traités dans les regles de l’art et les instructions de la maîtrise.

Les temps des décoffrages ci-après sont à maintenir pour les températures moyennes de 15°C (béton de ciment portland) :

· Murs et surfaces verticales
        : 2 jours minimum

· Poteaux


                  : 3 à 4 jours minimum

· Joints des poutres et solives               : 3 à 4 jours minimum

· Etais des poutres

                  : 21 jours minimum

· Sous face des hourdis                         : 21 jours minimum

Si l’on peut craindre des surcharges de chantier, on augmentera les délais jusqu’à 30 jours pour les étais.

a. On ajoutera aux délais précédents le nombre de jours pendant lesquels la température a été inférieure à + 5° C.

b. Le délai de décoffrage variera avec la nature des aliments utilisés. A 15° C, les délais suivants seront adoptés pour les étais de poutres et sous faces des hourdis.

- Ciments de laitier

: 28 à 30 jours

- Ciments de Portland 
: 21 jours

- Superciments

: 7 à 10 jours

- Ciments fondus

: 7 à 10 jours

N.B. – Les temps de décoffrage sont donnés à titre indicatif.

6.3 – façonnage et arrimage des armatures

Les armatures auront les formes prescrites et occuperont les emplacements prévus sur les plans d’exécution.

Les écarts tolérés dans la position de chaque armature ne dépasseront pas la moitié de son diamètre sans être en aucun cas supérieur à 6mm.

6.4 – Granulats

Les granulats seront stockés sur les aires spécialement aménagées. En outre, les catégories seront séparées par des cloisons pleines.

Les accès aux aires de stockage seront conçus pour empêcher les engins de livraison ou de manutention de souiller le sol des aires et les granulats.

6.5 - Ciment 

Le ciment C.P.J. sera stocké conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur et doit avoir une contenance totale correspondant à 2 jours de bétonnage. Toutes dispositions seront prises pour que l’alimentation du chantier pendant le coulage des planchers soit normalement assurée.

6.6 – Fabrication des bétons

a- Les bétons seront fabriqués mécaniquement avec de l’eau douce immédiatement avant leur emploi. La composition des bétons sera affichée en permanence sur la bétonnière.

Le dosage des constituants sera fait dans les proportions indiquées. Tolérance admise 3 % en poids.

Tous les matériaux entrant dans la confection d’une gâchée seront malaxés pendant un minimum d’une minute et demie, la cuve tournant à la vitesse pour laquelle elle a été prévue. Pour les gâchées de plus de 0,750 m3. La durée de malaxage sera augmentée d’une demi-minute par 0,750m3.

b- Le béton sera transporté au point d’utilisation par des procédés permettant d’éviter toute ségrégation des éléments et tout commencement de prise avant la mise en œuvre.

6.7 – Mise en œuvre des bétons

a. La mise en œuvre du béton devra lui conserver toute son homogénéité et ne permettra aucune ségrégation.

b. Les parties de béton non mises en place dans la demi-heure qui suivra la fabrication, seront aussitôt rebutées et transportées en dehors du chantier par les soins et aux frais de l’entrepreneur.

c. Avant coulage, les surfaces de reprises éventuelles seront nettoyées et repiquées sur 1 cm. Pour faire saillir les graviers, toute trace de laitance sera éliminée. L’ancien béton sera mouillé aussi longtemps pour qu’il soit bien imbibé avant d’être mis en contact avec le béton frais. Il est indispensable que l’entrepreneur puisse prévoir toutes les reprises pour placer les aciers de couture. L’emploi de barbotine de ciment sera prescrit.

En revanche, le dosage de la première couche de béton en contact avec la surface de reprise sera augmenté et  le diamètre des gros grains utilisés sera diminué.

a. Pour les parties qui devront être coulées sans reprise de bétonnage toutes les dispositions devront être prises (travail à trois postes) pour qu’une fois le bétonnage commencé, il soit poursuivi sans arrêt jusqu’à la terminaison du coulage.

b. Le béton sera vibré soit par vibration superficielle dalles et semelles par couches de 0,15 m d’épaisseur de telle sorte que l’eau de gâchage reflue à la surface, soit à l’aide de pervibrateurs introduits dans la masse même du béton. En outre, pour les ouvrages dont les parements sont destinés à rester bruts de coffrage après terminaison, une vibration des coffrages sera recommandée.

Les appareils vibreurs seront de type et de la dimension adaptée aux ouvrages à vibrer, la vibration sera effectuée en fréquence élevée pour avoir le serrage maximum sans qu’apparaisse la ségrégation.

· 8.000 pulsations à la minute pour les appareils de pervibrations ou les vibroplats.

· 3.000 pulsations à la minute pour les appareils de vibration de coffrage.

Le béton devra être plein et en contact parfait avec les parois des coffrages et les armatures sur toute leur surface.

a- En temps de gelée, le bétonnage sera interrompu à défaut de la possibilité de prévenir les effets nuisibles du froid. Des précautions spéciales devront être prises pour assurer la prise et le durcissement du béton dans des conditions qui ne nuisent pas à sa qualité.

Lorsque la moyenne des températures extrêmes de la journée s’abaissera à + 5°C, le bétonnage sera interrompu à moins que l’entrepreneur ne dispose de moyens efficaces (incorporation d’adjuvants, eau de gâchage chauffée à 40° C, protection des parois par des matériaux isolants techniques.

Toutes les parties du béton qui auront été endommagés par l’action du gel seront démolies et reconstruites aux frais de l’entrepreneur.

b- Le béton fraîchement coulé sera protégé contre toute possibilité d’endommagement, si besoin est, il sera protégé par des bâches.

c- Le béton sera tenu à l’abri de la pluie et du soleil jusqu’à ce qu’il ait suffisamment durci, l’humidité nécessaire pour en assurer la prise dans de bonnes conditions y sera entretenue quinze jours au moins après exécution pour des ouvrages devant être construits dans des régions au climat particulièrement sec et ensoleillé.

d- Les agrégats, l’eau, les armatures, les coffrages et le sol sous les semelles devront être exempts de givre et de glace au moment où s’effectue la coulée.

e- La mise en place du béton immergé pourra se réaliser à condition que la température de l’eau soit supérieure ou égale à + 7°C.

f- Après la mise en place des appareils, les manchons ou trous de boulons seront remplis au béton de gravillon et les espaces réservés au réglage seront bourrés au mortier de ciment.

6.8 – Réception des ferraillages
Avant toutes opérations de bétonnage, un procès verbal de réception des armatures sera établi par la maîtrise d’oeuvre.

6.9- Essais de laboratoire

6.9.1 – Essais de granulométrie des agrégats et sables – essais d’équivalence des sables

Les sables et les agrégats employés devront être conformes aux normes prescrites par le DGA.

Toutefois, dès l’ouverture du chantier, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra obligatoirement demander à un laboratoire agrée de procéder aux essais de granulométrie des agrégats et sables qu’il se propose d’employer.

Seule l’utilisation des agrégats concassés est autorisée.

Pour les sables, le pourcentage en éléments de 0 < 0,80 sera maximum de 4%. L’essai d’équivalence de sable sera supérieur à 75%.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.

Les frais des essais sont à la charge de l’entrepreneur.

6.9.2 – Essais préalables

Chaque type de béton proposé fera l’objet d’essais par le laboratoire et aux frais de l’entrepreneur.

Les résultats de ces essais seront consignés dans des procès verbaux qui comporteront les renseignements suivants :

· Nature du granulat et carrière d’origine pour chacun d’eux,

· Granulométrie- granulat,

· Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles sera fabriqué le granulat,

· Caractéristiques du ciment (en référence à la norme N.M, 10.01F004) et usine d’origine,

· Résultats d’analyse de l’eau dont l’emploi est prévu,

· Composition du béton (granulat, ciment, eau),

· Nature, marque, dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l’agrément CSTB,

· Résultats des essais à la compression à la traction à 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total,

· Résultats des trois essais dits « slump test» de référence exécutée sur le béton ayant servi à constituer les éprouvettes,

· Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

Il sera également joint des échantillons des granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de l’aspect ou parement fini obtenu après décoffrage.

Enfin, l’entrepreneur devra fournir d’une façon détaillée pour chaque partie d’ouvrage le type de béton qu’il propose d’employer. Il devra en être fait mention d’une façon claire sur les plans d’exécution fournis par l’entrepreneur à l’agrément du B.E.T.

6.9.3 – Essais de contrôle

Au cours du chantier, l’entrepreneur sera tenu d’utiliser des matériaux ayant les mêmes qualités et les mêmes dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l’entrepreneur serait amené à modifier l’origine de ses matériaux, il serait tenu d’effectuer une nouvelle série d’essais identiques à ceux décrits à l’article 6.9.2 pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de béton proposés.

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l’origine de matériaux approvisionnés et de leur qualité.

Des essais de résistance seront exécutés régulièrement en cours de chantier pour chaque type de béton pour chaque plate-forme et tous les 40 m3 mis en œuvre il pourra être exécuté un prélèvement pour essais de contrôle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification du laboratoire, porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindre à 7 et 28 jours sur 9 éprouvettes au sol par essai.

Les prélèvements seront exécutés inopinément à la demande de la maîtrise d’oeuvre dans la limite de fréquence fixée plus haut, cette fréquence étant une fréquence moyenne.

La fourniture des moules pour éprouvettes et du béton ainsi que le transport et les frais de laboratoire, sont à la charge de l’entrepreneur.

Au cas où, les caractéristiques résultant les essais de contrôle seraient inférieurs au caractéristique exigible, la maîtrise d’oeuvre décidera du sort des ouvrages défectueux. Les mesures imposées pourront aller jusqu’à la destruction et la reconstruction de ces ouvrages.

ARTICLE 7 – OUVRAGES ET PRESCRIPTIONS DIVERS

7.1 – Rocher

Sera considéré comme rocher  uniquement au terrain définie par le laboratoire et nécessitant l’emploi obligatoirement de compresseur ou d’explosif

L’entrepreneur ne devra engager des travaux de terrassement en rocher qu’après constat par la maitrise d’œuvre de la nature rocheuse du sol. Une  prise d’attachement contradictoire est obligatoire.

7.2 – Tuyaux d’assainissement

Les tuyaux seront en ciment vibre de provenance d’une usine agréée.

Les génératrices seront rectilignes. L’épaisseur régulière la longueur d’une pièce ne dépassera pas 2,5 m.

Les essais d’étanchéité seront effectués à une pression de 1 bar.

La pose sera assurée sur couche de sable et cailloux, avec empochements à l’endroit des collets.

L’alignement sera assuré sans ressaut.

Les joints seront comblés au mortier spécial sable-ciment par mortier.

Un écouvillon sera passé à l’intérieur pour éviter toute balèvre les branchements et dérivations seront assurés à au moins 75°, et déborderont sur les faces des regards.

Aux traversées des chaussées les tuyaux seront enrobés de béton + 50 cm au delà des bordures.

7.3 – Murs en agglomérés de béton

Ils seront exécutés conformément au D.T.U.- 20.11. Une période égale ou supérieure à 28 jours devra séparer leur fabrication de leurs mises en œuvre.

Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier, une confection industrielle sur chantier peut être éventuellement acceptée après accord de la maîtrise d’œuvre sur les moyens utilisés.

Les blocs agglomérés de béton  pour murs porteurs seront soumis à essais et agrées par le bureau de contrôle.

Les blocs porteurs devront résister à une compression égale ou supérieure à 80 bars. Leur densité réelle sera d’au moins 2.200 kg/m3. Les blocs non porteurs devront résister à une compression égale ou supérieure à 40 bars.

La maçonnerie devra être montée par assises réglées à joints croisés avec recouvrement entre assises d’eau moins 10 cm.

Les joints verticaux et horizontaux auront une épaisseur régulière de 15 à 20 mm.

Le mortier devra garnir toute la surface des joints.

7.4 – Cloisons en brique

Elles seront réalisées en briques creuses et humidifiées avant mise en œuvre par trempage.

Le montage sera assuré à bains soufflant de mortier par assises à joint croisé, le recouvrement étant de 0,05 au moins. Les joints étant d’une épaisseur régulière de 10 à 20 mm.

La taille se fera obligatoirement par sciage.

Les saignées seront effectuées mécaniquement.

7.5 – Enduits 

Les supports seront nets, propres, exempts de poussières, balèvres, etc…et présenteront une rugosité suffisante pour un bon accrochage. Les joints de maçonnerie seront brossés et si nécessaires piqués.

Les supports seront humidifiés à refus, en plusieurs fois, à un quart d’heure d’intervalle, puis réessayés au moment de la pose.

La couche de finition sera exécutée après prise, mais avant séchage de la couche de dégrossissage.

Les couches de finition seront  parfaitement dressées (tolérance 0,25cm, sur 2 mètres). Un grillage « spécial enduit » sera interposé à tout changement de nature de support (15 cm de part et d’autre de la séparation), fixé par gobetage.

Joint creux au fer raccordement avec le revêtement de sol.

7.6 – Raccords et ajustement

L’entrepreneur doit, et cela sans supplément, tous les raccords nécessaires au droit de tous les percements, trous et scellements y compris toutes fournitures et façons, toutes coupes et sciottages prévus, angles d’équerre saillants et rentrants ajustés par recouvrements.

7.7 – Choix des matériaux

Les matériaux mis en œuvre seront de 1ère qualité.
8 – Etanchéité

8.1 : Nature des travaux

Les travaux faisant l’objet du présent chapitre comprennent tous les travaux entièrement terminés, exécutés suivant les règles de l’art, les prescriptions techniques décrites dans le présent chapitre et la description des ouvrages au chapitre respectif.

8.2 : Provenance des matériaux
Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d’extraction ou de production suivants :

	DESIGNATION DES MATERIAUX
	QUALITE ET PROVENANCE

	- Sable
	Carrière de la région

	- Ciment Artificiel classe CPJ 35 ou 45 livré obligatoirement en sacs de papier 50 kg
	Usines de ciment du Maroc

	- Bitume
	Pur oxydé 90/40 des dépôts du Maroc

	- Feutre
	Surfacé type  36 S, Hyréne 25  des dépôts du Maroc


Par le fait, même du dépôt de son offre, l’entrepreneur est réputé connaître les ressources des carrières, usines ou dépôts indiqués ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation.

Aucune réclamation ne devra présenter à toute réquisition. Les certificats et attestations prouvant l’origine de la qualité des matériaux. Tous ces matériaux seront de 1ère qualité et répondront aux prescriptions du Cahier de Description des Ouvrages du D.G.A et D.T.U.

8.3 : Vérification des matériaux

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura agrée par la Maîtrise d’œuvre (B.E.T et architecte).

Tous matériaux ou matériels refusés seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures.

8.4 : Essais d’étanchéité

Indépendamment des essais qu’il pourra juger nécessaires, la Maîtrise d’œuvre (BET et architecte) pourra prescrire des prélèvements destinés à effectuer des essais de laboratoire pour le contrôle des quantités, résistance, souplesse, etc…prévus au titre II, chapitre VII du D.G.A.

A cet effet, en présence de l’entrepreneur, on découpera dans le revêtement d’étanchéité des échantillons de 0,30 m de longueur sur 0,15 à 0,20 de largeur. Les prélèvements devront être effectués ou plus tard le jour de la terminaison des travaux d’étanchéité proprement dits, et en tous cas avant l’exécution de la protection.

Les prélèvements à la charge de l’entrepreneur seront limités à un échantillon par terrasse d’une superficie inférieure à 500 m², deux échantillons par terrasse d’une superficie comprise entre 500 et 1.000 m² et ainsi de suite. Le rebouchage sera effectué immédiatement.

Les frais de prélèvement, d’essais et de rebouchage seront entièrement à la charge de l’entrepreneur, dans les limites fixées ci-dessus.

9- Electricité 

a/ L’entrepreneur devra réaliser l’équilibrage correct des phases. Des mesures seront prises et les réajustements nécessaires seront à la charge de l’entrepreneur. 

b/ Le procès -verbal de réception technique de l’installation dressé par R.E.D .devra être remis par l’entrepreneur à l’architecte en double exemplaire pour être joint au dossier de réception provisoire.

c/ Le cas échéant, l’entrepreneur devra établir les demandes d’abonnement, s procurer et remplir les formulaires nécessaires, les soumettre à la Fondation pour accord et signature et les transmettre aux services intéressés. 

Le câble armé pour l’alimentation générale des nouvelles constructions sera sous buses ciment 100 et comprendra les fouilles en rigoles de 0,80 de profondeur en tous terrains , la fourniture et pose de buses sur lit de sable avec joint au mortier de ciment avec grillage de signalisation, les remblais en terre tamisée et évacuation des déblais excédentaires aux D.P , les boites de raccordement aux bornes de regards simples en agglomérés de 0,15 et toutes sujétions de mise en place du câble , y compris sortie sous tube acier encastré à l’arrivée. 

Les câbles de liaison du bâtiment seront sous tube acier encastré compris toutes saignées, rebouchage de diamètre approprié, il pourra être demandé éventuellement de remplacer le tube par du type plastique, type Dim orange ou similaire sans plus value. 

Les épissures sont rigoureusement interdites, seuls les serre-fils sont autorisés pour liaisons du câblage électrique. 

L’appareillage sera du type à grilles de serrage sur boite ronde en plastique à encastrer, avec plaquette et recouvrement en matière coulée, les hublots étanches seront en fonte et protégés par un grillage métallique, galvanisé démontable. 

Les fusibles seront soigneusement calibrés et repérés par étiquettes, pour protection des foyers et des prises. 

L’installation après son achèvement fera l’objet des essais d’électricité. 
Avant réception des travaux l’entreprise devra fournir des plans de recollement des travaux réalisés.

10-Plomberie sanitaire et protection incendie 

PROVENANCE - QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX : 

Les matériaux seront de production marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. 
Tous les matériaux et appareils seront de première qualité, l’Entrepreneur sera tenu de faire connaître leur origine et soumettre à l’approbation de maitre d’ouvrage les échantillons qui Leur seront demandés. Les appareils sanitaires ont été choisis avec référence du modèle demandé, l’entreprise devra préciser à l’appui de son offre la marque et la référence du modèle proposé qui devra être qualité similaire et de valeur égale. 
Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des fournisseurs et aucune réclamation concernant le prix de revient à pied d’œuvre des matériaux ne sera recevable à aucun moment. 
Les prix proposés pour chaque catégorie d’ouvrage comprendront, sauf stipulations contraires, la fourniture de tous les matériaux nécessaires à la parfaite exécution des travaux, même si certains d’entre eux ne sont pas explicitement mentionnés, la fourniture de la main d’œuvre qualifiée et l’acceptation de toutes les sujétions de transport, échafaudages, percements , scellements fourreaux, délais aux décharges publiques etc ... imposées par l’état des lieux et la nature des ouvrages.

Aucun trou, percement, saignée, ne devront être exécutés dans l’ossature porteuse en béton. 

Les scellements dans le béton seront obligatoirement exécutés au pistot SPIT sans plus-value.

 La protection antirouille des pièces aux métaux ferreux et la peinture générale des tuyauteries et installations. 

Les saignés au niveau mural pour le passage des différentes canalisations. 

L’entrepreneur s’assurera que les ouvertures, trémies, gaines caniveaux sont adoptés au passage et à la visite des canalisations et appareillage, il signalera à au maitre d’ouvrage les mises au point qui pourraient être nécessaires, les dispositions à prendre pour l’amenée à pied de ses matériels lourds les dispositions du devis descriptif qui pourraient ne pas être admises par le distributeur, faute de quoi, il devra prendre en charge tous les frais résultant des modifications imposées. 

L’installation, après son achèvement fera l’objet des essais d’étanchéité et de circulation des eaux. 

Avant réception des travaux l’entreprise devra fournir des plans de recollement des travaux réalisés.

11-Peinture - Vitrerie 

a/ Avant tout commencement d’ouvrage et en vu d’une exécution parfaite des peintures, l’entrepreneur devra reprendre tous raccords et imperfections tels que enduits mal exécutés et cloqués, plinthes décollées, mauvais scellements, menuiseries mal ajustées resteraient à la charge de l’entrepreneur. 

b/ Les ouvrages de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes : 

* Apprêt, nettoyage des fonds, rebouchage impression, enduit général etc... 

* Brûlage des nœuds et isolation par gomme laque pour menuiserie bois, dérouillage à la brosse métallique et application d’antirouille pour les ferronneries. 

* Application de la 1ère couche de peinture. 

* Application de la 2ème couche de peinture après séchage parfait de la 1ère couche. 

* Application éventuelle de couche supplémentaires jusqu’à l’obtention des résultats finaux exigés par le maitre d’ouvrage. 

La vitrerie sera exempte de bulles et ondulations, elle sera posée à double bain de mastic sous par closes en bois ou métalliques vissés, sans plus-value pour leur dépose et repose en feuillure et comprendra toutes sujétions de coupes et chutes. 

c/ Avant commencement des travaux de peinture et badigeon, tous les sols devront être protégés de manière efficace afin de ne pas être tachés. Les démolitions et les reprises qui découleraient de l’absence de protection et d’insuffisance de précaution au moment de l’exécution des peintures seront à la charge de l’Entrepreneur. 

d/ Le nettoyage final des locaux incombe à l’entreprise, il devra être effectué de façon parfaite, les sols en mosaïque, les plinthes etc... Devront être lessivés au savon noir (emploi d’esprit de sel étant interdit), le fonctionnement des serrures des portes ainsi que toutes les autres quincailleries sera vérifié. 

Les vitrages seront nettoyés avant remise, et les verres éventuellement cassés seront remplacés. 

La réception provisoire sera refusée à l’entreprise tant que la propreté effective du chantier n’aura pas été constatée.

12 : Voirie-assainissement

ARTICLE 1 : IMPLANTATION DES OUVRAGES A REALISER
Cette opération est à la charge de l’entreprise

L’entrepreneur devra procéder à l’implantation de toutes les voies.

L’entrepreneur fera exécuter dans les meilleurs délais par un géomètre agrée de son choix, l’implantation des axes généraux en coordonnées Lambert, de la voirie principale du réseau d’assainissement et des réseaux divers (électricité, eau potable, téléphone …). Il fixera sur l’ensemble du terrain un certain nombre de repères de nivellement. Il appartiendra à l’entrepreneur de réaliser tous les piquetages complémentaires qu’il jugera indispensable à la réalisation de ses travaux et en particulier les coins des blocs afin de matérialiser l’emplacement des ouvrages et éviter tout empiétement. Il rétablira en outre toutes les bornes cadastrales délimitant les parcelles du terrain titrées avoisinants annexes les travaux objet du présent marché.

Si l’entrepreneur a des observations à présenter, les rectifications éventuelles doivent être faites contradictoirement entre l’entrepreneur, le géomètre du maître d’ouvrage et le B.E.T dans les délais les plus rapides.

Les éléments définitifs résultant de ces rectifications doivent faire l’objet d’un procès-verbal contradictoire.

Le plan d’implantation définitive sera remis au BET pour vérification et réception.

Tous les repères principaux doivent alors être scellés par les soins de l’entrepreneur, sous le contrôle du géomètre du maître d’ouvrage et soigneusement rattachés de façon à pouvoir être rétablis en cas de destruction. Les rattachements des repères doivent faire l’objet de procès verbaux.

L’entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des bornes-repères et de les établir ou de les remplacer à ses frais si nécessaire. En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement provenant d’une faute ou d’une négligence de l’entrepreneur, celui-ci est tenu d’exécuter à ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans la positions prévue.

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ; l’entrepreneur étant tenu de lui faciliter cette tâche. De convention expresse, ces vérifications ne diminuent en rien la responsabilité de l’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de mettre à la disposition de l’Administration, un topographe agréé pour la réalisation de travaux topographique complémentaire pour la bonne exécution ou la vérification de données en relation avec le marché.
ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION

L'Entrepreneur est réputé avoir connaissance pour s'en être personnellement rendu compte de toutes les conditions de l'établissement du projet de l'exécution des travaux susceptible d'influer sur la réalisation des ouvrages et, notamment.

· De la situation et de la qualité des terrains,

· Des conditions de transport et d'accès aux chantiers à toute époque de l'année

· De la situation et nature des carrières ainsi que la qualité et des conditions d'extraction des sables et gravier.

· De la nature et qualité des eaux nécessaires à la confection des mortiers et des bétons et des conditions d'approvisionnement en eau,

· Des possibilités de recrutement de la main-d’œuvre locale

· D'une façon générale, de toutes les sujétions et aléas imposés par les circonstances locales.

ARTICLE 3: MATÉRIEL DE CHANTIER

La fourniture du matériel est à la charge de l'entrepreneur :

· Niveleuse pour le nivellement et répandage du tout venant ou épandeurs régleurs automoteurs.

· Compacteur pour le compactage de la forme, de la couche de fondation et de la couche de base.

· Camions citernes pour le transport et le répandage du liant hydrocarboné.

· Camions gravionneurs pour le répandage pour le gravillon.

· Brise roche ou Marteau à air comprimé pour les fouilles en rocher.

L'entrepreneur doit fournir tous ces engins en nombre suffisant pour satisfaire au délai d'exécution.

ARTICLE 4 - TRANSPORT - STOCKAGE ET VÉRIFICATION DU MATÉRIEL A PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu’à pied d’œuvre depuis les usines ou dépôt de L'entrepreneur ou de ses sous-traitants ainsi que l'outillage de montage, s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de l'entrepreneur.

Celui-ci prévoira un certain nombre de pièce de rechange destinés aux avaries normalement Libres de survenir pendant le transport et manutentions.

ARTICLE 5- TERRASSEMENTS

5.1- Travaux préalables aux terrassements

L’arrachage sera exécuté à l’intérieur des emprises en principe sur la largeur nécessaire à l’assiette des travaux

Les broussailles et taillis seront ressemblés et brûlés sur place au fur et à mesure de l’avancement des travaux

L’entrepreneur prendra à sa charge les mesures de sécurité prescrites par le service d’incendie qui sera consulté préalablement à cet effet. Il restera seul responsable

Le terrain débroussaillé sera débarrassé des souches, racines et tous débris végétaux

5.2- Démolition des constructions – comblement des excavations

Les démolitions des constructions seront exécutées jusqu’à un niveau inférieur à 1,00 m au niveau de la plateforme des terrassements voies.

Les matériaux provenant des démolitions seront évacués aux décharges.

Tous les vides que cuves, carrières, dayas, excavations diverses, etc… seront comblés dans les conditions prescrites par le maître d’ouvrage

5.3- Terrassements

Les terrassements seront exécutés conformément aux prescriptions du cahier des charges générales pour les travaux dépendant de l’administration des équipements du Maroc.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais seront transportés aux décharges désignées par l’administration.

L’entrepreneur pourra utiliser les déblais rocheux pour la construction en tout venant de la couche de base de la chaussée s’ils sont reconnus aptes à cet usage par le laboratoire agréé par l’administration.

Dans tous les cas, le compactage devra être conduit de telle sorte que la densité sèche des remblais en place soit au minimum égale à 90% de la densité optima (essai proctor modifié) après correction des terres. Les accotements et trottoirs jusqu’aux talus seront compactée dans les mêmes conditions que les remblais 

La tolérance de cote par rapport à la ligne rouge sera au plus égale à deux centimètres

On ne devra pas observer de présence d’eau sur les chantiers de terrassement. L’entrepreneur en assurera l’écoulement à ses frais 

5.4- Déblais

L’entrepreneur pourra rencontrer des terrains de différentes natures qu’il lui appartiendra d’apprécier.

Le compactage du sol de la plateforme sera conduit de façon à obtenir, sur une épaisseur de 30cm au moins, une densité sèche au moins égale à 90% de la densité sèche de l’optimum Proctor modifié.

5.5- Remblais

Tous les remblais devront être méthodiquement compactés. Le contrôle du compactage des remblais sera effectué en référant principalement aux résultats d’essais à la plaque et si besoin est à des mesures de densité sèche en place.

Lorsque la nature des matériaux le justifiera et sur demande de la maîtrise d’œuvre, l’entrepreneur devra en plus effectuer, à ses frais les essais suivants : 

· teneur en eau

· densité en place

(la densité à obtenir étant les 95% de l’optimum Proctor normal sur chaque couche de remblais ou de l’optimum Proctor modifié sur la couche de surface)

Cette opération comprend aussi le décapage :

· la surface des terrains situés dans l’emprise des travaux dont les zones seront couvertes par les remblais de toutes natures ou les fondations des ouvrages de génie-civil sera décapée sur une profondeur moyenne de 0,20m.

· ce décapage pourra nécessiter localement l’enlèvement d’une couche superficielle de plus de 0,20m d’épaisseur, dont l’importance est laissée à l’appréciation du maître d’œuvre.

5.6- Fond de forme

Les fonds de formes seront soigneusement dressés, compte tenu des tolérances admises et devrant être traités conformément aux recommandations du Laboratoire comme suit :

* ouvrir le décaissé de la chaussée

* Herser le fond de forme

* Répandre de la chaux éteinte à raison de 5 kg/m2
* Compacter le fond de forme à 95% OPM à la teneur en eau optimale.

Ils seront réceptionnés par le BET et un laboratoire agréé par la maîtrise d’œuvre avant exécution des ouvrages.

Le fond de fouille devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant jusqu’à disposition des traces de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la cerce, à la règle, au niveau.

ARTICLE 6- CONSTRUCTION DES CHAUSSEES

6.1- Encaissement de la chaussée (40cms)

Après exécution des terrassements, l’encaissement sera dressé conformément aux indications du paragraphe 4.18.6 du présent CPS

6.2- Couche de fondation 

La fondation sera exécutée en tout-venant calcaire de 0/60 des carrières de la région ou l’oued ayant les caractéristiques suivantes :

· Granulométrie fuseau 0/60

· Dureté Los Angeles < 35%

· Indice de plasticité < 6%

· Coefficient d’aplatissement < 20

· Indice de compactage > 98% de l’OPM

Après achèvement de la fondation, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2cm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une tolérance maximum de 2 cm sous la règle ou le cercle

6.3- Couche de base 

La couche de base sera exécutée en tout venant 0/315 TYPE GNA. Ayant les caractéristiques suivantes :

· Granulométrie fuseau 0/31.5

· Dureté Los Angeles < 30

· Microdeval < 20

· Equivalent de sable > 30

· Indice de plasticité < 6

· Compactage > 98% de l’OPM

Après achèvement de la couche de base, les écarts du profil en long et des profils en travers devront être du même ordre de grandeur que pour la couche de fondation

ARTICLE 7- IMPREGNATION

Pour imperméabiliser la surface et rendre possible l’accrochage du revêtement, il sera procédé à une imprégnation en répandant sur la chaussée 2 litres au mètre carré d’émulsion de bitume à 65%.

ARTICLE 8 - REVETEMENT

8.1- Bicouche 

Les matériaux pour revêtement bicouche doivent avoir les caractéristiques suivantes :

· Granulométrie : 6/10 et 10/14

· Dureté Los Angeles < 25

· Propreté < 1%

· Forme < 25

· Microdeval < 20

· Imprégnation

· Emulsion Dosage : 2.1 Kg/m²

     12 litres de granulats

8.2- Chauffage du liant

Le liant ne devra jamais être à plus de 125°, ni être répandu à moins de 110° C.

Si la température de 125° était dépassée, le maître d’ouvrage pourrait exiger de l’entrepreneur la prise en charge, par lui, des dépenses de retour en usine, de régénération éventuelle, et de retour sur le chantier du liant surchauffé

8.3- Répandage du liant et surfaçage

Le répandage du liant doit avoir lieu, avant que la circulation ait compromis l’effet de nettoyage de la chaussée. Il ne pourra être effectué si la température atmosphérique est inférieure à 5°C, si la chaussée n’est pas suffisamment sèche, si le degré de siccité du granulat est insuffisant, ou en cas d’orage imminent 

Les camions répondeurs doivent être munis de dispositif permettant de couvrir uniformément la bande en cours de revêtement. Les citernes doivent être munies de thermomètres permettant de vérifier, au cours du répandage, la température du liant notamment au voisinage des orifices de sorties, s’il y a lieu répondeurs ne sont pas pourvus d’une pompe doseuse asservie, ils doivent être munis d’un appareil permettant de mesurer avec précision la vitesse de leur déplacement

Les camions répondeurs doivent être munis d’un dispositif permettant de régler, lorsqu’ils sont à l’arrêt, la largeur de répandage afin de l’adapter à la largeur fixée pour chaque bande.

Le répandage devra être conduit de manière à ne laisser aucune marque ni excès de produit au raccordement entre deux bandes voisines

Le répandage de liant devra être interrompu si l’approvisionnement en granulat est jugé insuffisant pour recouvrir la bande de liant susceptible d’être répandue avant que la température du liant descende au-dessous de la température fixée.

8.4- Répandage des granulats

L’entrepreneur effectuera la reprise du granulat, et assurera sa répartition uniforme sur le liant répandu. Ce travail sera réglé de manière que le répandage du granulat ne soit jamais en retard de plus de cinquante (50.00) mètres sur le répandage du liant qu’il doit suivre d’aussi près que possible

En aucun cas, et sous aucun prétexte, une partie où le liant a été répandu ne doit être abandonnée pour cessation de travail sans avoir reçu la totalité du matériau de couverture

Immédiatement après le répandage du gravillon, l’entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour uniformiser le répandage de granulat et éviter tout bourrelet, surdosage, etc…

8.5- Cylindrage

Le cylindrage du revêtement s’effectuera, en principe, à l’aide de rouleaux à pneus, dont la pression sera comprise entre 5 et 8 Kg par centimètre carré selon les prescriptions de l’Ingénieur. Toutefois, l’ingénieur pourra autoriser l’utilisation de cylindres à jantes lisses dont le poids sera compris entre 6 et 12 tonnes. Le poids et le nombre de passages de l’engin seront fixés par l’ingénieur, compte tenu de la fragilité à l’écrasement des matériaux

En principe, il sera procédé à un seul passage de l’engin après le répandage de la première couche du liant gravillonné, et trois passages après le deuxième couche, l’ingénieur pouvant en prescrire plus de trois s’il y a lieu.

8.6- Béton bitumineux 0/10
Granulats
Les granulas pour béton bitumineux 0/10 auront la granulométrie 0/10 et devront être constitués d'éléments entièrement concassés. En principe, ils seront livrés et stockés en trois fractions granulométrique 0/2, 2/6 et 6/10 exprimés en millimètres de mailles de tamis.

Chacun de ces granulas pour béton bitumineux 0/10 aurait la granulométrie 0/10 et devront avoir l'écartement indiqué dans le tableau ci-après.

	Tamis
	0/2
	2/6
	6/10

	0,08

0,2

0,63

1,25

2

2,5

4

5

6,3

8

10

12,5
	(*)

+6%

+7%

-10%

0
	0

+10%

+6%

+7%

-10%

0
	0

+10%

+12%

-15%

0


(*) la teneur en fines (éléments inférieurs à 80 microns) des sables 0/2 devra être maintenue entre les limites très resserrées. L'écart type devra être inférieur à    1,5 %.

Les gravillons 2/6 et 6/10 répondront aux exigences formulées dans le C.P.C.

L'équivalent de sable 0/2 sera :

- Supérieur à 45 si la teneur en fines de sable est inférieure à 12 %.

- Supérieur à 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 et 15 %.

- Supérieur à 35 si la teneur en fines est supérieure à 15 %.

Les gravillons 2/6 et 6,10 devront avoir un coefficient de forme F supérieur à 85 (on rappelle que le coefficient de forme F est le pourcentage des éléments tels que) :

G/E < 2

(G et E étant la grosseur et l'épaisseur du granulat).

	CLASSE
	GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE
	EPAISSEUR RECOMMANDEE

	0/10
	-
	100
	80-65
	45-30
	9-5
	> 5 cm

	0/14
	100
	-
	65-50
	8-25
	8-4
	> 8 cm


Dureté


: L.A. < 25

Propreté

: E.S. > 40 
(sur fraction 0/5 mm)

Angularité

: concassé pur

	MODULE

DE

RICHESSE
	RESISTANCE COMPRESSION

SIMPLE A 18 ° C
	STABILITE MARSHALL Kg
	COMPACITE

%
	FLUAGE MARSHALL (mm)

	
	BITUME
	EN BRAS
	
	
	

	3,45 à
	60/70

40/50
	>55

>60
	> 1000
	90 à 95
	93 à 97
	< 4

	3,90


	RH/RS

> 0,75
	
	
	
	
	


R.H.
: résistance après immersion à 18 °C.

R.S.
: résistance à sec.

Composition des bétons bitumineux

Le béton bitumineux 0/10 sera fabriqué à partir des granulats 0/2, 2/6 et 6/10 définis dans le présent S.T.G. la composition granulométrique, la teneur en filet et la teneur en liant seront définitivement fixées et notifiées à l'Entrepreneur après une étude du laboratoire faite par lui, à ses frais, à partir des granulats issus des gisements agréés.

La formule devra permettre d'obtenir les performances suivantes :

- Essais d'immersion - compression

- Compacité L.C.P. en % :

* Minimale 91

* Maximale 95

- Résistance à la compression en bars avec bitume 40/50 : supérieur à 50 kg.

- Rapport immersion/Compression supérieure à 0,75.

- Compacité MARSHALL en % maximale à 96.

La température du béton bitumineux au moment de la mise en oeuvre sera comprise entre 125 ° et 140°.

Il sera mis en œuvre mécaniquement suivant les pentes fixées par les profils en long et en travers du projet.

Immédiatement après le réglage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger les irrégularités, enlever les impuretés ou accumulations de matériaux mal enrobés et les remplacer par un matériau satisfaisant.

Si l'exécution de la chaussée en pleine largeur s'avère impossible, les joints devront être soignés et très serrés. 

Le bord du joint longitudinal devra être coupé sur toute son épaisseur de manière à exposer une surface fraîche contre laquelle on placera le mélange chaud.

Le compactage au cylindre à pneus du béton bitumineux sera exigé, le rouleau à pneus devra compacter immédiatement derrière le finisseur.

L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur à pneumatiques de 10 à 18 tonnes dont la pression de gonflage pourra varier de 3 à 8 kg, chaque engin étant équipé de manomètres, et un cylindre lisse TANDEM de 6 à 8 tonnes.

Les roues des cylindres devront toujours être humides sans excès d'eau. Toutefois, ce cylindrage sera poursuivit jusqu'à ce que toutes les traces du rouleau aient disparues et qu'aucune compression ne soit encore possible.

La couche obtenue après le dernier cylindrage devra être unie, conforme aux profils et la pente fixée et avoir l'épaisseur moyenne prescrite. La correction des parties défectueuses sera réalisée par découpage de la couche et remplacement par un mélange frais qui sera cylindré immédiatement.

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de la compacité DURIEZ de référence obtenue en laboratoire sur les enrobés, lors de l'étude de composition.

En principe, la formule sera semi grenue et la teneur en filer sera comprise en 5 et 9%.

Fabrication

Les bétons bitumineux seront fabriqués :

- A l'aide d'une centrale à malaxage discontinu.

- A la fabrication unique.

Les centrales proposées par l'Entrepreneur seront soumises à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

La centrale devra avoir un débit minimal d'au moins 100 tonnes par heure. Elle devra disposer de moyens mécaniques pour introduire les granulats dans le séchoir d'une manière uniforme afin d'obtenir une production à température constante de telle sorte que les divers composants soient introduits dans les propositions fixées par la formule de composition approuvée.

La centrale comportera un circuit permettant le dépoussiérage des granulats chauffés et la réincorporation contrôlée des poussières. La perte de poussière (dimension inférieure à 0,1 m/m) dans le tambour sécheur sera inférieure à 2 % en poids en granulats 0/2.

La centrale comportera un appareillage permettant l'adjonction contrôlée du filler qui sera stocké en cuve étanche et introduit dans le mélange par une pompe doseuse.

Ce dispositif comportera une trappe permettant d'effectuer les prélèvements. Si l'entraînement de la pompe doseuse est indépendant de la machinerie principale, un système d'alarme sera exigé pour signaler les arrêts accidentels de la pompe.

L'Entrepreneur proposera un dispositif permettant de vérifier le dosage de la pompe distributrice en liant, ce dispositif pouvant être constitué par un circuit permettant de faire débiter la pompe doseuse dans une cuve auxiliaire étalonnée avec précision ou pouvant être facilement posée.

La température des granulats à l'entrée du malaxeur devra être comprise entre 135 ° et 150°, celle du bitume devra être comprise entre 160 ° et 170°.

La teneur en eau des granulats à l'intérieur du malaxeur devra être inférieur à   0,5 %.

L'Entrepreneur procédera au réglage du poste, à la surveillance de son fonctionnement et au respect des tolérances au moyen d'essais, de surveillance des quantités de matériaux et de limites effectuées à chaque demi-journée de fabrication.

Chargement et transport

Des dispositifs seront aménagés à la sortie du malaxeur et toutes précautions seront prises pour qu'il n’y ait pas de ségrégation au chargement des camions.

Le transport des enrobés de la centrale au chantier s'effectuera dans des véhicules étanches avec fond métallique préalablement nettoyé de tout corps étranger. Chaque chargement sera recouvert si nécessaire d'une bâche assez grande pour le protéger des intempéries.

Mise en œuvre

Le béton bitumineux ne pourra être en œuvre que sur une surface nettoyée de tous les corps non cohérents et étrangers et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles compte tenu de la saison avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. Lorsque les conditions atmosphériques seront défavorables, les travaux de mise en œuvre et par conséquent de fabrication du béton bitumineux devront être suspendus à la diligence du Maître d'Ouvrage.

Tolérances des nivellements et en surface

Le béton bitumineux sera mis en œuvre en une seule couche. Cette couche fera l'objet d'un réglage en nivellement. L'engin de répandage devra être guidé par un système agrée par le Maître d'Ouvrage.

Les tolérances de nivellement et de surfaçage sont les suivants :

- Tolérance de nivellement : plus ou moins un centimètre (+ ou - 1 cm).

- Tolérance de surfaçage : coefficient VIAGRAPHE devra être inférieur ou égal à cinq (< ou = 5).

En outre, on appliquera à la surface des chaussées le contrôle de surfaçage, à la règle de trois (3) mètres. La tolérance exigée sera de cinq (5) millimètres.

ARTICLE 9 - BORDURES DE TROTTOIRS 

Les bordures de trottoirs en béton préfabriqué seront de type C2B2, T2 CS2, A2 et îlots directionnels type 12. Elles seront scellées sur un béton de propreté dosé à 200 Kg d’une épaisseur de 0,15m. Elles devront former un alignement rigoureux

Les joints auront 10mm d’épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer

Des éléments d’une longueur de 0,50m seront utilisés dans les courbes. Ces éléments de 0,50m seront préfabriqués. Toute bordure cassée sera refusée.

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose.

ARTICLE 10- ASSAINISEMENT

10.1- Exécution des terrassements en tranchée pour canalisation

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain y compris rocher, seront exécutées conformément aux prescriptions suivantes.

Les parois seront verticales et boisées s’il y a lieu en vue de prévenir les éboulements, les fouilles obligatoirement étayées à partir de 2,00 m de profondeur.

Les déblais excédentaires réutilisables seront évacués à l’emplacement désigné par le la maîtrise d’œuvre. Les déblais impropres seront évacués à la charge publique.

Il doit prendre toutes les dispositions de sécurité nécessaires, à savoir : barrages, garde-corps, signalisation, éclairage, gardiennage, etc… et ceci pour protéger efficacement le chantier.

10.2- Remblaiement des fouilles

Les remblaiements des fouilles seront exécutés conformément aux prescriptions de l’article 34 du DGTA

Le remblaiement sera exécuté en terre criblée répandant aux caractéristiques du remblai primaire ayant un IP inférieure (<) à 10 classe 0/5 jusqu’à 0,30m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations soigneusement pilonnée et arrosée jusqu’à obtention d’une compacité minimale de 90% de l’OPM. 

Au-dessus, le remblaiement sera exécuté par couche de 0,30m arrosées et compactées (OPM 95%) au moyen d’engins mécaniques du type « Grenouille » ou similaire.

En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 5/15 sur 0,20m d’épaisseur. En terrain normal le fond de fouille recevra un lit de sable du 0,10m d’épaisseur

10.3- Fourniture et pose des canalisations circulaires

Les canalisations seront en béton centrifugé armé ordinaire ou BVA joints souples du type égout de la classe 135A provenant des usines nationales exclusivement.

Les joints seront toriques, souples en élastomère. Les normes définies par le cahier des charges relatif à ce genre de tuyau devront être respectées.

10.4- Regards de visite sur égouts circulaires

Les cheminées de regards de visite sur canalisations circulaires de tous diamètres seront exécutées en béton vibré sans enduit intérieur et constituées par parois de 0,20m d’épaisseur en béton B2, conformément aux plans d’exécution. Lorsque la profondeur sera supérieure à 3,00m, les parois auront une épaisseur de 0,20m et le béton sera armé.

Les coffrages intérieurs devront être métalliques. Si au décoffrage, il est constaté des défectuosités, l’entrepreneur, est tenu d’exécuter un enduit intérieur, complet, à ses frais.

Les regards de visite sous chaussées, seront coiffés de cadres carrés et de tampons ronds en fonte, série lourde.

Les châssis en béton armé de 1,00m x 1,00m supportant cadres et tampons seront préfabriqués. Ils seront maintenus aux murs de regard par un solin au mortier n°2

Les regards de visite sous trottoirs seront également coiffés de cadres et de tampons ronds en fonte, série légère, posés directement sur les murs de regard et maintenus par un solin au mortier n°2. Dans le cas où l’occlusion se fera par des tampons béton, la protection de ceux-ci se fera par des cadres fer cornières (type PTT ou similaire)

10.5- Branchements particuliers (PVC Ø315)

Les branchements particuliers raccordant les fosses réceptrices aux regards borgnes ou de visite, seront exécutés en canalisations PVC série 1 d’un diamètre intérieur de 0,315m.

La pente sur ces branchements devra être impérativement égale ou supérieure à 3% à partir du radier de la fosse réceptrice

10.6- Fosses réceptrices (branchements particuliers)

Les fosses réceptrices simples ou doubles pour branchements particuliers seront exécutées en béton vibré (béton n°2) conformément aux indications du plan annexé au présent CPS.

Les parois de ces fosses auront une épaisseur de 0,12m et une hauteur variable.

Les coffrages intérieurs devront être métalliques pour permettre d’obtenir une surface unie. Ces fosses seront coiffées d’un tampon en béton

10.7- Regards borgnes

Les regards borgnes seront exécutés en béton vibré (béton n°2) conformément aux indications du plan annexé au présent CPS. Ces regards seront coiffés d’une dallette en béton armé (béton n°2) 

CHAPITRE III

MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES

Les prix remis par l’Entrepreneur comprendront entre autres:

· La réalisation des essais et la fourniture des fiches et documents techniques en vue de vérifier la conformité des ouvrages du présent lot aux exigences du marché.

· La fourniture du matériel, des instruments et de la main d’œuvre qualifiée pour effectuer les essais nécessaires.

· La fourniture sera de première qualité et fiabilité. Un échantillon de tous les matériaux et articles devra être fourni par l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage assisté par la Maîtrise d’Œuvre pour approbation avant toute mise en œuvre.

L'Entrepreneur est tenu de visiter les lieux et constater par lui-même l'importance des travaux à exécuter. Après remise des plis, aucune réclamation quant aux difficultés d'exécution des travaux ne sera recevable.

Au commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu d’organiser l’installation de son chantier de façon à permettre le déroulement des travaux et le suivi de son chantier dans les meilleures conditions possibles.

L’installation du chantier doit comprendre entre autres : La réalisation d’une séparation provisoire entre la zone des travaux et les équipements ainsi que les autres locaux afin de ne pas perturber le personnel lors des heures de travail

A la fin des travaux, l’entrepreneur procédera au repliement de son matériel après nettoyage et remise en état de l’espace occupé.

La dite installation du chantier est à la charge de l’entreprise.
100. TRAVAUX DIVERS

101. Démolition 

Ce prix comprend la démolition des cloisons intérieures de toutes épaisseurs y compris tous matériaux attachés aux murs, paillasses en béton armé, forme en béton, dépose soignée de marbre paillasse, faux plafonds, l’exécution doit être soignée de façon à ne pas engendrer de jets de gravas et de poussière vers les autres locaux, l’évacuation de ces gravas vers le sol devra se faire par toboggan fermé, ou en sachets fermés et évacué à la décharge publique.

Ouvrage payé au forfait au prix…………..……………………………………………… N°101
102. Décapage de revêtements existants sur murs et sols  

Ce prix comprend le décapage des revêtements existants sur murs et plafond dans les endroits indiqués par la maitrise d’œuvre, y compris l’évacuation à la décharge 

Ouvrage payé au mètre carré au prix………………………………….…….....………..….. N° 102
103. Décapage du complexe d'étanchéité existant
Ce prix comprend le décapage du complexe d’étanchéité, et étanchéité de relevés existants, gargouilles et crapaudines aux  endroits indiqués par la maitrise d’œuvre, y compris l’évacuation à la décharge 

Ouvrage payé au mètre carré au prix………………………………….…….....………..….. N° 103
104. Dépose des appareils et accessoires sanitaires

Ce prix rémunère la dépose soignée des appareils et accessoires sanitaires existantes et rangement méthodiques à l’endroit rassuré afin d’être réfectionner ou évacuer à la décharge publique suivant la décision du Maître d’ouvrage. 
Ouvrage payé au forfait  au prix................................……………………………………........N°104

105. Dépose des appareillages électriques

Ce prix rémunère la dépose soignée des appareils électriques (luminaires, goulottes câblage électriques, prise de courant, interrupteurs) existante et rangement méthodiques à l’endroit rassuré afin d’être réfectionné ou évacué à la décharge publique suivant la décision du Maître d’ouvrage. 

Ouvrage payé à forfait  au prix……………………………………………………………...N°105

106. Dépose et déraçinage des plantes et arbres
Ce prix rémunère la dépose soignée et déraçinage des plantes et arbres et rangement méthodiques à l’endroit rassuré afin d’être maintenue ou évacué à la décharge publique suivant la décision du Maître d’ouvrage. 

Ouvrage payé à forfait  au prix……………………………………………………………...N°106

107. Dépose et pose de porte capitonnée existante
Ce prix rémunère la dépose soignée de porte capitonnée existante de toute dimensions, rangement et la pose y /c emballage à l’endroit désigné par le maitre d’ouvrage afin d’être réfectionné suivant la décision du Maître d’ouvrage. Ouvrage payé à l’unité au prix. …………………………...............N°107
108. Dépose et pose des arbres existants
Ce prix rémunère la dépose et pose soignées des arbres existantes et rangement méthodiques à l’endroit rassuré afin d’être maintenue ou évacué à la décharge publique suivant la décision du Maître d’ouvrage. 

Ouvrage payé à forfait  au prix……………………………………………………………...N°108
109. Dépose et reprise des socles des appareils de climatisation
Le prix rémunère la dépose et la démolition des socles des appareils de climatisation existants suivant indications de la maitrise d’œuvre,  la construction des socles  en béton armé suivant détail BET, la fourniture et fixation des supports galvanisés, et la repose des appareils  de climatisation, y compris évacuation des gravois à la décharge publique et toutes sujétions.

Ouvrage payé au Forfait au prix…………..……………………………………………. N° 109

110. Condamnation de la fosse septique
Ce prix rémunère la condamnation de la fosse septique existante par les pierres dans le 2/3 inférieur du volume global et par gros béton dans le 1/3 supérieur du volume de la fosse, y compris toutes sujétions de la bonne mise en œuvre, et évacuation à la décharge publique.
Ouvrage payé au Forfait au prix…………..……………………………………………. N° 110

111. Réfection du porche d'entrée
Cet ouvrage rémunère la réfection du porche d’entrée de toute nature y compris :

- Etaiement du porche

- Démolition des ouvrages en béton armé et maçonnerie

- Réalisation de la structure en béton armé suivant plan modificatif

- Réalisation des murs et cloisons y compris finition en enduit de mortier

- Grattage d’enduit et peinture sur murs et métaux existants

- Reprise d’enduits :

- Un gobetis ou couche d'accrochage,

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit,

- Une couche de finition,

- Peinture sur mur et métal de couleur au choix du maitre d’ouvrage

les couches seront exécutées, au minimum à 48 h d'intervalles ; Y compris arêtes, angles, cueillies, congés, feuillures, larmier, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques au droit des angles saillants type ARMUR de 2 mètres de hauteur, raccords au-dessus des revêtements muraux et plinthes, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au Forfait, au prix...................................................................................N°111

112. Réfection d'enduits extérieurs et intérieurs
Cet ouvrage sera réalisé sur tous murs et plafonds de toutes natures à l’intérieur et extérieur (sauf sous revêtements muraux ainsi que les plafonds recevant un faux plafond).

Ces enduits sont constitués par :

- Un gobetis ou couche d'accrochage,

- Une couche intermédiaire formant le corps de l'enduit,

- Une couche de finition,

Ces couches seront exécutées, au minimum à 48 h d'intervalles ; Y compris arêtes, angles, cueillies, congés, feuillures, larmier, joints, grillage de liaison, baguettes d'angle métalliques au droit des angles saillants type ARMUR de 2 mètres de hauteur, raccords au-dessus des revêtements muraux et plinthes, et toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix...................................................................................N°112

113. Réfection des portes et fenêtres en Bois 
Ce prix comprend la réfection des portes, châssis et fenêtres existants en bois, y compris joints brosses, équerres d'angle, chambranles en bois, grattage de la peinture existante, la fourniture et pose de la quincaillerie complètes des portes existantes y compris, serrure de sûreté, poigné et tous les accessoires, marque BRICARD, ou similaire. Échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation, Dépose de la quincaillerie existante et finition et ajustage des parties périphériques.

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………….. N°113
114. Réfection des portes et fenêtres  métalliques
Ce prix comprend la réfection des portes, châssis et fenêtres existants métalliques, y compris joints brosses, équerres d'angle, grattage de peinture, accessoires; quincaillerie et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..… N°114

115. Réfection du garde corps métallique
Ce prix rémunère le grattage de la peinture existante, ponçage de verre, et la peinture à nouveau du garde corps métallique et toutes sujétions de la bonne mise en œuvre.
Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………….. N°115
116. Réfection de la main courante métallique
Ce prix rémunère le grattage de la peinture existante, ponçage, et la peinture à nouveau de la main courante métallique et toutes sujétions de la bonne mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………….. N°116
117. Traitement des fissures sur murs et plafonds 

Ce prix comprend :

- grattage d’enduit intérieur et extérieur sur murs et plafonds ou sur couronnement d’acrotère existant ;

- traitement des fissures en procédant au piquage en saignée des fissures et la reprise d'enduit grillagé au mortier bâtard .Le repiquage d'enduits sera exécuté au marteau et au brin ces enduits de 15 mm seront réalisés en deux couches.

- une dégrosse de 1 cm d'épaisseur avec parement rugueux ;

- un enduit de finition de 5mm d'épaisseur au mortier dosé de 300 kg de ciment CPAZ 325 par mètre cube gâché avec du sable finement tamisé. Exécuté soigneusement jusqu’à apparition de la maçonnerie existante. y/c évacuation à la décharge publique.
Ouvrage payé au Mètre carré au prix:.........................................................................................N°117
118. Traitement de la peinture des parties galvanisées endommagées des abris de véhicules

Ce prix comprend le traitement soignée des parties galvanisées détériorées, le ponçage, peinture soignée, accessoires et toutes sujétions de la mise en œuvre

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………………….. N°118
119. Traitement joint de dilatation 

En parties verticales ou horizontales et sur façade, étanchéité des joints de rupture et de dilatation de 5cm par joint genre "TIOKOL" ou équivalent après vidage du polystyrène ou de béton, vidage des arêtes et dépoussiérage des lèvres.

Les joints verticaux à l'intérieur des locaux seront habillés par un couvre joint en aluminium (modèle à soumettre pour approbation à la maîtrise d'œuvre).Cette sujétion devra être comprise dans le prix.

Les joints horizontaux à l'intérieur des locaux: l'opération consiste à nettoyer les lèvres du joint, application d'une résine siliconée genre "TIOKOL" ou équivalent, application d'une feuille de plomb de 3mm d'épaisseur soufflée avec 10cm de débordement de part et d'autre du joint et application d'un couvre joint en inox, ou en laiton au choix de l'architecte.

La fourniture et mise en œuvre  du joint Water stop, entre les différents blocs, séparés par des joints de dilatation. L’entrepreneur devra au préalable présenter à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre les documents techniques et certifications relatifs au joint proposé, y compris fournitures, mise en œuvre et raccords.
Ouvrage payé au mètre linéaire suivant :

a /Traitement de joints de dilatation à l’intérieur au prix……………………………N°119 a

b /Traitement de joints de dilatation pour façade au prix……………………………N°119b

120. Enduits intérieurs et extérieurs y compris baguette d’angle

a. Enduits extérieurs au mortier de batard
Sur toutes les maçonneries non revêtue et les éléments de façade qui ne comportent pas de revêtements spéciaux, il sera réalisé un enduit exécuté en trois couches comme suit :

1 – imbiber correctement le support

2 - Passage d’une barbotine liquide afin d’améliorer l’accrochage

3 – 1 Couche de dégrossissage imperméable et dressé,  se composant de :

- 50 % de grains de riz tamisé à 3/15

- 50 % de sable de mer

- 350 kg de ciment, classe 160/350 

4 - 2 Couches de finition au mortier n°4

Y compris joints creux dans enduits suivant détails, avec baguette en bois raboté pour finition soignée, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre Carré,  au prix……………………………..…………………N°120.a
b. Enduit intérieur au mortier de ciment lisse  sur murs et plafonds

Sur tous les éléments de maçonnerie murs, voiles, cloisons de briques ou d’agglos, et suivant les instructions de l’Architecte,  seront exécutés en enduit au mortier de ciment suivant  descriptions et sujétions du prix n°134 mais réalisé en deux couches au lieu de trois. Y compris toutes sujétions. Appliqué sur certaines parties des maçonneries.

Ouvrage payé au mètre Carré,  au…………………………………………….….. Prix  n° 120.b
121. Trottoir périphérique

Ce prix comprend la réalisation de trottoir périphérique en béton reflué, constituée par :

Un dallage en béton n° 4, d'épaisseur 12 cm, soigneusement reflué  au niveau du sol fini.

Fourniture et pose de tout venant sur hauteur fournis par le bureau d'étude 

Armature de forme suivant les plans de béton armé du BET

Caniveau avec couverture en dalette de béton selon détail B.E.T. 

Le refluage se fera sans saupoudrage superficiel, les joints seront  recoupés et remplis de mastic Le produit de remplissage ne doit pas déborder sur le sol, et aucune bavure ne sera tolérée.

Les panneaux seront coulés alternativement, le sens des stries sera alterné d'un panneau à l'autre.

Le prix comprend les sujétions de traitement des joints.et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré Au prix …………………………………………………….N° 121

122. Apport de terre végétale y /c fumier
Fourniture, apport et mise en place de terre végétale dans les lieux de plantation d’une épaisseur de 0.50 m  à 1m, suivant les indications de la maîtrise d’œuvre et le maître de l’ouvrage y compris décompactage des surfaces à planter et à engazonner à la pelle ou au ripper par passage croisé, espacement des dents de 0.30m.

Ce prix rémunère aussi la fourniture des boutures et le bouturage, l’engazonnement sera à raison de 60 à 80 boutures au mètre carré.

L’ensemble exécuté conformément aux plans et détails architecte et aux règles de l’art et DTU y compris  toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, Au prix………………………………………….. N°122

123. Bordure T1

Ce prix comprend notamment :

- les terrassements complémentaires compris découpage soigné de la structure de la chaussée et évacuation des produits à la décharge de l'entreprise,

- la fourniture et la mise en oeuvre du béton en fondation et en butée,

- la fourniture et la pose des éléments de bordures,

- la découpe soignée à la scie pour la pose aux angles ou en courbe,

- la confection des joints de dilatation au mastic gris,

- la confection des joints au mortier de ciment tirés au fer,

- le remblayage longitudinal en terre végétale et modelage soigné entre l'espace vert et la bordure,

- le remblayage longitudinal en grave naturelle entre chaussée et bordure,

- la réfection à l'identique y compris joint à l'émulsion du revêtement de la chaussée ou du trottoir attenant,

- toutes sujétions pour raccordement éventuel aux bordures existantes.

Ce prix s'applique à toutes les bordures rectilignes ou en courbe quel qu'en soit le rayon et compris toutes sujétions de pose pour bordures surbaissées.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ………………………….…………………….…..…..N°123

124. Gazon repiqué

Ce prix rémunère la fourniture des boutures et le bouturage, l’engazonnement sera à raison de 60 à 80 boutures au mètre carré.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art y compris  toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre et de finition.
Ouvrage payé au mètre carré, Au prix………………………………………….. N°124

125. Fixation et ajustage de mur rideau - Entrée Principale

Ce prix comprend la fixation et ajustage de mur rideau existant (Entrée Principale), y compris joints brosses, équerres d'angle, chambranles en aluminium accessoires; quincaillerie et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..… N°125
126. Réparation et mise en service du tourniquet existant
Ce prix comprend la réparation et mise en service du tourniquet existant, y compris tous les accessoires nécessaires pour la bonne mise en marche du tourniquet et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité au prix …………………………………………………………..… N°126

127. Réfection du mur de clôture simple et grillagé

Ce prix rémunère au mètre linéaire, comprend la réfection de mur de clôture existant grillagé ou non sur toute sa hauteur, pour l’ensemble du projet conformément aux règles de l’art :  

Grattage de peinture sur mur et grillage, traitement d’enduit et grillage, traitement des joints de dilatation ou de rupture ,enduit au mortier de ciment et peinture des grillages, glacis au dessus du libage d’appareillage ,façon de rainures sans plus value de dénivellation du terrain ,grille de protection galvanisé y/c fixation ,brossage des points de soudures, peinture de finition.

Ouvrage payé au mètre linéaire, y compris toutes sujétions Au prix………………………….. N°127

200. ETANCHEITE

201. Forme de pente y/c Chape de lissage
Cette forme de pente, sera réalisée en béton maigre dosé à 250kg de ciment par mètre cube, convenablement damée et dressée.

Cette forme présentera les dispositions voulues pour permettre l’écoulement des eaux vers les gargouilles ou gueulards, avec une pente de 1% et une épaisseur minium de 4cm aux points bas.

Cette forme sera correctement dressée sans aspérité et sans flache. Au droit des évacuations d’E.P un défoncement doit être aménagé dans la forme pour l’encastrement des platines en plomb des gargouilles.

Sur la forme de pente, il sera exécuté une chape de lissage de 2cm d’épaisseur, au mortier de ciment N°4, parfaitement dressée et lissée.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………….N°201
202. Façon de gorges sous solin et préparation des acrotères y/c la chape
Ces gorges à talon arrondi, seront exécutées avec le même mortier que la chape de lissage, et remonteront sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins.

L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix ……..……………………….…………..…..N°202 

203. Ecran pare -  vapeur

Cet écran pare - vapeur sera constitué par :

- 1 couche d'E.I.F

- 1 couche d'EAC

- 1 feutre bitumé type 36 S à armature en carton feutre (CF)

- 1 couche d'E.A.C (cette couche servira pour le collage des panneaux de liège)

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………………………………………………….N°203

204. Isolation thermique 

Cette isolation thermique sera constituée par panneau de 1 lit de mousse polyrèthane expansé croisées de 4cm d’épaisseur chacun posés en quinconce.

Ces plaques seront posées à joint en quinconce et décalés. Tout défaut sera réparé sur place par d’autres panneaux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………………………………………………….N°204

205. Etanchéité des relèves

Sur toutes les terrasses, les formes des pentes formeront des gorges à la jonction de toutes les parties horizontales et verticales. Cette façon de gorge sera exécutée avec le béton arrondi de forme tirée avec un gabarit en arc de cercle de 0,20m de rayon.

Sur cette forme il sera exécuté une étanchéité monocouche Force 4000S.

Cette étanchéité sera appliquée conformément à la notice technique du fabriquant y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

L’étanchéité des relevés sera protégée par un solin grillagé  fixé en tête dans le support y compris enduit de mortier de ciment N°4.

Y compris fourniture, chute, pose, mise en œuvre et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix………..………………………………….....N°205

206. Complexe d'étanchéité bicouche SBS pour terrasses

Cette étanchéité est constituée par un système bicouche à base de bitume modifié par élastomère SBS, agrée par un bureau de contrôle, Fourniture et mise en place d’une étanchéité comprenant notamment :

· Une première  couche d’étanchéité par membrane mono couche élastomère SBS d’épaisseur 3.5 mm avec armature voile de verre.

· Une deuxième couche d’étanchéité par feuille de bitume élastomère SBS d’épaisseur 3.5 mm avec armature voile de verre et autoprotection minérale.

· Les joints de soudures seront parfaitement réalisés et dissimulés.

· Les matériaux utilisés doivent être conformes à la norme NF P 84-204-1-2 (CGM du DTU 43.1).

· L’ensemble exécuté conformément aux règles de l’art et aux instructions de la maitrise d’œuvre, y compris Toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré au prix…………..…………………………………... N°206

207. Protection d'étanchéité par  dalots  en béton

Sur l’étanchéité il sera réalisé une protection en béton de grains de riz dosée à 400 kg/m3 de ciment CPJ 45, d'une épaisseur de 4 cm et coulée en damiers 60x60cm sur lit de sable de 2cm au minimum.

Le prix comprend la réalisation de joints bitumineux de 2cm coulés à chaud entre dalots 60x60cm. Sur toute la surface des terrasses et autour des émergences, il sera appliqué d’un badigeon à chaux alunée en 3 couches

Ouvrage payé au mètre carré, au prix…………………………………………………….N°207

208. Protection d’étanchéité des relèves

Les relevés étanches seront protégés par un enduit au mortier dosé à 400 Kg, grillagé et remontant jusque sous l'engravure.

Des joints secs seront disposés tous les 2,00ml.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix…………………………………………………….N°213

209. Étanchéité verticale y/c décapage et démolition des socles en béton

Sur tous les murs périphériques, voiles du sous sols et aux endroits désignés par la maîtrise d’œuvre, il sera réalisé une étanchéité verticale composée de :

- Une arase au mortier N°1.

- Une couche de bitume de 1.500 Kg/m²

- Un feutre bitume de 36S VV HR

- Une couche de bitume de 1.500 Kg/m²

- Un enduit étanche au mortier de ciment N°6 avec incorporation d’hydrofuge SIKA et suivant prescriptions du fabricant, dosé à 500 kg/m3 de ciment CPJ 35, en trois couches serrées à la truelle, bien dressées et lissées légèrement y compris incorporation d’un grillage galvanisé à fines mailles si nécessaire.

Ce prix comprend également le décapage et démolition des socles existants, terrassements, remblaiement, compactage, étaiement, y compris toutes sujétions de mise en œuvre et de finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………….…….N°209

210. Fourniture et pose de gargouille avec crapaudines
Les gargouilles de tous diamètres au départ des chutes d’eaux pluviales seront en plomb laminé de 3 mm d’épaisseur, avec platine en plomb de 60x60cm pour les diamètres supérieurs à 140 et de 50x50cm pour les diamètres au dessus et manchon s’emboîtant de 20cm au minimum dans la tuyauterie de descente, sur la partie supérieure sera posée une crapaudine en fil d’acier galvanisé.

Ouvrage payé à l’unité fourni et raccordé à la chute y compris toutes fournitures et sujétions d’exécution et de pose au prix ……………………………………………………………...…….N°210
211. Reprise des acrotères y/c façon de nez d'acrotères
Le prix comprend la réfection soigneuse des acrotères jugé vétuste y/c façon de nez d'acrotères, suivant indications et prescriptions du BET, la formation de la gorge à talon arrondi, qui sera exécutée avec le mortier, et remontera sur toute la hauteur de l’acrotère jusqu’à l’arrêt de solins. La mise en œuvre de l’arrêt solin et larmiers, Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement des acrotères. 

Ouvrage payé au mètre linéaire, au……………………………………….…………Prix n° 211

300. REVETEMENTS-FAUX PLAFONDS
301. Revêtements de sol en carreaux 30x30cm 

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en carreaux de grés cérame de 30*30, Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris forme , colle, plinthes de même nature et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit, Couleur et calepinage et échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°301
302. Revêtements du sol en Compacto y/c plinthe

Fourniture et pose de carreaux Compacto d’importation de 1er choix, couleurs, finition de surface et calpinage sont au choix de la maitrise d’oeuvre mono cuisson 1200 °C et comprenant :

- Dimensions: 40x40cm ou 30x60cm au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage

- préparation des supports,

- la forme de pente au mortier de ciment minimum 5 cm, parfaitement dressé et damé.

- la pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou équivalent,

- le remplissage des joints par ciment pur, teinte au choix de l’Architecte, du BET et le maître

de l’ouvrage. Ces joints de 3mm doivent être réguliers et rectilignes.

- Plinthe en Compacto de 10 cm encastrée dans enduit de mortier de ciment.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC (U4P4E3C2) y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci avant et au calpinage, couleurs et directives de la maitrise d’œuvre.

L’entreprise doit fournir une fiche technique et échantillon du revêtement à faire approuver par la maîtrise d’œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré de revêtement  y compris fourniture, pose, forme de pente, raccord de l'enduit, et toutes sujétions de mise en œuvre au prix……………………..........................................N° 302

303. Revêtements en faïence grés cérame antidérapant sur sol

Les revêtements de sols en carreaux de grès cérame de 60 x 60 de premier choix de fabrication  locale et de couleur beige.

Les carreaux seront réceptionnés par la maîtrise d’ouvrage dans leurs paquets fermés pour l’attestation de premier choix. 

Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.

Ces revêtements seront exécutés comme suit :

nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage, dalle,….)

Imbibition correcte de la surface à revêtir (dallage, dalle, ….)

Exécution du support du revêtement, de 5cm d’épaisseur et plus si nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuelles, au mortier dosé à 250 Kg de ciment CPJ 45 par mètre cube pose des carreaux au cordeau, à bain soufflant de mortier.

Afin d’éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyer au fur et à mesure de la pose, joints au ciment blanc teinté à la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose, et au plus tard en fin de journée.

Les sujétions de fourniture, pose, exécution d’arrondis de gorges, d’angles rentrants ou saillants y compris chutes, casses, etc …. sont incluses dans le présent prix.

Ouvrage métré à la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits.

Ouvrage payé au mètre carré à prix…………………….............................................N° 303

304. Revêtements en faïence grés cérame d'importation sur mur
Revêtement  mural en grés cérame à hauteur de 2,20 m y compris plinthe. Ce revêtement sera exécuté en grés cérame suivant indication de l’architecte

 et coulé au ciment ordinaire. 

Ces revêtements seront exécutés comme suit :

nettoyage parfait de la surface à revêtir

Imbibition correcte de la surface à revêtir

Exécution du support du revêtement, de 5cm d’épaisseur et plus si nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuelles, au mortier dosé à 250 Kg de ciment CPJ 45 par mètre cube pose des carreaux au cordeau, à bain soufflant de mortier.

Les angles saillants seront soit assemblés en onglet, soit chanfreinés, soit arrondis.

Y compris  pose, coupes, joints, finition et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Echantillon à soumettre à l’approbation par l’Architecte avant toute mise en œuvre

Aucune plus value ne sera demandée en cas d’omission dans le descriptif d’un élément ou d’un essai ou d’une caractéristique de qualité nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………….N°304

305. Seuil en Marbre Noir

A exécuter En marbre noir, de 1er choix, suivant calepinage de la maitrise d’oeuvre - Epaisseur : 2 cm

Le prix comprend:

La forme de pose.

La fourniture et la pose du travertin.

Le remplissage des joints.

La protection pendant la durée du chantier.

Le bounhardage en usine.

Et toutes sujétions.

Echantillon à présenter au choix de la maitrise d’oeuvre.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………….N°305

306. Marche et Contre marche en marbre local y/c plinthe
Fourniture et pose de revêtement des  marches local de 3 cm d’épaisseur avec nez de marche de 3  cm légèrement arrondi, contre marche de 2 cm d’épaisseur y/c plinthe, calpinage au choix de la maitrise d’oeuvre y compris forme de 5 cm, mortier de pose, traitement des joints,   ponçages, lustrages, nettoyages et toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………………………………………..N°306

307. Faux plafond en staff lisse y/c joints creux, feuillures et gorges
Réalisé conformément aux prescriptions concernant le staff.

Fourniture et pose de faux plafond en staff lisse, vertical, horizontal ou oblique en grandes plaques de 20 mm d’épaisseur, avec suspentes galvanisées, avec un joint creux de 10 cm x 10cm en périphérie. Dans le cas d’une hauteur libre de plus de 0,70 m entre le plafond et faux plafond, l’Entreprise devra prévoir des renforts obliques en fil galvanisé, ou une ossature bois intermédiaire entre le plafond et le faux plafond sans aucune plus value pour ces prestations.

Les plaques en staff ne peuvent dépasser 1,00 x 0,70 m. L’ensemble est mis à niveau soigneusement. La planimétrie ne peut dépasser 3 mm  pour 2 mètres. Le système de suspente, est constitué de filasse plâtrée armée de fil de fer galvanisé fixé par chevilles métalliques aux dalles pleines.

Le plâtre utilisé, est le plâtre de moulage de première qualité, et de meilleure carrière.

Le prix remis par l’Entrepreneur devra comprendre toutes les sujétions d’exécution, calpinage  avec joints creux, joints périphériques, la niche avec planche en bois pour cache rideaux, trappe de visite pour accéder aux ouvrages des lots techniques, gorges lumineuses et retombées, façon des angles et arêtes, fixation, façon de raccordement des parties horizontales, verticales, et obliques, raccordements aux maçonneries adjacentes, ainsi que toutes  réservations pour éclairage, sonorisation, climatisation, découpage staff pour spot ou néon ou autres.

Réel vu en plan sans plus value pour retombées, joints creux, feuillures, gorges, réservations, compris toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre carré ………………………………………………...au prix n° 307

308. Réaménagements de faux plafond en plaques AMSTRONG
Ce prix concerne le réaménagement du faux plafonds existant et la fourniture et pose de faux plafond modulaire en plaques de plâtre de 60x60cm, aspect au choix de la maitrise d’œuvre, sur ossature en profils normalisés (profilés primaires et secondaires, cornières de rives, et suspentes en acier galvanisé).

Y compris toutes réservations nécessaires pour luminaires, grilles de soufflage, sono, etc...

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de l’architecte, et aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré ……………………………………………………….au prix n° 308

309. Habillage de mur identique à l'existant
Ce prix rémunère l’habillage de mur du bureau de président identique à l’existant.
Ce prix comprendra toutes les sujétions d'exécution nécessaires, telles que coupes, angles, façon d'arêtes, raccordements aux cloisons adjacentes, décrochements, moulures, plinthes et couronnement de la partie supérieure en bois dur, fermeture des joints entre plaques, motifs au choix de maitre d’ouvrage.( échantillons à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation avant tout commencement des travaux.

Réservations pour appareillages électriques, les découpes L'ensemble sera réalisé suivant le maître d’ouvrage et devra être d'une finition irréprochable et d'une planimétrie parfaite sans aucune plus-value de quelque nature que ce soit.

Y compris vernis en trois couches, ponçage et toutes sujétions d'exécution et de bonne finition.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix……………………………………………………….….N°309

310. Fourniture et pose du parquet eps 9.5 mm y/c plinthe

Ce prix rémunère l’exécution d’un revêtement de sol en parquet en bois de chêne de (9.5 mm) d’épaisseur, posé y compris revêtement des plinthes en gorge arrondie. Exécuté suivant les prescriptions du fabricant, y compris et toutes sujétions de fourniture et pose sans aucune plus value de quelque nature que ce soit. L’échantillon est à soumettre pour approbation du maitre d’ouvrage

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°310
311. Réfection et remise en état du faux plafond de la salle de conférence

Ce prix concerne la réfection du faux plafond existant de la salle de conférence, aspect au choix de la maitrise d’œuvre, sur ossature en profils normalisés (profilés primaires et secondaires, cornières de rives, et suspentes en acier galvanisé).

Y compris toutes réservations nécessaires pour luminaires, grilles de soufflage, sono, etc...

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de l’architecte, et aux règles de l’art, y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré ……………………………………………………….au prix n° 311

312. Ponçage de revêtement en granito poli existant

Ce prix rémunère l’exécution d’un ponçage de revêtement de sol en granito poli

Exécution suivant les règles de l’art, y compris, ponçage lustrage, et toutes sujétions de bonne exécution.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………………………..……N°312
400. MENUISERIES
401. Enseignes en inox

Fourniture et pose d'enseigne extérieure, bandeau lumineux en tôle d'aluminium 20/10ème évidé, avec:

- Panneau de façade en tôle d'aluminium portant logo et texte (texte évidé)

- Eclairage intérieur par tube néon. 

- Dim 4.50x0.80m. 

- Détail d’exécution suivant indications de la maîtrise d'œuvre 

Ouvrage payé à l’unité y compris pose, alimentation électrique, branchement à l’horloge programmable au tableau ; toute fourniture raccordement, caisson en aluminium pour rattrapage de niveau et toute fourniture de mise en service, Au prix………………………………………….. N°401

402. Cloisons Amovibles en aluminium y/c porte coulissante

Fourniture et pose d’un ensemble de  cloisons  amovibles à ossature aluminium  tubulaire brossée et anodisée teinte naturelle avec Vitrage Stadip bord à bord, Fixes y/c porte coulissante de dimensions au choix du maitre d’ouvrage. Assemblage par système HOYER H5 ou équivalent, échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose.  

Parements : 

Remplissage de 4 à 53m/m  avec 2 panneaux de particules bois rouge densité 650 poncés, calibré épaisseurs 15m/m, une laine de roche de 20m/m  prise en sandwich

Simple vitrage de 8mm avec film décoratif suivant détails et plans  de la maitrise d’oeuvre.

Avec joint iso phonique en périphérie, paumelles fixées par vis pression

La filerie passe dans les plinthes électriques 

Plinthe électrique en aluminium :

Plinthe électrique composée de trois compartiments séparés (courant fort et faible), cette plinthe sera prévu dans la partie basse de la cloison avec  accessoires pour appareillages tels que : prises Mosaic 1P, 2P, 3P, informatique RJ45, TV, téléphone 8 contacts type  LEGRAND  ou équivalent

Référence des profils : H5 635, joints : H5 J40 ou équivalent

 Ossature : 

L'ossature est  composée de profilés en aluminium  lisse traité conformément aux règles de l’art et au DTU,  y compris renforcement en structure métallique galvanisée si nécessaire et toutes sujétions de mise en œuvre et accessoires de pose, couleur au choix du maître d'ouvrage y compris pièces diverses, nécessaires au parfait fonctionnement et toutes sujétions.

Échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose.

L’ensemble est payé au mètre carré y compris plinthe, portes avec quincaillerie,  butoirs en caoutchouc à monture en laiton série 2067 ou équivalent au prix ………………………………….N°402

403. Garde Corps en Inox
Fourniture et pose du garde corps en Inox à réaliser suivant détail du maitrise d‘oeuvre.

Comprenant:

-Main courante en tube Inox de 50 mm de diamètre  

-Double montant en fer plat Inox espacé de 1 m minimum

-2 tubes en Inox de 30 mm de diamètre  

Ouvrage payé au mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose au prix ………... N° 403

404. Porte et portail métalliques

Portes métalliques à 1 ou 2 vantaux ouvrants à la française a réaliser conformément aux détails de la maitrise d’oeuvre, composés de :

- Cadre en fer plat de 30x16mm

- Chambranle en fer plat de 30x5mm

- Traverse intermédiaire en tôle 20/10 sur les deux faces

- Bareaudage en fer carré de 20x20

- Motifs décoratifs suivant plans d’architecte

- Pattes à scellements nécessaires.

- 4 Paumelles à souder de 160 mm à bangue en laiton type BRICARD ou équivalent par vantail.

- Serrures à canon à mortaiser type métallique

-2 loqueteaux à encastrer

- 1 ensemble de béquille en fer forgé

- 1 ou 2 butoirs en caoutchouc type 1er choix.

- Arrêts de portes 1er choix.

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de Scellement, 

au prix ………………………………………………………………………………..…... N° 404

405. Porte double tôle métallique
Fourniture et pose d’une porte coupe feu à 1 ou 2 vantaux avec ferme porte comprenant :

Cadre en tôle plié 100x60mm

Ouvrant isoplane en double tôle de 20/10 sur deux faces

Quincaillerie : 

- Pattes à scellements nécessaires.

- Paumelles acier extra forte de 100mm

- Serrures extérieurs par béquille et clé

- Ferme porte standard à charnière et ressort réglable

-2 verrous à aiguille pour porte à 2 vantaux

-Barre anti panique en aluminium

Ouvrage payé au mètre carré, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de

Scellement, au prix …………………………………………….…………….……... N° 405

406. Echelon en fer galvanisé  h = 1.50m
Ce prix rémunère en unité la fourniture et pose d’échelon en fer galvanisé DN25mm sera scellé dans la paroi du regard, réalisé suivant la profondeur du regard de visite, y compris la bonne mise en œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité Au prix ……………………………………………………….... N° 406

407. Stores en tissu à enroulement
Fourniture et pose des stores en toile (tissu 1er choix) avec enroulement système chainette, Tissu, texture et couleur au choix de maitre d’ouvrage, échantillon à présenter pour approbation y compris accessoires, mécanisme enrouleur et toutes sujétions de fourniture et de pose. Ouvrage payé à l’unité au prix……………………………………………………………………………………..…. N°407
500. ELECTRICITE- LUSTRERIE
GENERALITES

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de fabrication locale ou similaire.

D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel (Luminaires Ŕ Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants :

 Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des luminaires dans le champ visuel.

 Limitation de l’éblouissement.

 Qualité des couleurs des sources lumineuses.

 Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel.

 Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation.

L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et autres) sera de marques d'origines PHILIPS, OSRAM ou similaire.

Tous les luminaires seront avec lampes fluorescentes, câblages et toutes sujétions d'exécution.

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d’énergie assurant une meilleure diffusion de la lumière. Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie (usage professionnel).

PERFORMANCES
Compte tenu des performances imposées ″Conditions Générales d’Exécution″, il appartient à l'Entrepreneur de calculer les éclairements dans les locaux en fonction du matériel qu'il propose et de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les performances imposées.

Le soumissionnaire mentionnera dans son offre les mesures qu’il juge nécessaires pour respecter les performances imposées.

IMPLANTATION DES LUMINAIRES

L'implantation des luminaires se fera à la place des luminaires existant y compris la dépose soignée de ces derniers;

En ce qui concerne les locaux techniques, et certains locaux spécifiques, l'implantation exacte sera déterminée en fonction du matériel installé dans ces locaux. Dans ce cas, le nombre d'appareils à placer sera étudié afin de pouvoir renforcer au niveau des tableaux électriques, il appartient à l'Entreprise adjudicataire de faire l'étude et les plans d'exécution qui seront approuvés par le maître d'ouvrage.

Les prix ci-après comprennent toutes sujétions de fourniture, de pose et de dépose.

Les marques à installer seront de premier choix, échantillon à approuver par le maître d'ouvrage avant toute pose.
ELECTRICITE :

Il est recommandé à l’entrepreneur avant toute opération de fourniture, de pose et de raccordement de soumettre des multiples échantillons ayant les spécifications désignés au descriptif pour chaque prix relatif aux tableaux électriques, foyers lumineux, appareillages électriques et lustrerie, ainsi que d’avoir l’approbation des utilisateurs sur l’échantillon adoptée.

Tout raccordement de premier foyer, prise, jusqu’au foyer supplémentaire doit être réalisé en fourreau ICDE encastré ou plinthe.
LUSTRERIE :

Le choix de la lustrerie sera axé principalement sur des luminaires de fabrication locale ou similaire.

D’une manière générale, l’éclairage doit être adapté à l’environnement, le choix du matériel (Luminaires Ŕ Supports et mode de fixation) doit tenir compte des paramètres suivants :

 Niveau d’éclairage direct et indirect par une distribution correcte et bien réfléchie des luminaires dans le champ visuel.

 Limitation de l’éblouissement.

 Qualité des couleurs des sources lumineuses.

 Equilibre de l’éclairage du jour et de l’éclairage artificiel.

 Uniformité de la distribution apparente des luminaires à la surface des zones de circulation.

 L'ensemble de l'appareillage auxiliaire (lampes, ballasts électroniques, condensateurs, amorceurs et autres) sera de marques d'origines PHILIPS, OSRAM ou similaire.

Tous les luminaires avec lampes fluorescentes seront compensés.

Les appareils incandescents seront équipés de lampes à économie d’énergie assurant une meilleure diffusion de la lumière.

Tension de service = 220/230 volts. Très longue durée de vie (usage professionnel).

Tous les échantillons de la lustrerie doivent être approuvés par le maitre d’ouvrage.

Toute la lustrerie existante déposée doit être remise au maitre d’ouvrage.

501. Luminaire 4x18w

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un luminaire encastré ou apparent basse luminance ;

Le luminaire doit être particulièrement adapté pour l’éclairage des zones de bureaux.

Description du luminaire :
· Luminaire encastré ou apparent constitué d’un caisson en tôle d’acier pré laquée blanche, environ 40mm de profondeur,

· Joues en fonderie d’aluminium laqué blanc.

· Grille basse luminance cat.2. Luminance moyenne inférieure à 200cd/m² au dessus de 60°.

· Lames transversales et réflecteurs longitudinaux à profil parabolique en aluminium anodisé brillant.

· Les ballasts électroniques hauts fréquence 230-240V, 

· Connecteurs adéquats.

· Le câblage en fils résistant à une température de 90°C.

· IP 20 – Classe 1.

· Tenue au feu 850°C.

· Luminaire T-8 4x18w

· Le luminaire doit être de la marque SOFEM ou équivalent. série approuvée par l’architecte et la  maitrise d’œuvre.

L’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité,  au prix ……………………...….………………………………N°501

502. Foyers lumineux

Ce prix comprend :

La ligne depuis le premier foyer jusqu’au deuxième foyer en fourreau ICDE n° 13 ou ICO n°13 comprenant 3 conducteurs H07-VU 1x1,5mm² ou en câbles U1000RO2V 3x1,5 mm² posés sur chemin de câbles ou dans les vides de construction, arrêté sur un pot de réservation encastré.

Le fil de fer galvanisé dans le fourreau pour le tirage des conducteurs.

La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements, y compris accessoires, conformément aux règles de l’art et aux plans joints au présent CPS.

Ouvrage payé à l’unité au prix......................................................................N° 502

503. Interrupteur simple allumage

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs simples allumages de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité u prix................................................................N° 503

504. Interrupteur double allumage
Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs doubles allumages de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité u prix................................................................N° 504

505. Interrupteur va et vient
Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des interrupteurs va et vient de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité u prix................................................................N° 505

506. Bouton poussoir
Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des boutons poussoir de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation de l’interrupteur dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité u prix................................................................N° 506

507. Lampe 18 w pour luminaire existante
Fourniture, pose et raccordement des lampes 18 w, de marque MAZDA, PHILIPS, ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité au prix....................................................................N° 507
508. Prise de courant   2x16A + T   

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des prises de courants de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires, et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité au prix.........................................................N°508
509. Prise de courant   2x16A + T  étanche

Ce prix rémunère la fourniture et pose et raccordement des prises de courants étanche de 1er choix de marque LEGRAND ou similaire échantillon à soumettre au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris

- Un pot de réservation dans la maçonnerie.

- La mise en place, le raccordement et la fixation de l’ensemble des équipements y compris les accessoires, et dépose de l’existant conformément aux règles de l’art.

Ouvrage payé à l’unité au prix.........................................................N°509

510. Prise télévision et  parabole y/c câble

Les prises télévision et parabole auront les caractéristiques suivantes :

· Prises pour antenne TNT et parabole, marque legrand série Mosaic ou Plexo.

·  sera équipée de connecteurs

· Les connecteurs devront être certifiés.

· La couleur blanche pur (ou autre au choix).

· Le connecteur sera équipé de volets mécaniques de protection contre la poussière. tous les accessoires de pose et fixation: support pour modules enclipsable, plastron, boites d'encastrement, support, plaques, câblage,  et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité,  au prix ……………………...…..N°510

511. Prises informatique et téléphonique
Fourniture et pose  de prises MOSAIC, en versions 12, 18 ou 24 modules ou équipées deux  prises 1P+T standard, et deux prises RJ 45 cat. 6 FTP en traversée cuivre. 

L’ensemble de l’ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris câblages et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement sera payé à l’unité,  au prix…………………...….…..N°511

512. Alimentation DATA SHOW

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble U 1000 R02V 3x2.5 mm² y compris protection, les boites de jonction étanches type Plexo et les bornes de raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble.

Le câble destiné à l’alimentation des data show sera posé sous tube ICD encastré et/ ou chemin de câbles depuis le tableau de protection et aboutira sur la boite de raccordement ; 

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé au prix ……...N°512
513. Alimentation écran motorisé

L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement d’un câble U 1000 R02V 3x2.5 mm² y compris protection, les boites de jonction étanches type Plexo et les bornes de raccordement des câbles électriques et tous les accessoires nécessaires à la pose du câble.

Le câble destiné à l’alimentation des écrans motorisé sera posé sous tube ICD encastré et/ ou chemin de câbles depuis le tableau de protection et aboutira sur la boite de raccordement ; 

L’ensemble de l’ouvrage sera payé à l'unité ainsi défini, fourni, posé et raccordé au prix ……...N°513
514. Applique lavabo 1x18w

Fourniture,  pose et raccordement d’une applique fluorescente pour sanitaires et vestiaires y/c alimentation.

Description

· Corps en aluminium extrudé ou  en polycarbonate extrudé.

· Diffuseur en  plexiglas lisse anti-éblouissant ou polycarbonate extrudé opalisé et striée intérieurement en face avant

· Classe II – IP 43

· Tenue au feu 850°C.

· Equipée de lampe fluorescente 26mm - 18W. 

La réglette de la marque SOFEM ou similaire sera payée à l’unité au prix ……………….……. N°514

515. Spot à LED

Fourniture, pose et raccordement d’un spot à LED avec lampe économique de marque MAZDA, PHILIPS, ou similaire.

Ouvrage payé à l’unité au prix......................................................................N° 515
516. Goulotte 170x50
La distribution horizontale se fera par goulotte à 2 compartiments pour les circuits courants forts et courants faibles

Les circuits informatiques seront installés en bas, le plus prés possible du plan de masse.

Fourniture et fixation d’une goulotte de section 34 x 100 Réf : 308.50 de LEGRAND ou équivalent. Sera inclus :

-Une cloison de séparation Réf : 30853

-Les embouts gauche ou droite

-Les angles intérieurs et extérieurs variables

-Les angles plats variables

-Les agrafes pour tenue des câbles

-Les joints corps – couvercle pour assurer la jointure 

  Toutes les goulottes devront être fixées à l’aide de chevilles et colle Néoprène pour pistolet.

Ouvrage payé  au mètre linéaire au prix ……….……………..…………………………..…N°516

517. Ruban à LED
Fourniture, pose et raccordement d’un ruban à LED avec lampes économiques de marque MAZDA, PHILIPS, ou similaire.

Ouvrage payé  au mètre linéaire au prix ……….……………..…………………………..…N°517

518. Remise en état de l'installation  électrique

Ce prix comprend l’entretien et réparation et la remise en état de l’installation existante y compris les tableaux électriques et changements des équipements défectueux à savoir :

 Réfection des composantes des tableaux électriques existants, changements des fusibles, de disjoncteurs, l’armoire, de façon à le rendre neuf avec des caractéristiques de protection supérieures à l’existant, l’entreprise doit repérer tous les départs de chaque tableau et établir les modifications nécessaires.

 Le bilan électrique doit être effectué par un bureau d’étude spécialisé à la charge de l’entreprise et fournis au représentant de l’administration pour approbation avant tout commencement des travaux de réfection des tableaux électriques.

 Ce prix comprend aussi le changement des câbles et fileries dont les sections sont insuffisantes, Vérifier le circuit de terre, et établir les réfections nécessaires pour protéger les matériels installés dans les bureaux, établir un bilan de puissance dans ce sens et un plan de recollement des tableaux réfectionnés

 Les disjoncteurs de tête des tableaux seront différentiels à sensibilités 300mA, les interrupteurs et les disjoncteurs seront de type multi neuf ou similaires,

 Vérification des points lumineux et toute sujétion de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l’ensemble au prix...........................................................................N°518
600. PLOMBERIE-SANITAIRES
601. Tube PVC tout diamètre
Fourniture et pose de tuyauterie en P.V.C. d'épaisseur 3,3 mm pour évacuation des appareils sanitaires et des eaux pluviales, de Marque DIMATIT. L'assemblage des raccords se fera par collage.

Ces évacuations seront conformes au tableau du guide de l'installation édité par le syndicat des Fabricants.

Les coudes et raccords seront de marque NICOLL ou similaire.  Les épaisseurs des tuyauteries seront de 3,3 mm en moyenne.

Les assemblages entre canalisations se feront au moyen d'une colle spéciale à faire agréer par la Maîtrise d'Œuvre. Les fixations se feront au moyen de colliers en acier galvanisé à chaud à double serrage avec bagues anti-vibratiles.

L'Entreprise devra prévoir les manchons de dilatation ainsi que  les points fixés sur colliers conformément aux règles et normes de pose en vigueur.

Ce prix comprend les bordures en béton armé qui entourent les tuyaux en PVC des eaux pluviales y/c coffrage, décoffrage et enduit  Ouvrage au mètre linéaire fourni  et  posé ; y compris toutes les pièces de raccordements, bouchons de dégorgements, tés, coudes, colliers, manchons de dilatation, fixations, percements, scellements et toutes sujétions de  fourniture, pose et mise en œuvre. Il sera prévu un tampon de visite à chaque branchement ou changement de direction. 

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ...........................................................................N°601
602. Tube PPR tout diamètre

Le réseau de distribution d’eau potable et d’eau chaude sanitaire à l’intérieur des blocs sanitaires et les colonnes montantes, sera réalisé en polypropylène PP-R – PN20 de type GRIFLEX, ARIETE ou équivalent.

Les supports des canalisations dans les caniveaux et galeries techniques seront réalisés en acier galvanisé à chaud avec demi-coquille en PVC.

Le prix comprend la fourniture, les supports dans le caniveau, les colliers, les coupes, les raccords d’assemblage, les accessoires pour les dérivations, la pose et l’encastrement de la tuyauterie, les marchons de dilatation, les supports, les essais d’étanchéité, et toutes sujétions de fourniture et de pose.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ...........................................................................N°602
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES :

Les appareils sanitaires et la robinetterie sont fournis et posés par l’entreprise, ainsi que la pose et le raccordement des appareils , la fourniture et la pose des tuyaux de raccordement et d’alimentation et d’évacuation y compris coudes, tés, colliers, robinets d'arrêt , siphon et l'ensemble des accessoires nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils, aussi que la protection et la préservation des appareils sanitaires pendant la phase de chantier et la dépose des appareils existantes

Les sanitaires et leurs accessoires et robinetterie seront de marque ROCA ou équivalent, les essais de bon fonctionnement de la plomberie sanitaires sont à la charge de l’entreprise.

603. WC à l’anglaise

Fourniture et pose d’un ensemble de W.C à l’Anglaise comprenant : 

Un W.C avec réservoir de marque ROCA de couleur blanche série GIRALDA référence P00000040 ou équivalent.

Un mécanisme de chasse robuste et silencieux de même marque ou équivalent. Le fonctionnement sera à poussoir. 

Un abattant double en thermodur démontable de même marque. 

Un robinet d’arrêt équerre en ½x3/8 avec rosace chromée de marque SCHELL ou équivalent. 

Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø13/16  depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque ARCO ou équivalent et ayant les même caractéristiques y compris rosace.

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø100 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Une douchette.

Nota : 

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l’Entrepreneur du présent lot sans plus value. 

Des rosaces chromées seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet  et  toutes autres  sujétions  de fourniture et de pose. Au prix ............................................N°603
604. Lavabo à vasque 

Fourniture et pose d’un ensemble comprenant :

Un lavabo vasque  630x480  (couleur au choix de l’architecte) marque ROCA ou équivalent.     

Echantillon à soumettre à l’approbation de l’architecte

Un siphon pour lavabo vasque  à tubulure chromé en 1’’ 1/4 chromé de 1er  choix.

Une bonde à bouchon en 1 ‘’1/4 chromé de 1er  choix

Robinetterie de 1er choix. Echantillon à soumettre à l’approbation de l’architecte

Raccordements à l’alimentation en tube de cuivre y compris rosaces chromées

Raccordement à l’évacuation en tube PVC ( 50 y compris raccords et colliers

Quelque soit le modèle installé, chaque robinet sera raccordé par un cuivre chromé pour isoler chaque appareil. Les sorties murales des canalisations seront protégées par une rosace chromée. Dans le cas d’arrivée par plancher, la canalisation d’alimentation sera entièrement chromée, depuis le plancher jusqu’au robinet de l’appareil et sur toute sa hauteur.

Les fourreaux, aux passages des planchers devront dépasser le revêtement de sol d’au moins 2cm.

Ouvrage payé fourni et posé en ordres de marche, y compris les percements, rebouchages.

Ouvrage payé à l’unité, Au prix………………………….…….…………….…..………….N°604

605. Lavabo sur colonne

Fourniture et pose d’un ensemble de lavabo sur colonne de marque ROCA série DAMA SENSO référence A33751000 ou équivalent équipé de :

 une colonne de lavabo de même marque 

un siphon pour lavabo 

Une bonde à bouchon 

Un robinet pour lavabo mono trou à bec jet lame livré avec vidage automatique en laiton et flexible d’alimentation de marque ROCA série THESIS référence 5A3050C00 ou équivalent 

Raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø 13/16 depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour y compris rosace 

Raccordement à l’évacuation en tube PVC Ø 40 y compris raccords et colliers  et ce depuis le lavabo jusqu’à regard pour les sanitaires du RDCH  ou chute de la colonne montante pour les sanitaires des étages 

Ouvrage payé à l’unité y compris toutes sujétions de fourniture et de pose, Au prix…………….N°605

606. Receveur de douche y/c cloisons amovible en verre trempé

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de l’ensemble d’un receveur de douche comprenant :

Un receveur de douche 70 x 70 de marque ROCA série ONTARIO référence 373095003 ou équivalent.

Un mitigeur douche avec douchette, flexible et support douchette de marque ROCA série VECTRA référence 5A2061C00 ou équivalent.

Un ensemble de douche avec barre métallique de 0.75m, porte savon, flexible 1.75 m métallique, et douchette.

Siphon plat à garde d’eau.

Bonde de vidage 80

Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF et EC de Ø16/20  depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque ARCO ou équivalent et ayant les même caractéristiques.

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 50 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Ce prix comprend également la fourniture et pose des cloisons de séparation en aluminium fixe ou amovibles Profilés aluminium seront de type Profil Système thermos laqué, Masai de première qualité ou similaire échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose.

Composée d’une partie supérieure de 1m, dimensions hors cadre, pré cadre en tôle galvanisée plié de 20/10, y compris fenêtre coulissante à partie fixe, Joints brosse, équerres d'angle, porte simple en aluminium ; la quincaillerie et toutes accessoires, vitrage clair ou teinté de 6 mm et d’une partie inferieure panneau de bois laquée de 15mm) de bonne qualité, couleur au choix du maître d'ouvrage y compris pièces diverses, nécessaires au parfait fonctionnement et toutes sujétions.

Échantillon à soumettre au maître d’ouvrage pour approbation avant toute pose.

Nota :

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier. 

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l’Entrepreneur du présent lot sans plus value. 

Des rosaces chromées seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée.

Ouvrage évalué à l’unité y compris fourniture, pose, raccordement, fixation, manchon, joint en Silicone par pistolet  et toute autre sujétion

Ouvrage payé à l’unité au prix………..…………………………………….………. n°606
607. Bidet
Fourniture et pose d’un ensemble comprenant :

Un bidet de marque ROCA.

Robinetterie mélangeuse chromée.

1 bonde à grille pour bidet en 1’’1/4 en laiton chromé.

1 siphon pour bidet à tubulure en 1’1/4 chromé.

Raccordement en cuivre y compris raccords mixtes.

Fourniture et pose d’un ensemble de vidange en P.V.C. depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc...

Raccordement EF et EC en cuivre y compris raccords mixtes.

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé, et raccordé, en ordre de marche compris scellements, fixation, pièces de raccords, rosaces chromées et toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité, Au prix…………………………………………………………….N° 607

608. Evier à un bac et égouttoir

Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche de l’ensemble d’un évier à un bac en INOX y compris robinetterie, de marque ROCA série ZOOM ou équivalent comprenant : 

Un mitigeur d’évier orientable de marque ROCA série ZOOM JASPER référence VM389301ZC0000 ou équivalent. 

Pose et raccordement de tube en polyéthylène réticulé pour EF de Ø13/16  depuis le collecteur jusqu’au sanitaire y compris raccords en cuivre chromé, gaine annelée et robinet équerre ¼ de tour de marque ARCO ou équivalent et ayant les même caractéristiques.

Pose et raccordement d’un ensemble de vidange en P.V.C.Ø40 depuis le siphon de l’appareil jusqu’à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc. 

Ouvrage payé à l'unité, fourni, posé, et raccordé, en ordre de marche compris scellements, fixation, pièces de raccords, rosaces chromées et toutes sujétions. 

Ouvrage payé à l’unité, Au prix…………………………………………………………….N° 608

609. Robinetterie pour lavabo et vasque existants
Ce prix rémunère la fourniture, pose, raccordement, mise en ouvre et installation complète en ordre de marche d’un Un robinet mitigeur pour lavabo de marque ROCA ou équivalent.

Raccordement EF et ECS en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, cuivre chromé et sanitaire.

Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 40 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux. Ils seront nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value.

Des rosaces chromées comprises dans le prix du lavabo seront placées à la sortie de chaque tuyauterie encastrée y compris pose, raccordement, fixation et joint en silicone par pistolet.
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Les mélangeurs existants seront déposés dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique après avis de la Fondation et toute autre sujétion.

Ouvrage payé à l'unité au prix ………………………………………………….……………….N° 609
610. Miroir

Fourniture et pose de glaces miroirs en verre poli de 6 mm, d’épaisseur avec rebords chanfreinés, de dimensions suivant le détail de l’architecte. Elles seront soigneusement posées avec des pattes à glace et vis en laiton chromé fixées sur chevilles RAUWL.

Ouvrage payé fourni et posé y compris toutes sujétions de fixation,  de raccords et de scellements.
Ouvrage payé au mètre carré, au prix………………….……………..……………………….N° 610

611. Mécanisme de chasse de W.C a l'anglaise
Fourniture, pose, raccordement, mise en œuvre et installation complète en ordre de marche d’un ensemble de mécanisme de chasse de W.C à L'ANGLAISE, Comprenant :

- Mécanisme de chasse silencieux à deux touches de même marque.

- Un abattant double confort de même marque.

- Vis 6 x 60 en laiton avec cache tête chromée ACO.

- Un robinet d'arrêt équerre 3/8 chromé de marque SCHELL ou équivalent.

- Raccordement EF en polyéthylène réticule depuis le collecteur jusqu'au sanitaire y compris raccords, polyéthylène, cuivre chromé et sanitaire.

- Un ensemble de vidange en P.V.C.Ø 100 depuis le siphon de l'appareil jusqu'à la première culotte de chute ou regard, y compris pièces spéciales, bouchons de dégorgement, supports, etc.

- Le renforcement du réservoir encastrable selon les règles de l’art et recommandation du fabriquant.

Les étiquettes précisant le choix du matériel doivent rester apparentes pendant la durée du chantier.

Les appareils sanitaires devront être protégés pendant la durée des travaux, ils seront nettoyés en fin de chantier par l'Entrepreneur du présent lot sans plus value. Y compris la dépose de la robinetterie existante qui sera posée dans un lieu désigné, ou évacué à la décharge publique après avis de la Fondation.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………….………………………………………….N° 611
612. Sèche main

Ce prix comprend la fourniture et pose des sèches mains automatique instantanées d’une puissance électriques de 2750W de 1ere qualité, carcasse en acier inox doté d’une protection IP23, la température de sortie de flue est de 49° à 10 cm dans une ambiance de 21 °. Le débit d’air efficace = 450m3/h. le niveau de bruit = 65dB, y compris accessoires de fixation, alimentation électrique prise, câblage, filerie et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage payé à l'unité, au prix ………………………………….…………………..…….….N° 612

613. Porte savon

Ce prix rémunère la fourniture et pose de porte savon en verre et support en inox y compris fixation en chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………….………………………………….N° 613
614. Porte serviettes
Ce prix rémunère la fourniture et pose de porte serviette à 2 branches y compris fixation en chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………….………………………………….N° 614
615. Porte papier hygiénique
Ce prix rémunère la fourniture et pose de portes rouleaux (papier hygiénique) en inox y compris fixation en chevilles plastic et vis en inox échantillon à présenter au maitre d’ouvrage pour approbation et toutes sujétions de mise en oeuvre.
Ouvrage payé à l'unité au prix ……………………………….………………………………….N° 615
616. Siphon de sol
Fourniture, pose, raccordement, et installation complète en ordre de marche de siphon de sol en laiton de dim 150*150 y compris dépose de l’existant, réfection de revêtement raccordement en diamètre approprié suivant le type de siphon, platine en plomb de 3 mm de dim 30*30 mm et moignon,, raccordement et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé à l'unité, Au prix ………… …………………………………………..…….….N° 616
617. Chauffe eau électrique 50L

Le prix comprend, la fourniture et pose de chauffe-eau électrique de 50litres, y compris groupe de sécurité, fixation, alimentation en eau, vidange, alimentation électrique câblage, filerie, prise de courant et toute sujétion de mise en oeuvre.

Ouvrage payé à l’unité au prix……………………………………………………………..….N°617
618. Réfection des évacuations des points d’eaux

Ce prix rémunère la réfection et l’entretien des évacuations des points d’eaux des différents appareils sanitaires avec changement des éléments défectueux présentant des fuites et un mauvais fonctionnement de chaque local et leurs réfections et mise en marche, le changement de la tuyauterie présentant des anomalies de fonctionnement de diamètres appropriés, découpes, chutes, raccords, coudes, tés, supports scellements, colliers, dépose de des éléments défectueux, essais et toutes sujétions de mise oeuvre, au niveau des paillasses cuisine déposés prévoir des tableaux des branchements avec vannes et bouches d’arrêts afin d’éviter toutes fuites éventuelles des eaux des appareilles déposés ainsi pour la tuyauterie des évacuations.

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ……………………………………….…….…………….N°618
619. Extincteur de 6 Kg

Le prix comprend, la fourniture et pose et fixation des extincteurs de 6 Kg, échantillons présenter au maitre d’ouvrage pour approbation, y compris fixation, percement scellement et toutes sujétions.

Extincteurs de 6kg à poudre polyvalente (abc) type 1

Ouvrage payé à l’unité au prix………………………………….……………………………N°619a

Extincteurs de 6kg à CO2 à proximité des tableaux électriques type 2

Ouvrage payé à l’unité pour type 2 au prix………………………………………………..….N°619b

700. PEINTURE
701. Peinture vinylique extérieure sur façades extérieures

Peinture vinylique sur la totalité des façades et ouvrages extérieurs.

Préparation des fonds :
- Egrenage, ponçage et rebouchage des fissures, trous etc…

- Brossage énergique à la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties
  non adhérentes (sablonneuses et autres).
- Application d'une couche de vinyle diluée à 5 % d'eau.

Finition : 

Application de deux (2) couches de vinyle pur prêt à l'emploi à 3 heures d'intervalle.
La couleur est au choix de l'architecte

Sur toutes les canalisations apparentes d'eau froide ou chaude, conduits électriques, chutes en fonte, collecteurs en T.F.G. consoles de lavabos, évacuations, colonnes et réservoirs de chasses, etc ...

- Brossage énergique à la brosse métallique et décalaminage.

- Couche de "WASH PRIMER" ou équivalent.

- Deux couches de peinture au minium de plomb, prêt à l'emploi, appliquées à 24 heures  d'intervalle.

- Une couche glycéromate.

- Une couche de peinture glycérolaquée, type EMAIL CELLUC ou équivalent avec teinte au choix
  du Maître d'Ouvrage.

Ouvrage payé au mètre carré de peinture y compris toutes sujétions de fourniture main d'œuvre échafaudage, et de mise en œuvre au prix ………………………………………………..N°701
702. Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds

Peinture vinylique, teinte au choix de l'Architecte, exécutée comme suit :

- égrenage, ponçage et époussetage des supports,

- application d'une couche isolante, fixateur régénérateur de fonds selon la porosité du support,

- rebouchage à l'enduit vinylique à séchage rapide,

- ponçage et époussetage,

- ratissage à l'enduit glycéro-vinylique,

- ponçage fin de l'enduit, 

- époussetage soigné,

- application d'une première couche de peinture vinylique diluée à 5 % d'eau, 

- Application d'une deuxième couche de peinture vinylique pure (non diluée).  

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de l’architecte, et aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………………..N°702
703. Peinture décorative identique à l'existante
Cet article comprend l’exécution de la peinture décorative de type chiffonnée, stucco ou Alannbra selon le choix du maître d’ouvrage échantillon à présenter pour approbation avant tout commencement des travaux.

L’application des travaux préparatoires suivants :

- Grattage, décapage, brossage,

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non adhérentes,

- Application de deux couches d’enduits de 1er choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention d’une surface lisse,

- Ponçage général.

Délai de séchage des couches d’enduits est de 4H, et de 24H entre les couches de peinture.

Application de peinture chiffonnée pure ou autre ;

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon, y compris décapage, ponçage et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé au mètre carré ……………………………………………………….……N° 703
704. Peinture Glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique

Peinture glycérophtalique, finition et teinte au choix de  la maitrise d’œuvre, exécutée comme suit:

- Préparation des supports, égrenage, brossage, dépoussiérage,

- Application d’une  couche de peinture antirouille au minium de plomb,

- Application d’une sous-couche garnissante,

- Application de 2 couches de peinture glycérophtalique pure à 24 h d’intervalle.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de la maitrise d’œuvre, et aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré de peinture y compris toutes sujétions de fourniture main d'œuvre échafaudage, et de mise en œuvre au prix ………………………………………………..N°704

705. Peinture glycérophtalique laquée sur menuiseries bois

Peinture glycérophtalique laquée brillante ou mate, teinte au choix de la Maîtrise d’œuvre, exécutée comme suit:

- brûlage des noeuds résineux,

- ponçage soigné du bois,

- protection des parties métallique,

- application d'une couche d'impression,

- rebouchage et ratissage à l'enduit vinylique à séchage rapide,

- ratissage à l'enduit glycéro-vinylique,

- égrenage et époussetage,

- application de deux couches de peinture glycérophtalique laquée brillante ou mate à 24 heures d'intervalle.

L’ensemble exécuté conformément aux plans, détails et instructions de la maitrise d’œuvre, et aux règles de l’art, y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre.

Ouvrage payé au mètre carré de peinture y compris toutes sujétions de fourniture main d'œuvre échafaudage, et de mise en œuvre au prix ………………………………………………..N°705
706. Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds intérieurs
Cet article comprend l’exécution de la peinture laquée sur murs et plafonds intérieurs, par application des travaux suivants :

- Grattage, décapage, brossage,

- Bossage énergique à la brosse chiendent des enduits afin d’enlever toutes les parties non adhérentes,

- Rebouchage éventuel des fissures, trous et imperfections diverses

- Application de deux couches d’enduits de 1er choix, ponçage des enduits jusqu’à obtention d’une surface lisse,

- Application d’une couche vinylastrale dilué à 5%,

- Application d’une couche vinylique non diluée,

- Application d’une couche supplémentaire si le ton n’est pas atteint, le temps entre les deux est de 4 heurs minimum.

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………..…………… N° 706
707. Peinture bordures de trottoir
Ouvrage comprend peinture laquée sur trottoir les couleurs au choix du maitre d’ouvrage

Cet ouvrage sera bien traité et bien fini sans aucune malfaçon y compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Ouvrage payé au mètre carré………………………………………………..…………… N° 707
708. Marquage passage piétons en enrobé et enduit à chaud et traçage parking toutes sujétions comprises

Ce prix comprend :

· les études de formulation

· le nettoyage des surfaces à revêtir

· la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume….)

· la fourniture et mise en œuvre de la couche d’accrochage

· la fabrication, le transport et la mise en œuvre des matériaux enrobés colorés selon indications du BET et enduits étalée au finisseur sur l’épaisseur sus définie y compris mise en œuvre manuelle, cylindrage,….

· Tracé des places de parkings et toute la signalisation seront réalisés suivant les instructions du Maître d’œuvre, suivant la réglementation en vigueur. 

· Le marquage sera réalisé avec une peinture homologuée d’une durée de vie utile égale au minimum à 18 mois. 

· Zone neutralisée pour cheminement jusqu’au départ de la rampe si nécessaire

· Logo handicapé si nécessaire 

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ………………………………………….…………N° 708

800. VOIRIE -ASSAINISSEMENT
Les essais nécessaires pour la bonne exécution des travaux sont à la charge de l’entreprise. L’entrepreneur est tenu, lors de l’établissement de ces prix d’en tenir compte.

801. Terrassements en déblais dans tout terrain. Y/c évacuation a la D.P

Ce prix rémunère au mètre cube, conformément au projet d’exécution, les terrassements en déblais de toutes natures y compris dans le terrain rocheux, modelages, surcharge, mise en dépôt définitif ou provisoire, ainsi que le décapage, quelque soit le mode d’extraction.

Ce prix comprend notamment :

Le défrichement, l’arrachement des herbes, broussailles et haies,

La déviation des réseaux (électricité, eau potable, téléphone ….)

L’abattage et le débitage d’arbustes (circonférences inférieur ou égale à 0.2 m, mesurées à 1 m du sol),

Le déssouchage, l’enlèvement des racines,

La dépose des trottoirs (bordures)

La démolition éventuelle des constructions qui pourraient exister (maçonnerie, béton armé…) quelque soit leurs matériaux constitutifs,

La démolition des regards des massifs et d’ouvrage en béton

La démolition de chaussée en béton bitumineux ou béton reflué

Le décapage de la terre végétale sur toute l’emprise des voies et sa mise en dépôt selon les indications du M.O,

Le ramassage, l’évacuation, la mise en dépôt, hors de l’emprise des voies, quelle que soit la distance de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc…),

La protection contre les eaux de toute nature, pendant l’exécution des déblais et les frais d’évacuation des eaux,

La reconnaissance géotechnique préalable des buttes de déblais,

Les piquetages nécessaires,

L’utilisation d’explosifs ou de brise-roche pour les déblais rocheux ou de toutes autres méthodes pour briser le roc, y compris l ‘amenée et le repli du matériel, formation, fourniture d’explosifs, abattage des matériaux,

La purge des blocs instables dans les talus,

Toutes sujétions relatives à la sécurité.

Ce prix s’applique aux volumes calculés selon la méthode de l’avant métré au mètre cube à partir des profils de terrassement définis au projet d’exécution et des profils du terrain naturel remis par le Maître d’Ouvrage et réceptionnés par l’Entrepreneur avant l’exécution des déblais.

Ouvrage payé au mètre cube au prix ………………………….…….…………..….N° 801
802. Terrassement en remblais y compris l’apport

Les prix de cette série s’appliquent aux matériaux de natures diverses en provenance soit des déblais chantiers, soit de carrières ou de zones d’emprunt et mise en place pour remblaiement des tranchées. Ils concernent les remblais en matériau sélectionné mis en place autour et au-dessus des canalisations et des ouvrages annexes, épaisseur suivant indication de la maitrise d’oeuvre.

Ils comprennent : 

Soit l’apport de matériaux autres que ceux résultant des déblais de chantier et provenant de l’extraction en zones d’emprunt ou en carrières avec toutes les sujétions de recherche, d’essais, de travaux de découverte, de mise à la charge de stériles et matériaux impropres, soit l’utilisation des déblais de chantier

La préparation des matériaux conformément aux spécifications du C.C.T.P.

La remise à l’état initial du corps de chaussée existant

Le stockage, le déchargement et le transport de ces matériaux

Le déchargement, la reprise éventuelle sur les zones de stockage et les chantiers d’utilisation, la mise place conformément aux spécifications de C.C.T.P. avec toutes les sujétions de réglage et entretien des talus de remblais pendant toute la durée des travaux jusqu’à la réception provisoire.

Ces prix comprenant donc pour chaque matériau particulier, précisé ci-après toutes les opérations nécessaires depuis la recherche jusqu’à la mise en œuvre finale des matériaux et toutes les sujétions d’exécution, y compris criblage, arrosage, compactage (le taux de compactage de fond de fouilles jusqu’à obtention de 95 % de l’OPM) et essais de laboratoire. Ils sont payés au mètre cube en place suivant les spécifications du C.C.T.P. et plans.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………….…….…………..….N°802
803.  Couche de fondation GNF (0/40) y/c réglage compactage

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une couche de fondation du matériau type GNF de granulométrie 0/40. ce prix s’applique au mètre cube une épaisseur de 0.30m mesurée après compactage.

Il comprend :

La fourniture de l’eau de compactage.

L’arrosage et le compactage de l’assise.

Ainsi que toutes les sujétions résultant des documents contractuels.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………..……………...N° 803
804. Couche de base GNA (0/31.5) y/c réglage compactage

Ces prix rémunèrent au mètre cube mis en œuvre la fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux du type GNA 0/31,5 pour couche de base  de chaussée (concassage ou I.C = 100%) selon les prescriptions du CPS et les plans d’exécution.

Ils comprennent notamment :

La fourniture des matériaux à pied d’œuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement et le stockage,

Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux,

L’arrosage ou l’aération nécessaires pour obtenir la teneur en eau requise,

Le compactage à la densité ou compacité requises conformément au CPS,

Le réglage en pleine largeur à l’autographe pour la GNA et la finition de la couche à la côte définitive et au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques,

Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur,

Toues opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au CPS et au projet d’exécution,

Ce prix s’applique au mètre cube exécuté sur des épaisseurs de 0,20 mètre pour les voies mesurées après compactage et comprend la fourniture et la mise en œuvre de matériaux GNA de granulométrie  0/31.5. Il comprend le répandage mécanique, le cylindrage jusqu’à refus, l’arrosage, toutes les sujétions de mise en œuvre et tous les essais, conformément au C.P.S.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ……………………………………….…..…..N°26
805. Couche d’imprégnation

Ce prix rémunère au mètre carré de la fourniture et la mise en œuvre des matériaux à raison de 1.2kg/m² de Cut-Back 0/1 conformément au CPS.

Ce prix comprend notamment :

Le nettoyage et le balayage préalable au moyen d’un balai mécanique des surfaces à imprégner.

Le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre du bitume, quelle que soit la distance et le déchargement,

La réalisation des planchers d’ajustement du dosage, 

Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CPS.

Ce prix s’applique au mètre carré de matériaux mis en œuvre.    

Ouvrage payé au mètre carré au prix …………………….………..………………..N°805
806. Fourniture et mise en œuvre  enrobé pour couche de roulement épaisseur 5cm

Ce prix comprend notamment :

- les études de formulation

- le nettoyage des surfaces à revêtir,

- le piquetage,

- la mise à niveau de tous les ouvrages tels que bouche à clé, regard, boite de branchement, chambre de tirage...,    

- la fourniture de tous les matériaux (granulats, bitume...),

- la fourniture et mise en œuvre de la couche d'accrochage sur la couche de  liaison ou la chaussée existante, en émulsion acide à 65% de bitume de raison de 0.60kg/m² ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre. 

- la fabrication, le transport et la mise en œuvre des matériaux enrobés à chaud de 0/10 dosé à 12.5kg étalée au finisseur sur l'épaisseur sus définie compris mise en œuvre manuelle, cylindrage, …

- le nivellement et le compactage,

- le raccordement par engravure des chaussées adjacentes,

- toutes les sujétions de pesée des camions,

- toutes sujétions de mise en œuvre sous circulation.

Ouvrage payé au mètre carré au prix ………………………………………..……..N°806
807. Bordure de trottoir type T4

Ce prix comprend notamment :

- les terrassements complémentaires compris découpage soigné de la structure de la chaussée et évacuation des produits à la décharge de l'entreprise,

- la fourniture et la mise en oeuvre du béton en fondation et en butée,

- la fourniture et la pose des éléments de bordures,

- la découpe soignée à la scie pour la pose aux angles ou en courbe,

- la confection des joints de dilatation au mastic gris,

- la confection des joints au mortier de ciment tirés au fer,

- le remblayage longitudinal en terre végétale et modelage soigné entre l'espace vert et la bordure,

- le remblayage longitudinal en grave naturelle entre chaussée et bordure,

- la réfection à l'identique y compris joint à l'émulsion du revêtement de la chaussée ou du trottoir attenant,

- toutes sujétions pour raccordement éventuel aux bordures existantes.

Ce prix s'applique à toutes les bordures rectilignes ou en courbe quel qu'en soit le rayon et compris toutes sujétions de pose pour bordures surbaissées.

Ouvrage payé au mètre linéaire au prix ………………………….…………………….…..…..N°807
808. Mise à niveau des regards existants
Ce prix rémunère à l’unité la mise à la côte projet du voirie, du dallage des chemins piétons, des cheminées des regards de toute nature (regards de visite, regards bornes, bouches à avaloir ou à grilles, bouches à clef, chambres Maroc Télécom, regards électriques ou d’eau potable …) dont la côte tampon dépasse ou n’excède pas cette côte projet, soit par destruction de l’excédent  de la cheminée au-dessus de la côte projet du dallage soit par construction du manquant de la hauteur de la cheminée pour atteindre la côte projet, y compris coffrage et acier, décoffrage, hotte de raccordement, châssis carré en béton armé, cadres en béton armé, scellement du cadre de tampon en fonte. La démolition du revêtement, la dépose du tampon et du cadre. La fermeture de la chaussée avec le revêtement approprié aux mêmes conditions et caractéristiques exigées que pour le revêtement principal.

Il faudra se conformer aux plans d’exécution (plan du réseau et ouvrage types) et toutes sujétions comprises.

Ouvrage payé forfaitairement au prix ..................................................................................N° 808
809. Caniveau en béton armé avec grille en fonte D400

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de caniveau de 0.40 m de largeur à l’intérieur en béton  armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ 45 étanche suivant les dessins établis par le bureau d’étude et l’Architecte, coulé dans un moule métallique sur radier en béton étanche et béton de propreté. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y/c l’exécution du caniveau  proprement dite  et pourra être siphonné à la demande de l'Architecte, le terrassement dans terrains de toutes natures y/c rocher, sans aucun plus-value pour l’ouverture des tranchées, le remblaiement ou l’enlèvement et le transport des déblai excédentaires aux D.P la façon de pente au fond du caniveau, 

Enduits lisses au mortier hydrofuge avec façon de gorge arrondie aux bouteilles avec façon de cunette et une simple feuillure avec un tampon au béton scellé au bitume ou à grille en fonte D400 pour couverture selon le choix de la  maitrise d’œuvre.

Y/c branchement et raccordements aux canalisations existantes et toutes sujétions d’exécution

Ouvrage payé au mètre linéaire Au prix …………………………………………………….N° 809
810. Bouches d'égout à avaloir ou à grille  

Ce prix rémunère l’exécution de bouches d'engouffrements à avaloir ou à grille pour toute profondeur, en béton vibré  hydrofuge dosé à 350kg/m3 suivant détails de plans d'exécution y compris :

Les terrassements en terrain de toute nature y compris le  rocher à toute profondeur

Fourniture, pose et mise en place de bavette et couronnement

Ce prix comprend en outre  les terrassements de toute nature pour la bonne exécution des regards et la pose de buses de raccordement ainsi que le remblaiement de buses, essais d’écoulement et touts sujétions de coffrage, ferraillage etc….

Ouvrage payé à l’unité au prix ..................................................................................N° 810

811. Fourniture et pose de cadres, tampons, grilles et appareils siphoïdes en fonte ductile 

Ce prix rémunère en unité la fourniture et pose de cadres, appareils siphoïdes et tampons en fonte ductile D400 pour les regards de visite et les bouches d'égout sous chaussées et C250 pour ceux sous trottoirs, y compris le transport sur chantier et toutes sujétions.

Ouvrage payé à l’unité au prix ..................................................................................N° 811
812. Collecteur en PVC série I Ø 400  
Prix comprenant, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux en PVC série I Ø 315 mm pour branchement y compris terrassement, remblai primaire et secondaire, lit de pose, nivellement, pente, calage, nettoyage, raccordement, grillage avertisseur, essais d’écoulement, essais de laboratoire et toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement.

Ouvrage payé au mètre linéaire de la buse posée suivant diamètre dont la pente a été vérifiée par la maîtrise de chantier. La longueur sera mesurée de l’axe du regard (avec déduction des regards), au prix ..................................................................................N° 812

900. CONTRÔLE D'ACCES

901. Logiciel de contrôle d’accès

Ce prix rémunère l’ensemble de licences nécessaires pour le fonctionnement de la solution globale de contrôle d’accès, gestion des visiteurs, intrusion, gestion des biens, gestion de ronde, gestion de l’intrusion,  gestion des scénarios de sûreté par synoptique, gestion de main courante, et enrôlement des fiches et badges des utilisateurs.

Ce logiciel devra répondre aux impératifs fonctionnels décrits ci-après :

Vue d’ensemble du système :

Le système doit pouvoir intégrer et gérer tous les dispositifs de verrouillage des portes, d’intrusions, d’automatismes, des sas de sécurité etc. 

Le temps de réponse du système doit être du type « temps réel », rapide sans que le nombre des utilisateurs et/ou des événements simultanés ait un impact ou influence sur ces performances.  

Le système de gestion de contrôle d’accès aura la puissance, la facilité d’emploi et l’extensibilité de soutenir un emplacement simple, de deux lecteurs ou une installation multi-sites avec des milliers de lecteurs et multiple local et emplacements à distance.

Afin de permettre une compatibilité et la possibilité d’interfaçage des bases de données du système de contrôle d’accès, ils doivent être gérés par le système MS SQL Serveur ou MSDE de Microsoft.

Le système de gestion de contrôle d’accès sera un système géré en réseau modulaire capable d’intégrer le contrôle d’accès, surveillance de point d’alarme, le contrôle d’ascenseur, la génération de rapport, le temps et présence, la formation image visuelle, impression de carte (transport d’image personnelle de photo), commande du commutateur de CCTV, et une interface graphique en temps réel.

Le système tiendra compte de l’expansion facile ou la modification des entrées, des sorties, et des postes de commande à distance ou sur le site, sans avoir recours à des mises à jour ou à de dispendieux changements de logiciel.

Le système de contrôle d’accès fonctionnera sous un logiciel simple, fournit la pleine intégration de tous les composants, et sera extensible à tout moment, dépendamment des conditions de service.

La reconfiguration devra être accomplie en ligne par le biais de la programmation du système, sans modifier le matériel.

Tous les composants logiciels inclus fonctionneront intégralement sous une plate-forme Windows 2000 (édition de serveur ou professionnel) et Windows XP (édition Home/professionnelle) et vista.

Les formats de communication à distance ou sur le site devront inclure, mais non de façon limitative : fibre optique, RS-485, RS-232, TCP/IP, connexion pour modem et radio à longue portée

Les fonctions du contrôle d’accès devront inclure une validation basée sur l’heure de la journée, le jour de la semaine, la programmation de jours fériés, la vérification de code de site, le repérage manuel ou automatique des photos des détenteurs de carte et la validation d’accès basée sur la vérification positive de carte et de vidéo en directe ou sur archive.

En aucun cas, le système ne devra être limité aux codes de site et devra permettre à tout nombre de code de site de fonctionner et de faire du code de site une partie intégrante de l’entrée du détenteur de carte et de forcer la validation sur chaque lecteur du contrôleur.

La programmation du système devra se faire sous une interface graphique d’utilisateur conviviale (utilisation d’outils conventionnels : «Barre de titres», «Barre de menus», «Barre d’outils», «Bar d’états» et «Menu de contextes») et devra permettre l’utilisation de la souris et des touches de fonction. 

La programmation sera pilotée par menu et inclura la documentation en ligne.

Le système devra fournir une supervision de contact d’alarme supervisée et non supervisée. Lors d’une reconnaissance d’alarme, le système devra être en mesure de mettre sous tension les caméras de surveillance qui sont associées au contact d’alarme.

Le système sera capable d’armer ou de désarmer des points d’alarme manuellement et automatiquement par heure et jour de semaine.

Après installation, la  MODEPpourra exécuter des changements de configuration de logiciel et de matériel comme désiré sans services de l’ENTREPRENEUR ou du FABRICANT de LOGICIEL.

Le système, doit permettre en cas de besoin l’intégration et l’interfaçage total et partiel des autres systèmes du bâtiment comme : le système de détection d’incendie, la détection d’intrusion dans les zones sensibles, le système de vidéosurveillance et l’interfaçage avec le système de gestion technique du bâtiment, gestion de parking, gestion des visiteurs etc.

En cas d’urgence (feux, tremblement de terre etc.) le système de contrôle d’accès doit assurer une libération automatique ou/et manuelle  de tous les dispositifs de verrouillage en assurant une évacuation libre du bâtiment.

Le système doit être flexible, paramétrable, permettre l’interfaçage et doit comprendre toutes les fonctionnalités nécessaires de contrôle d'accès, de gestion du temps de présence du personnel des visiteurs, l’intégration vidéo et gestion de parking.

Caractéristiques fonctionnelles demandée pour le logiciel :

Le logiciel du système fourni qui fonctionne en tant que gestionnaire principal du système doit rencontrer ou excéder les exigences détaillées dans cette section. Celle-ci traite des exigences du logiciel du système pour la gestion et le contrôle de l’ordinateur. 

Le logiciel doit fournir au minimum les fonctionnalités citées ci-après et détaillées plus loin

· Puissant Serveur de base de donnéesMSDE 8 / SQL 2000.

· E-mail automatique par filtrage d’évènements.

· Impressions de badges photos avec concepteur de modèle.

· Architecture client / Serveur.

· Intelligence répartie.

· Puissant outils de diagnostic.

· Générateur de rapports d’évènement extrêmement rapide.

· Aide en ligne.

· Gestion d’ascenseurs.

· Gestion de plus de 20 opérateurs et des droits associés à leurs profils.

· Assistant automatisé de sites, de contrôleur et configuration de Porte.

· Programmation de badge en lots.

· Multi-langues (Français obligatoire).

· Gestion de site local / à distance.

· Mises à niveaux en ligne du progiciel.

· Compatible avec Windows® 2000-2003, XP Home, XP Pro, vista

· Définition aisée d’alarme et d’événement.

· Codes couleurs paramétrables pour chaque type d’évènements reconnus par le système.

· Interface graphique animée et intuitive.

· Système permettant la connexion en multi technologies : application, proximité, infrarouge, empreinte digitale, main libre, radio, magnétique, Digicode®.

· Générateur de rapports prédéfinis et paramétrables.

· 64 groupes de portes par site au minimum.

· 128 programmes et niveaux de sécurité par site au minimum.

· 4 groupes de Jour fériés par site au minimum.

· Stockage des évènements (SQL - version complète - illimitée).

· Module Vidéo permettant la visualisation ou l’archivage d’une séquence liée à un événement (accès, tentative d’accès, ou autre événement système) ou à une porte.Ces images peuvent provenir de DVR, NVR, Caméra IP (Bosh, Pelco, Vicon, Hikvision, Vivotek, Acti…….) avec contrôle de la fonction PTZ.

· Gestion de  plusieurs points d’entrée/Sortie des visiteurs et accès d’un clic à la liste des visiteurs présents.

· rapport  des activités des visiteurs (entrée et sortie ainsi que la signature de référence et la signature enregistré au moment de la visite du visiteur)

· Capturer la signature (sauvegardée dans la base de données) avec la possibilité de l’imprimer directement sur un badge.

· Possibilité d’assigner plusieurs cartes par Utilisateur/Visiteur

· Un dossier pour carte non assignées : contient les cartes programmées non assignées pour la gestion aisée d’un grand flux d’utilisateurs et/ou visiteurs

· Accès rapide aux derniers accès d’un utilisateur/visiteur

· Accès rapide aux différents droits d’accès d’un utilisateur/visiteur

· Importation et exportation de carte témoin (Badging)

· les images des utilisateurs et visiteurs doivent être sauvegardées dans la base de données 

· 20 champs texte configurables pour chaque fiche

· Compteur  programmable de passages de badges sur un lecteur ou porte

· Gestion logicielle de l’anti-retour avec notifications programmables

· Gestion de la ronde des gardes du site

· Gestion des biens (affectation d’un ou plusieurs biens à une fiche utilisateur/visiteur).

· Importation possible d’une base de donnée d’utilisateurs existante sous un format CSV

· Impression et édition de code à barres relatifs à chaque utilisateur à partir du gestionnaire de cartes et impressions

· Possibilité d’acquisition de la photo d’un utilisateur ou visiteur en direct à partir d’un périphérique d’acquisition ou appareil photo, pour une édition rapide du badge.

Le système devra générer un fichier sous format texte affichant en temps réel la liste des accès valide, ce fichier devra permettre l’intégration du logiciel de contrôle d’accès et gestion de temps avec un logiciel tiers.

Le système devra permettre à l’usager de configurer et de vérifier les cartes créées dans le système et devra accepter les caractéristiques suivantes : ajouter des cartes, prendre des photos, imprimer des cartes, éditer des cartes et créer des modèles.

Le système devra permettre à un opérateur d’allouer des fonctions de vidéosurveillance aux dispositifs ou de contrôler la méthode par laquelle un point en vidéosurveillance est activé ou déclenché.

Chaque poste de travail acceptera toutes les langues possibles associées au serveur en opération (français obligatoire). Il sera possible de lancer simultanément toutes les interfaces d’usager.

Le logiciel du système devra être en mesure de stopper l’information dans la base de données et de restreindre ainsi l’accès à l’information du niveau de sécurité et du numéro d’identification de l’opérateur. Toute l’information contenue dans la base de données du logiciel du serveur du contrôle d’accès peut être restreinte ou stoppée. Le niveau de sécurité devra être en mesure de restreindre ce que l’usager est capable de visualiser, de modifier et de sauvegarder. Chaque niveau de sécurité devra être en mesure d’offrir le plein contrôle des droits restrictifs pour tout ensemble d’objets fourni avec le serveur du contrôle d’accès.

Chaque niveau de sécurité doit être défini pour chacun des sites, permettant ainsi à l’administrateur d’assigner des droits à chaque opérateur pour chaque site.

Le contrôle global des sites doit être fourni par des niveaux de permission qui sont assignés à chaque opérateur de chaque site. Chaque niveau de permission devra se voir assigner un ou plusieurs sites, et chaque site sera associé à son propre niveau de sécurité.

Le logiciel du système devra accepter en gestion simultanée 64 sites dont chacun devra accepter au minimum 2048 lecteurs. Le logiciel du système devra être en mesure de définir un site en tant que site local ou à distance et chaque site devra être programmé de manière à fonctionner en ligne selon un horaire spécifique.

Le logiciel du système devra utiliser les niveaux d’accès pour déterminer les portes auxquelles le détenteur de carte aura accès et à quelles périodes. 

Chaque site devra accepter au minimum 250 niveaux d’accès programmables en plus de deux niveaux d’accès préprogrammés (Tous et Aucun). 

Le système devra être en mesure d’assigner une ou plusieurs portes pour chaque niveau d’accès d’un site, ce qui déterminera les portes auxquelles le détenteur de carte aura accès. 

Le système devra aussi être en mesure de pouvoir assigner des horaires différents pour chaque porte sélectionnée d’un niveau d’accès, ce qui déterminera quand le détenteur de carte aura accès à la porte sélectionnée. 

Le système devra accepter jusqu’à 1.000.000 de cartes en gestion simultanée sur tous les sites. La programmation d’une carte détermine tous les détails relatifs au détenteur de carte et définit des privilèges spécifiques tels que QUI a accès, OÙ et QUAND a-t-il accès. 

Le système devra être en mesure de sélectionner le format de communication pour chaque lecteur branché au contrôleur ou au module d’expansion de portes. Le système devra accepter les formats de communication Wiegand, Data clock ou RS 485.

Le système doit pouvoir accepter des lecteurs de badge à  verrous cylindriques sans fil et leur récepteur sans fil RS485 APERIO, SALTO ou équivalent.

 Le système devra pouvoir accepter la mise à jour du microprogramme en ligne, sans exiger que les opérateurs remplacent les puces de chaque contrôleur. 

 Les fichiers du microprogramme les plus récents devront pouvoir être téléchargeables en ligne et le contrôleur devra être facilement mis à jour par l’entremise du logiciel du système. 

Le système devra être composé de contrôleurs intelligents permettant à chaque porte d’avoir une autonomie de décision locale en cas de rupture de communication avec le serveur de gestion.

Les types de porte ci-dessous devront pouvoir être disponibles pour chaque porte : 

· Accès (entrée/sortie libre contrôlée)

· Accès par 2 cartes (Deux badges obligatoires) 

· Entrée (porte séparée pour l’entrée) 

· Entrée (porte séparée pour l’entrée) 

· Ascenseur (pour utiliser avec le contrôle d’ascenseur) 

· Entrée globale 

· Sortie globale 

· Entrée parking

· Sortie parking

· Entrée globale non stricte (multi entrées globales)

· Sortie globale non stricte (multi sorties globales).

· Temps et présence

Chaque site devra permettre le paramétrage des fonctions supplémentaires, suivantes :

· Désactivation des cartes programmées sur une période prédéfinie

· Désactivation des cartes visiteurs après leur départ

· Dés assignation des cartes visiteurs pour une réutilisation du badge

· Signature de sortie du visiteur optionnellement obligatoire

· Chaque site devra comporter un compteur de stationnement paramétrable avec activation d’un relais pour l’affichage “Complet” si nécessaire.

Le système devra accepter un horaire de déverrouillage automatique pour chaque porte. Cette caractéristique devra permettre l’assignation d’un horaire pour déterminer les périodes pendant lesquelles une porte demeurera déverrouillée (aucune carte valide requise). Une option qui déverrouillera la porte seulement lorsqu’une première personne munie d’une carte valide a accédé à la porte doit également être disponible. 

Chaque événement qui survient dans le système devra être en mesure d’activer ou de désactiver un dispositif ou un groupe de dispositifs (i.e. relais, porte ou sortie). Grâce aux horaires et aux minuteries, le logiciel du système devra être en mesure de définir quand et combien de temps les dispositifs demeureront activés ou désactivés. Ces dispositifs devront être programmés séparément pour chaque site. 

Le système devra être en mesure d’assigner un horaire différent pour chaque  événement pour définir quand l’événement sera affiché à l’écran et quand il sera sauvegardé dans la base de données. 

Chaque événement devra être muni de l’option qui consiste à donner à l’opérateur un avertissement et des instructions (qui doivent être programmées) concernant l’événement qui vient de se produire. Ces instructions devront apparaître dans la fenêtre Alarme dès qu’un événement dont cette option est activée survient. Le logiciel du système devra permettre à l’opérateur de prendre connaissance de l’événement et de fournir des détails concernant ce dernier. 

Le logiciel du système devra être en mesure d’assigner un horaire à un événement exigeant un accusé de réception pour déterminer dans quelles circonstances l’accusé de réception sera obligatoire. 

Le système devra accepter l’utilisation de niveaux de sécurité pour déterminer si un opérateur peut visualiser, modifier et supprimer les caractéristiques du système, telles que les contrôleurs, les portes et les événements. Le niveau de sécurité devra être assigné à une permission qui devra elle-même être assignée à un opérateur. 

Les Options générales de la console d’administration :

Le système devra être en mesure de fournir un signal de retour visuel et auditif lorsque des événements ou des alarmes se présentent dans le système. 

Une option devra être disponible pour déterminer la fréquence à laquelle le logiciel du système effectuera une mise à jour de la fenêtre Événement. 

La couleur d’arrière-plan et du texte de chaque événement apparaissant dans la fenêtre Événement devra être personnalisable

 Les interfaces d’usager devront être en mesure de fermer automatiquement les sessions si aucune action n’a été effectuée pendant un période de temps spécifique. 

Le système devra être muni d’une option qui consiste à afficher un accusé de réception. Si le logiciel du système est réduit ou fonctionne en arrière-plan, cette option fera apparaître une fenêtre pour aviser l’opérateur qu’une alarme requérant un accusé de réception vient de se produire. 

Le système devra permettre à l’ordinateur d’émettre un «bip» chaque fois qu’une alarme requérant un accusé de réception se produit. 

Une option devra être disponible pour permettre à l’ordinateur d’émettre un «bip» chaque fois qu’un événement apparaît dans la fenêtre Événement (Evènement de type Accès autorisé, Carte tracée et Porte  force ouverte,…)

Une option devra être disponible pour permettre à l’ordinateur d’émettre un «bip» chaque fois qu’un Événement anormal, tel que Porte restée ouverte, Relais activé par l’opérateur et toute défectuosité, apparaît dans la fenêtre Événement. 

Le système devra  fournir plusieurs utilitaires de bases de données avancées, permettant la sauvegarde et la restauration des fichiers de configuration et d’événement. 

Le système devra être en mesure de définir la taille maximale de la base de données des Événements. Lorsque la base de données des Événements a atteint sa pleine capacité, chaque événement subséquent devra être suivi par un message d’alerte qui apparaîtra dans la fenêtre Événement

Module Vidéo Intégration et supervision des produits tiers
Le système du contrôle d’accès doit intégrer un module vidéo et de détection des intrusions pour créer une plateforme plus robuste avec des fonctionnalités avancées.

Le système doit permettre une intégration avec les produits des leaders mondiaux en matière de surveillance vidéo. Cette intégration permettra de superviser le système de vidéosurveillance : Bosh, A.D, Axis, CISCO, Honeywell, Hikvision, Génétec, Axxonnext,  Aimetis, Vicon, Vivotek, Mileston……

Le système doit offrir la possibilité de visualiser jusqu’à 60 secondes avant et après un événement spécifique généré par le logiciel (accès permis, refusé, tentative d’accès, …)

Aussi avoir la possibilité de capturer et sauvegarder des images Vidéo dans le format JPEG pendant la réécoute ou la visualisation en temps réel et ce pour une exploitation étendue (Transfert de preuve à la Police ou autres services de sûreté). Ce module doit être compatible avec plus d’un fabricant de solution Vidéo, ici en l’occurrence il est demandé que la solution soit compatible avec la marque installée dans le projet.

Module Anti intrusion :Intégration et supervision de centrale anti intrusion en TCP/IP (Aritech ATS Master, Honeywell Galaxy3, Texecom Premier série,, etc..) l’intégration en TCP/IP permettra une économie indéniable en câblage en plus de l’ouverture a un éventail important de possibilités d’automatisation de scenarii  pouvant impliquer en matrice a trois dimensions n’importe quel(s) détecteur  intrusion avec n’importe quel(s) lecteurs de contrôle d’accée et n’importes quelle(s) camera de surveillance.
Gestion des visiteurs : 

Peut prendre plusieurs formes très différentes d'une organisation à l'autre. Le système proposé doit mettre en place une saine gestion de l'entrée et de la sortie des utilisateurs/visiteurs peu importe le type d'organisations et le type de besoins.

Plusieurs périphériques pourront appuyer les processus tels que des tablettes de numérisation de signatures, des lecteurs de cartes, imprimantes à badge et appareil de capture photo pour la réalisation du badge, etc.

Le système doit gérer plusieurs points d'entrée de visiteurs et d'accéder d'un clic à la liste des visiteurs présents. Il sera, aussi, facile de générer des rapports sur les visites passées en basant la recherche sur le visiteur, sur la date, sur le point d'entrée ou sur le point de sortie, sur la fiche utilisateur, etc.

Le logiciel de gestion des visiteurs ne va être utilisé par du personnel n'ayant a priori aucune connaissance particulière en informatique.

Son interface doit être simple et intuitive, et sa prise en main quasiment immédiate. 

La gestion des visiteurs peut prendre plusieurs formes très différentes d’une organisation à l’autre. Le système proposé doit  mettre en place une saine gestion de l’entrée et de la sortie des utilisateurs/visiteurs peu importe le type d’organisations et le type de besoins.

Plusieurs périphériques pourront appuyer les processus tels que des tablettes de numérisation de signatures, des lecteurs de cartes, imprimantes à badge et appareil de capture photo pour la réalisation du badge, etc.

Le système doit gérer plusieurs points d’entrée de visiteurs et d’accéder d’un clic à la liste des visiteurs présents. Il sera, aussi, facile de générer des rapports sur les visites passées en basant la recherche sur le visiteur, sur la date, sur le point d’entrée ou sur le point de sortie, sur la fiche utilisateur, etc.
Le logiciel de gestion des visiteurs ne va être utilisé par du personnel n'ayant a priori aucune connaissance particulière en informatique.

Son interface doit être simple et intuitive, et sa prise en main quasiment immédiate.

Module de gestion des synoptiques et des interfaces graphiques avec icônes

Le système doit intégrer un module de gestion graphique avec icônes, en temps réel du bâtiment, et avoir un contrôle au bout du curseur sur les contrôleurs, portes, relais, entrées et sortie et alarme.

Ce module devra avoir une librairie complète d’icône interactive ou donner la possibilité de créer ou d’importer d’autres.

Le gestionnaire de plans devra avoir la possibilité de :

· Créez ou importer jusqu’à 512 plans

· Visualisez, contrôlez par agrandissement sur l’écran, du dispositif, des objets ou du secteur dans l’endroit protégé

· Affichez automatiquement le secteur où une alarme se produit

· Contrôlez par la souris l’ouverture/la fermeture d’une porte, déclanchement/arrêt d’une alarme ou autre relais  

Les macros/Programmes

Le logiciel système se servira des programmes (MACROS) pour déterminer quand une action ou une activité peut se produire, aussi bien qu’automatiser des opérations, commandant l’accès aux portes et aux planchers d’ascenseur. Les actions suivantes auront la capacité d’être commandées en utilisant des programmes : les communications, remise globale d’anti-passback, accès de porte-cartes, permettant et remettant à zéro l’anti-passback, bloc de touches permettant, l’ouverture de la porte, activation de relais, affichage d’événement, le déclanchement des alarmes, activation de dispositif, groupes de plancher, accès automatique de plancher.

· Logiciels de marque Centaure, Efusion, Paxton  Net2 ou équivalent

Attestations d'assistance et d'expertise du soumissionnaire  à émettre par l'éditeur ou son représentant au Maroc

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ………………………………………………………………..N°901
902. Serveur d’affichage synoptique et paramétrages du contrôle d’accès

Ce prix rémunère l’ensemble des ressources informatiques nécessaire pour l’affichage  des journaux d’évènements du contrôle d’accès et de l’intrusion et leur retraitement (paramétrage, édition de rapports, gestion de synoptique, etc…)

Le matériel proposé devra être muni de cartes graphiques suffisamment performantes pour permettre un affichage fluide sur au moins 2 écrans de 32’’ chacun.

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ………………………………………………………………..N°902
903. Contrôleurs de gestions

Ce prix rémunère à l’ensemble les interfaces nécessaires pour la communication entre le logiciel de contrôle d’accès et intrusion, et ses périphériques, à savoir, les lecteurs, les contacts d’alarmes et détecteurs d’intrusion, le verrouillage, etc… 

Le soumissionnaire devra fournir un schéma détaillé de l’architecture proposée et certifiée par le fabricant de ces interfaces.

Chaque contrôleur devra au minimum disposer des fonctionnalités suivantes :

· Chaque contrôleur devra être doté d’une interface  TCP/IP native pour permettre sa connexion au réseau dédié à la sécurité/sûreté

· Le contrôleur devra être installé sous boitier auto protégé contre l’ouverture ou le vandalisme,

· Chaque contrôleur devra raccorder au maximum deux lecteurs. Ce principe est adopté pour assurer une intelligence répartie sur chaque porte en cas de rupture de communication avec le serveur principal.

· Le contrôleur devra lui même assurer l’alimentation des lecteurs de proximité, de leurs leds, et buzzers.

· Les contrôleurs et le matériel utilisés avec le système pourront être interchangeables avec d’autres dispositifs. 

· Les terminaux amovibles sont requis sur les contrôleurs et les dispositifs possédant 20 terminaisons ou plus. 

· Chaque contrôleur devra avoir une mémoire locale d’au moins 50000 évènements, 

50 000 utilisateurs.

· Le contrôleur devra disposer d’au moins deux relais de verrouillage et deux contacts secs, et huit entrées intégrées multifonctionnels  supportant l’usage  de résistance de fin de ligne.

· Architecture de bases de données intégrées permettant la prise de décision d’accès localement,

· Capacité de support pour les formats de communication Wiegand, ABA Track2 (bande magnétique) et BCD (Claviers)

· Chaque contrôleur devra disposer d’indicateurs visuels d’état permettant un diagnostic rapide,

· Chaque contrôleur devra permettre l’extension des alarmes en sortie en 1 à 1 avec le nombre d’entrées,

· Chaque contrôleur doit avoir la possibilité de communiquer avec un contrôleur d’ascenseur, afficheur ou autres cartes électroniques accessoires,

· Fonctionnalité de batterie de secours (2x12V 7Ah batterie de type Gel),

· Les contrôleurs doivent faciliter le changement d’un contrôleur à l’aide d’un dispositif de remplacement doté d’un temps d’arrêt minimal.

· Tous les composants du contrôleur devront utiliser le logiciel «Traitement réparti» qui doit inclure certaines formes d’exploitation du système (charge d’amorçage et d’application). Le traitement réparti devra inclure la capacité de télécharger les paramètres d’exploitation vers tous les panneaux. Ceux-ci pourront ainsi exécuter des fonctions d’exploitation complètes indépendamment de tout autre composant ou ordinateur.

· L’anti-retour global sera fourni avec l’ordinateur local opérationnel et sera mis en mode d’accès local par défaut si une panne de l’ordinateur survient. L’anti-retour global s’effectuera par le contrôleur.

· Les contrôleurs doivent être certifiés suivant une marque reconnue.

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………………..N°903
904. Ecrans d’affichage 

Ce prix rémunère à l’unité les écrans d’affichage des flux de vidéo et de contrôle d’accès générés par les logiciels de gestion.

Chaque écran devra avoir au minimum les prés requis suivants :

Ce prix rémunère la fourniture, l’installation et la mise en service d’écran LCD de 47 pouces  de marque reconnue.

Ces écrans seront de type professionnel pour un fonctionnement continu 24/24h devront avoir les caractéristiques suivantes :

· Type LCD 47 pouces HD environnement professionnel haut de gamme, formats 4/3 et 16/9 et sélection via le menu écran

· Haute luminosité et contraste optimisé pour des images fixes et animées.

· Multistandard

· Haute résolution

· Compatible avec la projection d’images provenant de PC (sources de données informatique) d’équipements vidéo sorties composites PAL et composantes numériques.

· Fonction dimensions pour ajustement horizontal et  vertical de l’image

· Ajustement de la couleur avec mémorisation des réglages

· Mode veille pour diminuer la consommation d’énergie

· Certifiés class B en matière de rayonnement électromagnétique

· Câbles de raccordements avec tous types de sources. 

· Clavier et souris de commande

· Boutons de contrôles frontaux ;

· Menu de configuration sur écran (OSD) ;

· Contrôle numérique par microprocesseur intégré ;

· Les Entrées / Sorties audio et vidéo nécessaires ;

· Détection automatique de la perte de signal ;

· Détection automatique de manque de signal ;

· Possibilité de programmation de séquence d’affichage en boucle entre entrée n°1 et n°2 ;

· Alarme audio en cas de perte / manque de signal vidéo ;

· Haut-parleur intégré 

Ouvrage payé à l’unité au prix ………………………………………………………………..N°904
905. Tourniquet tripode inoxable avec bras rabattable

Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un tourniquet tripode avec bras rabattable en inox.

Caractéristiques :

· Fonctionne dans les deux sens d'entrée et de sortie. 

· Corps en  acier inoxydable 316 de qualité classé (EN 10082-2 catégorie 1G/2G).

· Tête et bras : 3 bras rabattables en aluminium.

· Adaptable à tous type de lecteur de contrôle d'accès.

· L'information bi-directionnel accès contrôlé par microprocesseur électronique.

· Ouverture réglable et intervalles de clôture.

· Mécanisme de construction monobloc en acier inox AISI 304.

· Alimentation: 220 Vac 60 Hz commutateur de mode de l'offre, Max. 10 Watts de puissance opérationnelle. Max. 24 Vdc tension interne.

· Caractéristiques de l'environnement: 14F / 122F (-10 / +50 °C).

· Peut fonctionner en même -40 ° C avec chauffage externe termostat équipée.

· Prévus pour max 95% d’humidité.

· lecteurs d’accès doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Le lecteur de badge fonctionnera à  fréquence de 13.56 MHz

Le lecteur sera compatible aux standards : ISO 14443 type A, type B et ISO18092 (NFC)

Le lecteur pourra lire les technologies de cartes suivantes : MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight, Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1, DESFRIE EV2, NFC, SMART MX, CPS3, Moneo, I.Class, 

Selon la configuration le lecteur pourra lire le numéro unique des puces (CSN/UID, PUPI) ou des numéros privés stockés dans la mémoire des puces ; 

Le lecteur disposera d’une interface TTL et RS485. 

L’interface TTL sera configurable en Wiegand ou Data/Clock et pourra transmettre des données de longueur variables de 1 à 48 octets (hexadécimal)

En Wiegand, les données pourront être chiffrées en AES avec une clé personnalisable. 

L’interface RS485 permettra de transmettre des données de 1 à 48 octets. Dans ce mode, le lecteur pourra être raccordé sur les interfaces de sécurité (type EasySecure) pour assurer une liaison chiffrée en AES avec clé personnalisable. 

L’interface RS485 permettra la mise à jour du Firmware du lecteur via une transmission sécurisée. 

Le lecteur permettra les distances de lectures suivantes : 

Badge Iso Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ : 
7 cm (CSN) / 2.5 cm (ID privé avec sécurité AES)

Porte-clefs Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ : varie selon les modèles – moyenne = 3 cm (CSN) / 1 cm (ID privé avec sécurité AES)

Le lecteur disposera d’une option pour activer un signal de vie (paramétrable) pour indiquer son bon fonctionnement au système à intervalles réguliers. 

Le lecteur disposera d’un mécanisme d’autoprotection par détecteur de mouvement / accéléromètre. Le dispositif est programmable et permet deux actions en cas de déclenchement : un effacement des paramètres de sécurité de la mémoire du lecteur et la transmission d’un message d’arrachement au système. Le message d’arrachement pourra être mutualisé avec le signal de vie. 

Le lecteur disposera d’un bornier de raccordement pour le relais O/F indicateur de l’état d’arrachement. 

Les systèmes par détection mécanique optique ou magnétique ne doivent pas être admis car trop facilement contournables.

Les données et paramètres de sécurité devront être stockés de manière sécurisée (type SAM) rendant impossible leur extraction de la mémoire. 

Le lecteur disposera de 2 leds haute intensité configurables. L’utilisateur pourra choisir la couleur des leds parmi 360 couleurs. 

La configuration des paramètres de fonctionnement du lecteur se font soit par carte de programmation soit par une communication sans fil UHF depuis un PDA ou un Smartphone. 

Les paramètres de sécurité ne seront configurables que par carte de programmation sécurisée. 

Toutes les clés de protection de la configuration du lecteur et des badges sont gérables et personnalisables par l’utilisateur. 

Les mises à jour du firmware seront téléchargeables par la liaison série du lecteur avec un mode de communication sécurisé. 

Le lecteur pourra être configuré pour définir le mode de lecture : 

lire le numéro unique des puces 

· Lire un numéro privé dans la mémoire

· Lire un numéro privé dans la mémoire sinon lire le numéro unique 

La configuration pour la lecture de chaque type de puce supportée sera indépendante. Le lecteur pourra avoir un comportement spécifique à chaque puce. L’utilisateur pourra définir quoi lire (données), ou lire (emplacements), et comment lire (clés, protections) dans chaque technologie. 

L’utilisateur pourra autoriser ou interdire la lecture de chaque technologie parmi celles supportées. 

Dans le cas d’une lecture sécurisée le lecteur pourra être configuré pour gérer et supporter les différents types de clés et d’algorithmes de chiffrement ou d’authentification propre à chaque technologie de puce. 

· Algorithmes AES 128 bits, DES/3DES, Crypto1, HMAC   SHA1 et SHA2, RSA 2048 bits

· Algorithmes de diversification de clés 

La configuration des lecteurs pourra être protégée et par une clé définie par l’utilisateur. Une fois configurée, seuls les badges de programmation 

Le lecteur pourra être alimenté de +7 Vdc à +29 Vdc.

La consommation du lecteur ne devra pas excéder 100 mA (typique) alimenté sous +12 

Vdc.

Le matériel utilisé par le lecteur (coque du lecteur) sera de l’ABS-PC-UL-V0

Le lecteur devra fonctionner sur une plage température allant de 0°C à +70°C et pour une plage d’humidité pouvant aller de 0 – 95 %

Le lecteur devra posséder un indice de protection IP65 et une structure renforcée anti-vandale IK10

Le lecteur pourra être complètement personnalisé (coque, LED, marquage, impression de logo, effet matière type « skin effect »).

Le lecteur devra être modulaire et évolutif. Il sera possible de modifier la face avant du lecteur afin d’ajouter une fonctionnalité clavier ou biométrique tout en conservant la partie RFid ; Il ne sera donc pas nécessaire d’acheter un lecteur complet en cas d’évolution de la sécurité sur le point de contrôle.

Le Tourniquet sera de marque GUNNEBO, AUTOMATIC SYSTEME, TANSA ou similaire

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ………………………………………………………………..N°905
906. Portillon motorisé

Le portillon de contrôle d'accès à vantail pivotant automatique et bidirectionnel. Il se compose d'un tube en inox intégrant le mécanisme d'actionnement et d'un vantail en verre sécurité ou en plexiglas. Son design épuré et son motoréducteur silencieux le rendent particulièrement adapté aux zones d'accueil des bureaux. Le portillon permet le passage des personnes à mobilité réduite.il s'installe en intérieur.

En cas de coupure de courant, d’alarme incendie ou par action sur la commande à distance, le portillon n’est plus verrouillé et une simple poussée permet de libérer le passage (fonction anti-panique).

Caractéristiques :

· Fonctionnement: Configurable dans les deux sens, offrant à la fois l'entrée et la sortie de poussée manuelle.

· Corps en acier inoxydable 304certifié(EN 10082-2catégorie1G/2G).

· Vantail: Plexiglas. Optionde10mmd'épaisseur de verre.

· Caractéristiques: l'information bidirectionnel accès contrôlé par microprocesseur électronique, ouverture réglable et intervalles de clôture, configuré via une carte électronique.

· Mécanisme de construction monobloc avec cames de commande qui sont traités avec de l'acier AISI 304CNCcontre la rouille.

· Alimentation:·220Vac60 Hz commutateur en modeélectrique.Max25Wattsdepuissance de fonctionnement. Max12/24Vdctension interne.

· Mode d'urgence: En panne de courant ou quand un signal d'urgence est délivré, la position de bras de tourniquet et mise en libre accès.

· lecteurs d’accès doivent avoir les caractéristiques suivantes :

Le lecteur de badge fonctionnera à  fréquence de 13.56 MHz

Le lecteur sera compatible aux standards : ISO 14443 type A, type B et ISO18092 (NFC)

Le lecteur pourra lire les technologies de cartes suivantes : MIFARE® Classic, MIFARE Ultralight, Ultralight C, MIFARE Plus, MIFARE DESFire EV1, DESFRIE EV2, NFC, SMART MX, CPS3, Moneo, I.Class, 

Selon la configuration le lecteur pourra lire le numéro unique des puces (CSN/UID, PUPI) ou des numéros privés stockés dans la mémoire des puces ; 

Le lecteur disposera d’une interface TTL et RS485. 

L’interface TTL sera configurable en Wiegand ou Data/Clock et pourra transmettre des données de longueur variables de 1 à 48 octets (hexadécimal)

En Wiegand, les données pourront être chiffrées en AES avec une clé personnalisable. 

L’interface RS485 permettra de transmettre des données de 1 à 48 octets. Dans ce mode, le lecteur pourra être raccordé sur les interfaces de sécurité (type EasySecure) pour assurer une liaison chiffrée en AES avec clé personnalisable. 

L’interface RS485 permettra la mise à jour du Firmware du lecteur via une transmission sécurisée. 

Le lecteur permettra les distances de lectures suivantes : 

Badge Iso Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ : 
7 cm (CSN) / 2.5 cm (ID privé avec sécurité AES)

Porte-clefs Mifare/DEsfire/UL/Mifare+ : varie selon les modèles – moyenne = 3 cm (CSN) / 1 cm (ID privé avec sécurité AES)

Le lecteur disposera d’une option pour activer un signal de vie (paramétrable) pour indiquer son bon fonctionnement au système à intervalles réguliers. 

Le lecteur disposera d’un mécanisme d’autoprotection par détecteur de mouvement / accéléromètre. Le dispositif est programmable et permet deux actions en cas de déclenchement : un effacement des paramètres de sécurité de la mémoire du lecteur et la transmission d’un message d’arrachement au système. Le message d’arrachement pourra être mutualisé avec le signal de vie. 

Le lecteur disposera d’un bornier de raccordement pour le relais O/F indicateur de l’état d’arrachement. 

Les systèmes par détection mécanique optique ou magnétique ne doivent pas être admis car trop facilement contournables.

Les données et paramètres de sécurité devront être stockés de manière sécurisée (type SAM) rendant impossible leur extraction de la mémoire. 

Le lecteur disposera de 2 leds haute intensité configurables. L’utilisateur pourra choisir la couleur des leds parmi 360 couleurs. 

La configuration des paramètres de fonctionnement du lecteur se font soit par carte de programmation soit par une communication sans fil UHF depuis un PDA ou un Smartphone. 

Les paramètres de sécurité ne seront configurables que par carte de programmation sécurisée. 

Toutes les clés de protection de la configuration du lecteur et des badges sont gérables et personnalisables par l’utilisateur. 

Les mises à jour du firmware seront téléchargeables par la liaison série du lecteur avec un mode de communication sécurisé. 

Le lecteur pourra être configuré pour définir le mode de lecture : 

lire le numéro unique des puces 

· Lire un numéro privé dans la mémoire

· Lire un numéro privé dans la mémoire sinon lire le numéro unique 

La configuration pour la lecture de chaque type de puce supportée sera indépendante. Le lecteur pourra avoir un comportement spécifique à chaque puce. L’utilisateur pourra définir quoi lire (données), ou lire (emplacements), et comment lire (clés, protections) dans chaque technologie. 

L’utilisateur pourra autoriser ou interdire la lecture de chaque technologie parmi celles supportées. 

Dans le cas d’une lecture sécurisée le lecteur pourra être configuré pour gérer et supporter les différents types de clés et d’algorithmes de chiffrement ou d’authentification propre à chaque technologie de puce. 

· Algorithmes AES 128 bits, DES/3DES, Crypto1, HMAC   SHA1 et SHA2, RSA 2048 bits

· Algorithmes de diversification de clés 

La configuration des lecteurs pourra être protégée et par une clé définie par l’utilisateur. Une fois configurée, seuls les badges de programmation 

Le lecteur pourra être alimenté de +7 Vdc à +29 Vdc.

La consommation du lecteur ne devra pas excéder 100 mA (typique) alimenté sous +12 

Vdc.

Le matériel utilisé par le lecteur (coque du lecteur) sera de l’ABS-PC-UL-V0

Le lecteur devra fonctionner sur une plage température allant de 0°C à +70°C et pour une plage d’humidité pouvant aller de 0 – 95 %

Le lecteur devra posséder un indice de protection IP65 et une structure renforcée anti-vandale IK10

Le lecteur pourra être complètement personnalisé (coque, LED, marquage, impression de logo, effet matière type « skin effect »).

Le lecteur devra être modulaire et évolutif. Il sera possible de modifier la face avant du lecteur afin d’ajouter une fonctionnalité clavier ou biométrique tout en conservant la partie RFid ; Il ne sera donc pas nécessaire d’acheter un lecteur complet en cas d’évolution de la sécurité sur le point de contrôle.
Le Portillon de marque GUNNEBO, AUTOMATIC SYSTEME, TANSA ou similaire

Ouvrage payé à l’ensemble au prix ………………………………………………………………..N°906
907. Câblage et Accessoires

Ce prix rémunère tout type d’accessoires relatifs à la réalisation et la mise en place Contrôle d’accès nécessaires à la réussite du projet  y compris câblage.

Le soumissionnaire devra fournir le détail de ce prix en incluant les fiches techniques relatives à chaque prix. Ouvrage payé à l’ensemble au prix …………………………………………………..N°907
APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

N° 17/UMVR/2015 (lot unique)
SEANCE PUBLIQUE
Travaux d’aménagement aux sièges de la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat, des établissements et des centres
BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF

	N°
	Désignations des ouvrages 
	U
	Qté
	Prix unitaire HT
	Prix total HT

	
	
	
	
	En Chiffres
	En Lettres
	

	100
	TRAVAUX DIVERS
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	Démolition 
	F
	1,00
	
	 
	 

	102
	Décapage de revêtements existants sur murs et sols  
	M2
	128,00
	
	 
	 

	103
	Décapage du complexe d'étancheité existant
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	104
	Dépose des appareils et accessoires sanitaires
	F
	1,00
	
	 
	 

	105
	Dépose des appareillages électriques
	F
	1,00
	
	 
	 

	106
	Dépose et déraçinage des plantes et arbres
	F
	1,00
	
	 
	 

	107
	Dépose et pose de porte capitonnée existante
	U
	1,00
	
	 
	 

	108
	Dépose et pose des arbres Existantes
	F
	1,00
	
	 
	 

	109
	Dépose et reprise des socles des appareils de climatisation
	F
	1,00
	
	 
	 

	110
	Condamnation de la fosse septique
	F
	1,00
	
	 
	 

	111
	Réfection de la porche d'entrée
	F
	1,00
	
	 
	 

	112
	Réfection d'enduits extérieur et intérieur
	M2
	385,00
	
	 
	 

	113
	Réfection des portes et fenêtres en Bois
	U
	64,00
	
	 
	 

	114
	Réfection des portes et fenetres  métalliques
	U
	19,00
	
	 
	 

	115
	Réfection du garde corps métallique
	M2
	10,00
	
	 
	 

	116
	Réfection de la main courante métallique
	ML
	10,00
	
	 
	 

	117
	Traitement des fissures sur murs et plafonds
	ML
	242,00
	
	 
	 

	118
	Traitement de la peinture des parties galvanisées endommagées des abris de véhicules
	M2
	528,00
	
	 
	 

	119
	Traitement joint de dilatation
	 
	 
	
	 
	 

	a
	Traitement de joints de dilatation à l’intérieur 
	ML
	143,00
	
	 
	 

	b
	Traitement de joints de dilatation pour façade 
	ML
	88,00
	
	 
	 

	120
	Enduits intérieurs et extérieurs y compris baguette d’angle
	 
	 
	
	 
	 

	a
	Enduit extérieur au mortier bâtard 
	M2
	275,00
	
	 
	 

	b
	Enduit intérieur au mortier de ciment lisse  sur murs et plafonds
	M2
	330,00
	
	 
	 

	121
	Trottoir périphérique 
	M2
	33,00
	
	 
	 

	122
	Apport de terre végétale  y c fumier
	M2
	27,00
	
	 
	 

	123
	Bordure T1
	ML
	51,00
	
	 
	 

	124
	Gazon repiqué
	M2
	27,00
	
	 
	 

	125
	Fixation et ajustage de mur rideau - Entrée Principale
	U
	1,00
	
	 
	 

	126
	Réparation et mise en service du tourniquet existant
	U
	1,00
	
	 
	 

	127
	Réfection du mur de cloture simple et grillagé
	ML
	403,00
	
	 
	 

	200
	ETANCHEITE
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Forme de pente y/c Chape de lissage 
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	202
	Façon de gorges sous solin et préparation des acrotères y/c la chape
	ML
	603,00
	
	 
	 

	203
	Ecran par vapeur
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	204
	Isolation thermique
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	205
	Étanchéité des relèves
	ML
	603,00
	
	 
	 

	206
	Complexe d'étanchéité bicouche SBS pour terrasses
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	207
	Protection du complexe d'etancheité par dalots en béton
	M2
	1 673,00
	
	 
	 

	208
	Protection d’étanchéité des relèves
	ML
	603,00
	
	 
	 

	209
	Etancheite vérticale y/c décapage et démolition des socles en béton
	M2
	93,00
	
	 
	 

	210
	Fourniture et pose de gargouille avec crapaudines
	U
	11,00
	
	 
	 

	211
	Étanchéité Légére pour salles d'eau
	M2
	14,00
	
	 
	 

	212
	Reprise des acrotères y/c façon de nez d'acrotères
	ML
	512,00
	
	 
	 

	300
	REVETEMENTS-FAUX PLAFONDS
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	Revêtements de sol en carreaux 30x30cm
	M2
	128,00
	
	 
	 

	302
	Revêtements du sol en Compacto y/c plinthe
	M2
	39,00
	
	 
	 

	303
	Revêtements en faïence grés cérame antidérapant sur sol 
	M2
	11,00
	
	 
	 

	304
	Revêtements en faïence grés cérame d'importation sur mur
	M2
	55,00
	
	 
	 

	305
	Seuil en Marbre Noir
	ML
	7,00
	
	 
	 

	306
	Marche et Contre marche en marbre local y/c plinthe
	ML
	31,00
	
	 
	 

	307
	Faux plafond en staff lisse y/c joints creux, feuillures et gorges
	M2
	39,00
	
	 
	 

	308
	Réaménagements de faux plafond en plaques AMSTRONG
	M2
	6,00
	
	 
	 

	309
	Habillage de mur identique à l'existant
	M2
	55,00
	
	 
	 

	310
	Fourniture et pose du parquet eps 9.5 mm² y/c plinthe
	M2
	103,00
	
	 
	 

	311
	Réfection et remise en état du faux plafond de la salle de conférence
	F
	1,00
	
	 
	 

	312
	Ponçage de revetement en granito poli existant
	F
	1,00
	
	 
	 

	400
	MENUISERIES
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	Enseignes en inox
	U
	2,00
	
	 
	 

	402
	Cloisons Amovibles en aluminium y/c porte coulissante
	M2
	21,00
	
	 
	 

	403
	Garde Corps en Inox
	ML
	4,00
	
	 
	 

	404
	Porte et portail métalliques
	M2
	13,00
	
	 
	 

	405
	Porte double tole métallique
	M2
	29,00
	
	 
	 

	406
	Echelon en fer galvanisé  h = 1.50m
	U
	1,00
	
	 
	 

	407
	Stores en tissu à enroulement
	M2
	970,00
	
	 
	 

	500
	ELECTRICITE-LUSTRERIE
	 
	 
	 
	 
	 

	501
	Luminaire 4x18w
	U
	7,00
	
	 
	 

	502
	Foyers lumineux
	U
	8,00
	
	 
	 

	503
	Interrupteur simple allumage
	U
	33,00
	
	 
	 

	504
	Interrupteur double allumage
	U
	33,00
	
	 
	 

	505
	Interrupteur va et vient
	U
	22,00
	
	 
	 

	506
	Bouton poussoir
	U
	22,00
	
	 
	 

	507
	Lampe 18 w pour luminaire existante
	U
	110,00
	
	 
	 

	508
	Prise de courant   2x16A + T   
	U
	12,00
	
	 
	 

	509
	Prise de courant   2x16A + T  étanche
	U
	1,00
	
	 
	 

	510
	Prise télevision et  parabole y/c câble
	U
	1,00
	
	 
	 

	511
	Prises informatique et téléphonique
	U
	20,00
	
	 
	 

	512
	Alimentation DATA SHOW
	U
	1,00
	
	 
	 

	513
	Alimentation écran motorisé
	U
	1,00
	
	 
	 

	514
	Applique lavabo 1x18w
	U
	2,00
	
	 
	 

	515
	Spot à LED
	U
	19,00
	
	 
	 

	516
	Goulotte 170x50
	ML
	110,00
	
	 
	 

	517
	Ruban à LED
	ML
	11,00
	
	 
	 

	518
	Remise en état de l'installation  électrique
	ENS
	3,00
	
	 
	 

	600
	PLOMBERIE-SANITAIRES
	 
	 
	 
	 
	 

	601
	Tube PVC tout diamètre
	ML
	22,00
	
	 
	 

	602
	Tube PPR tout diamètre
	ML
	33,00
	
	 
	 

	603
	WC à l'englaise
	U
	2,00
	
	 
	 

	604
	Lavabo à vasque 
	U
	1,00
	
	 
	 

	605
	Lavabo sur colonne
	U
	2,00
	
	 
	 

	606
	Receveur de douche y/c cloisons amovible en verre trempé
	U
	1,00
	
	 
	 

	607
	Bidet
	U
	1,00
	
	 
	 

	608
	Evier à un bac et égouttoir
	U
	1,00
	
	 
	 

	609
	Robinetterie pour lavabo et vasque existants
	U
	34,00
	
	 
	 

	610
	Miroir
	M2
	32,00
	
	 
	 

	611
	Mécanisme de chasse de W.C a l'anglaise
	U
	32,00
	
	 
	 

	612
	Sèche main
	U
	17,00
	
	 
	 

	613
	Porte savon
	U
	28,00
	
	 
	 

	614
	Porte serviettes
	U
	17,00
	
	 
	 

	615
	Porte papier hygiénique
	U
	28,00
	
	 
	 

	616
	Siphon de sol
	U
	2,00
	
	 
	 

	617
	Chauffe eau électrique 50L
	U
	1,00
	
	 
	 

	618
	Réfection des évacuations des points d’eaux
	ENS
	2,00
	
	 
	 

	619
	Extincteur de 6 Kg
	 
	 
	
	 
	 

	a
	Extincteurs de 6kg à poudre polyvalente (abc) type 1
	U
	9,00
	
	 
	 

	b
	Extincteurs de 6kg à CO2 à proximité des tableaux électriques type 2
	U
	8,00
	
	 
	 

	700
	PEINTURE
	 
	 
	 
	 
	 

	701
	Peinture vinylique extérieure sur façades extérieures
	M2
	3 866,00
	
	 
	 

	702
	Peinture vinylique intérieure sur murs et plafonds
	M2
	7 185,00
	
	 
	 

	703
	Peinture décorative identique à l'existante
	M2
	242,00
	
	 
	 

	704
	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique
	M2
	3 678,00
	
	 
	 

	705
	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
	M2
	400,00
	
	 
	 

	706
	Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonfs intérieurs
	M2
	239,00
	
	 
	 

	707
	Peinture bordures de trottoir
	ML
	880,00
	
	 
	 

	708
	Marquage passage piétons en enrobé et enduit à chaud et traçage parking toutes sujétions comprises
	ML
	1 540,00
	
	 
	 

	800
	VOIRIE - Assainissement
	 
	 
	 
	 
	 

	801
	Terrassements en déblais dans tout terrain. Y/c évacuation a la D.P
	M3
	1 613,00
	
	 
	 

	802
	Terrassement en remblais y compris l’apport
	M3
	968,00
	
	 
	 

	803
	Couche de fondation GNF (0/40) y/c réglage compactage
	M2
	2 151,00
	
	 
	 

	804
	Couche de base GNA (0/31.5) y/c réglage compactage
	M2
	2 151,00
	
	 
	 

	805
	Couche d’imprégnation
	M2
	2 151,00
	
	 
	 

	806
	Fourniture et mise en œuvre  enrobé pour couche de roulement épaisseur 5cm
	M2
	2 151,00
	
	 
	 

	807
	Bordure de trottoir type T4
	ML
	503,00
	
	 
	 

	808
	Mise à niveau des regards existants
	F
	1,00
	
	 
	 

	809
	Caniveau en béton armé avec grille en fonte D400
	ML
	55,00
	
	 
	 

	810
	Bouches d'égout à avaloir ou à grille  
	U
	6,00
	
	 
	 

	811
	Fourniture et pose de cadres, tampons, grilles et appareils siphoïdes en fonte ductile 
	U
	6,00
	
	 
	 

	812
	Collecteur en PVC série I Ø 400  
	ML
	132,00
	
	 
	 

	900
	CONTRÔLE D'ACCES
	 
	 
	 
	 
	 

	901
	Logiciel de contrôle d’accès
	ENS
	3
	
	 
	 

	902
	Serveur d’affichage synoptique et paramétrages du contrôle d’accès
	ENS
	3
	
	 
	 

	903
	Contrôleurs de gestions 
	U
	3
	
	 
	 

	904
	Ecrans d’affichage
	U
	3
	
	 
	 

	905
	Tourniquet tripode inoxable avec bras rabattable
	ENS
	3
	
	 
	 

	906
	Portillon motorisé
	ENS
	3
	
	 
	 

	907
	Câblage et Accessoires 
	ENS
	3
	
	 
	 


Récapitulatif

	100
	TRAVAUX DIVERS
	
	
	
	
	

	200
	ETANCHEITE
	
	
	
	
	

	300
	REVETEMENTS-FAUX PLAFONDS
	
	
	
	
	

	400
	MENUISERIES
	
	
	
	
	

	500
	ELECTRICITE-LUSTRERIE
	
	
	
	
	

	600
	PLOMBERIE-SANITAIRES
	
	
	
	
	

	700
	PEINTURE
	
	
	
	
	

	800
	VOIRIE - Assainissement
	
	
	
	
	

	900
	CONTRÔLE D'ACCES
	
	
	
	
	

	Total HT
	

	TVA 20%
	

	Total TTC
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