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1. OBJET DU CCTP ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent CCTP concerne le programme des travaux à effectuer par le lot MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE relatif à la construction de l’opération GEORGES HYON SOUPETARD construction de 9 logts et 1 local d’activité.
Le présent lot concerne la fourniture de la totalité de la main d'œuvre, des matériaux, de l'équipement, des échafaudages, des accessoires, du transport et toutes sujétions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages décrits (voir descriptif).

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

Les devis descriptifs constituant le présent document donnent des renseignements sur la nature, le nombre, les dimensions et l'emplacement des travaux à exécuter.

Les entrepreneurs prendront connaissance de l'ensemble des descriptifs de cette affaire.

Ces descriptions n'ont aucun caractère limitatif.

De ce fait, l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à l'achèvement et à la bonne finition des ouvrages faisant l'objet de son marché.

L'entrepreneur, maître des techniques propres à son corps d'état, doit aviser par écrit le maître d’œuvre au plus tard à la remise de l'appel d'offres, de toutes réserves et remarques, quant aux prescriptions contenues dans le présent descriptif qui lui semblent incompatibles avec les règles de l'art et de la bonne construction.

En conséquence, l'entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre à aucune augmentation ou indemnité en cas d'oubli ou d'omissions aux plans et devis descriptifs.

D'autre part, dans le cas d'une contradiction entre le devis descriptif et les règlements en vigueur, la priorité est donnée aux règlements que l'entrepreneur s'engage à observer même si elle correspond pour lui à une solution plus onéreuse que celle faisant l'objet de son marché.

3. TEXTES, REGLEMENTS, NORMES

Les travaux doivent être réalisés suivant les règles de l'art et devront répondre aux normes, règles, textes et décrets et circulaires en vigueur, en particulier documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir :
- les règles et recommandations professionnelles :

. SNFA,
. SNFJ (Syndicat national des joints de façades).

-
les prescriptions techniques générales du règlement sur les adjudications de travaux de construction ;

-
les documents techniques applicables aux travaux de Menuiserie métallique, Menuiserie PVC, Vitrerie;

-
les normes Françaises homologuées (NF), en particulier les normes :

· NF P 20-302 Caractéristiques des fenêtres ;

· NF EN 1670 Quincaillerie pour le bâtiment - Résistance à la corrosion - Prescriptions et méthodes d’essai (indice de classement : P 26-433) ;

· pour menuiseries PVC extérieures : NF P 24-500 Menuiserie - Caractéristiques des profilés de fenêtres en PVC extrudé.

-
les normes DIN en vigueur pour ce corps de métier ;

-
le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et Cahiers des Clauses Spéciales des :

-
Ouvrages de fermeture pour baies libres :

· norme NF P 25-201-1 et amendement 1 NF P 25-201-1/A1 (référence DTU 34.1 - CCT) ;

· norme NF P 25-201-2 (référence DTU 34.1 - CCS) ;

-
DTU 36.1/37.1 Choix des fenêtres en fonction de leur exposition ;

-
Miroiterie - vitrerie :

· normes NF P 78-201-1 (référence DTU 39 - CCT), NF P 78-201-1/A1 (Amendement A1) et NF P 78-201-1/A2 (Amendement A2) ;

· norme NF P 78-201-2 Marchés privés (référence DTU 39 - CCS) ;

-
les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail ;

-
le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ;

-
le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

-
le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Cette liste ne saurait en aucun cas être limitative. Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont supposés connus de l'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

L'adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera également responsable de l'exécution de tous les essais et de l'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

Hygiène, sécurité et conditions de travail

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2, décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété.

Coordination sécurité

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-18 ;

- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 à R. 238-36 ;

- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 235-11 à L. 235-14, R. 238-46 à R. 238-56 ;

- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 235-1, L. 235-18, livre II et décrets non codifiés ;

- respecter les obligations issues du livre II du code du travail, notamment les grands décrets techniques (8 janvier 1965, etc.) ;

- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-19.

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages.

4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

4.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de menuiseries comportent notamment :

- les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

- la fourniture et le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et le réglage des fenêtres

I

- la réception et la vérification des supports laissés par le gros œuvre (verticalité, hauteur d'appuis et de seuils, largeur, hauteur de linteau, hauteur d'allège). A compter de l'intervention les supports seront considérés comme vérifiés et acceptés.

- la fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre d'équilibrage, de suspension, de guidage de fermeture, de verrouillage (y compris ceux nécessaires aux facilités de nettoyage qui sont définis par la noffi1e NF P 24.301) ;

- la fourniture et la pose de pattes de scellement ;

- la fourniture et la pose de chevilles, douilles auto foreuses et autres systèmes de fixation non incorporés au gros œuvre, ainsi que des taquets de calage ;

- la fourniture et pose de toutes fourrures, pré-cadres, linteaux ainsi que tous les joints nécessaires à l'étanchéité à l'air et à l'eau

- la pose des grilles de ventilation fournies par le présent lot

- la fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets...) lorsque ceux-ci doivent être incorporés au gros œuvre ;

- les scellements au pistolet, les soudages de fixation sur ossature métallique, les scellements au mortier (tout scellement qui serait exécuté au plâtre sera piqué et refait aux frais de l'entrepreneur du présent lot) ;

- la fourniture des chevilles garde-verre dans le cas de fixation des vitrages avec solin de mastic ;

- la fourniture des joints spécialement conçus par le constructeur de fenêtres pour la pose des vitrages

- la fourniture et la pose de joints plastiques de calfeutrement dans le cas de pose en feuillure finie

- les réservations (feuillures, engravures et trous) qui n'auraient pu être réalisées par l'entrepreneur de gros œuvre du fait que l'entrepreneur de menuiserie qui n'aurait pas fourni, en temps utile, les plans de réservation ;

- l'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entrepreneur et nettoyage du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux ;

- la fourniture et la pose des vitrages: vitrages isolants, glaces, vitres, verres, y compris mises à dimension, façonnage, ponçage, manutention, stockage, montage à pied d’œuvre, relevés de mesures pour la préparation des vitrages ;

- les protections particulières des menuiseries en acier inoxydable, en alliage d'aluminium ou en PVC,

- l'étanchéité avec le gros œuvre et le second œuvre (plâtrerie - doublage)...

Le calfeutrement des joints "gros œuvre - menuiserie" et "second œuvre - menuiserie" sur tout le périmètre de la menuiserie sera particulièrement exécutée soigneusement, afin d'en assurer l'imperméabilisation à l'air et à l'étanchéité à l'eau.

Le mode de calfeutrement et la réalisation des joints seront sélectionnés et exécutés selon le cahier CSTB 273.3. d'octobre 1986 : "conditions générales de mise en oeuvre des fenêtres en PVC" ;

- la fourniture et la pose de joints plastiques de calfeutrement complémentaire dans le cas de 1a feuillure brute ;

- la fourniture et la pose de dispositifs destinés à remplacer les feuillures, s'il y a lieu ;

- la fourniture, la pose et l'ajustage de fermetures extérieures (persiennes, volets, stores, etc.) de leurs accessoires et/ou des dispositifs peffi1ettant leur fixation (tapées, traverses hautes, etc.)

- la fourniture de maquettes ou de prototypes ;

- la fourniture, la mise en condition et le transport des menuiseries destinées à être soumis aux essais ;

- l'exécution d'essais ;

- le nettoyage complet des vitrages avant peinture, le brossage et dépoussiérage des feuillures des supports.

- la fourniture et la pose des matériaux pour l'étanchéité des cales et des dispositifs de fixation ponctuelle (agrafes, crochets, losanges, chevilles etc...,)

- la pose des joints élastomères pour étanchéité à l'air et à l'eau

- le brossage pour dépoussiérage des feuillures des supports

- l'enlèvement de tous les déchets, chutes et débris de toutes sortes provenant des travaux de frais de remise en état de toutes les parties de second œuvre dégradées lors des travaux

- nettoyage complet des vitrages avant peinture

Les menuiseries devront répondre aux caractéristiques suivantes :

- ferrures de première qualité, estampillées SNFQ. Après le choix, un modèle sera déposé au bureau du maître d'œuvre. Les entreprises soumissionnaires devront préciser la marque et le type de ferrures qu'elles souhaitent mettre en oeuvre.

4.2. MATERIEL ET MATERIAUX

4.2.1. Qualité des matériaux

Tous les matériaux employés seront de première qualité dans la catégorie demandée, afin de pouvoir répondre aux classements demandés à l’article ci-dessus.

4.2.2. Nature et provenance

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour l'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usine de production proposées par l'entrepreneur devront être soumis au maître d’œuvre pour acceptation avant emploi.

L'entrepreneur fournira au maître d’œuvre les références et garanties d'emploi du fabricant.

Il devra indiquer au maître d’œuvre durant l'exécution des travaux tout changement quant à l'origine des matériaux.

4.2.3. Choix de modèles

Avant toute commande définitive, l'entrepreneur sera tenu de soumettre à l'agrément du maître d'œuvre  et du maître d'ouvrage, les modèles des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. Les modèles acceptés resteront entreposés au bureau de chantier du maître d'œuvre pendant toute la durée des travaux pour servir de base de comparaison avec les fournitures effectivement réalisées.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit, quant aux modèles qui lui seront proposés et sans réclamation possible de la part de l'entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect, facilité d'emploi ou autres, même si les modèles ou échantillons qui lui sont proposés, répondent au point de vue qualité aux conditions du marché.

Il est précisé que :

- pour l'équipement d'un même local, les appareils mis en place devront être de même fabrication et de même nature, sauf stipulations contraires dans les descriptions ci-après.

- dans l'ensemble, les appareils de même destination et de même nature, ainsi que leurs accessoires, devront être de même fabrication afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.

4.3. ECHANTILLONS- MODELES - MAQUETTES

a) Dès la signature des marchés, un échantillon de menuiserie complète sera remis au maître d’œuvre. Les améliorations que pourrait souhaiter le bureau de contrôle pour répondre réellement aux classements demandés plus haut devront être faites dans le cadre de prix correspondant à ces classements. Aucune plus-value ne sera admise.

b) Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en œuvre définitive, la confection et la présentation de tous échantillons, modèles, maquettes, etc., qui seront nécessaires au maître d’œuvre pour fixer son choix sur certains arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant, toutes modifications et mises au point à ses maquettes et échantillons, jusqu'à l'accord définitif du maître d’œuvre. Les frais engagés à ce sujet font partie intégrante du prix global de chacun des marchés.

4.4. SPECIFICATIONS CONCERNANT LE PVC

4.4.1. Les menuiseries

Les menuiseries mises en œuvre devront bénéficier d'un avis technique du groupe spécialisé N° 6, du CSTB.

4.4.2. Les Profilés

Les profils utilisés pour la réalisation des baies d’éclairage et de passage seront conformes à la norme P 24-500 « Caractéristiques des profilés de fenêtres en PVC extrudé ».

Menuiseries extérieures, exécutées en profil PVC, à double chambre, assemblées par soudure, avec renforts métalliques le cas échéant.

Les profilés utilisés seront ceux mentionnés dans l'avis technique.

La fabrication des profilés fera l'objet d'un contrôle permanent dont les résultats seront consignés sur un registre vérifié par le CSTB.

Outre ceux prévus au dossier de travail, ces contrôles doivent porter sur les caractéristiques ci-après :

- poids et dimensions,

- aspect,
- retrait à chaud,
- fissuration à l'acétone.

4.4.3. Fabrication des fenêtres

- les fenêtres seront fabriquées avec les profilés, les accessoires et la quincaillerie prévus au dossier de travail (CSTB)

- la mise en œuvre des vitrages en usine sera faite conformément aux DTU N° 39.1 et 39.4.

- la fabrication des fenêtres fera l'objet d'un contrôle permanent et d'un suivi marque.

- les contrôles sur produits finis devront être exécutés selon les modalités et fréquences retenues dans le document "Procédure d'avis technique et de certification de qualification pour les fenêtres non traditionnelles"

- l'entreprise fabricante devra bénéficier du certificat de suivi et marquage du CSTB et fournir le procès-verbal d'essai attestant du classement AEV de ses menuiseries.

4.5. ETANCHEITE A L'EAU

4.5.1. Drainage des feuillures

Conformément à la norme NF P 24.301, les menuiseries devront obligatoirement comporter des systèmes de drainage sur les traverses basses et intermédiaires :
- des dormants,
- des ouvrants ou parties fixes recevant les vitrages.

Ces systèmes devront être conçus pour évacuer les eaux d'infiltration éventuelle vers l'extérieur et maintenir les chambres intérieures à la pression atmosphérique (chambre d’équilibre).

A cet effet, les traverses basses et intermédiaires doivent comporter des trous d'une section minimale de 50 mm2 et dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 mm.

Des précautions doivent être prises pour éviter toute stagnation d'eau et pour ne pas permettre des infiltrations.

4.5.2. Eaux de condensation

La pièce d'appui devra obligatoirement et quel que soit le type de vitrage, comporter un profil pour récupération des eaux de condensation, cet élément devra être soit incorporé à la pièce d'appui, soit rapporté en atelier; sa dimension sera de longueur au moins égale au dormant hors tout.

Le drainage vers l'extérieur sera assuré.

4.5.3. Joints d’étanchéité
Les joints d'étanchéité devront être compatibles avec les matériaux adjacents. De plus, ils doivent être inaltérables et résister aux agents atmosphériques.

Le joint d’étanchéité périphérique placé sur les ouvrants en barrière intérieure doit être sans discontinuité en partie centrale.

Le joint d'étanchéité périphérique entre menuiserie et gros œuvre devra faire l'objet d'essais attestant l'adhérence du joint.

Chaque élément sera posé avec un cordon d'étanchéité souple se relevant de 0.10 de part et d'autre de la pièce d'appui.

Le complément d'étanchéité sera réalisé par un joint périphérique à la pompe, réalisé suivant les recommandations du SNJF, comprenant notamment joint sur fond de joint.

Les joints d’étanchéité auront un label SNJF 1ère catégorie.

4.5.4. Précadres

Fourniture et pose de précadres dans tous cas nécessaires

4.6. FIXATION DES MENUISERIES

a) Les fixations doivent résister aux effets du vent et à la manœuvre des ouvertures. Des fixations seront disposées au voisinage des axes de rotation et des points de condamnation.

b) Les menuiseries seront fixées sur les autres ouvrages, entre les scellements traditionnels au moyen de vis, boutons, pattes à scellement vissées, etc. Toutes ces pièces seront en métal inoxydable, cadmié ou protégé de la corrosion par tout autre procédé efficace... La fixation par simple clou SPIT ou similaire est prohibée.

Les percements, scellements, calfeutrements sont à prévoir par le présent lot.

Les scellements au plâtre sont interdits. Les pattes à scellement en acier, en contact avec l'aluminium doivent être traités par métallisation, galvanisation ou peinture bitumineuse.

c) Les pièces et les éléments de fixation devront être facilement accessibles, afin de permettre le démontage facile des châssis, sans risque d'endommager les autres ouvrages. Ces pièces ne devront pas être en saillie sur le nu des parements.

d) Tous les éléments de menuiserie seront scellés dans le gros œuvre sous la responsabilité de l'entreprise du présent lot, qui en assurera la réfection d'aspect après scellement.

L'entrepreneur procède à la mise en place de ses ouvrages et assure leur maintien dans la position finale.

4.7. ASSEMBLAGE

a) L'assemblage des menuiseries et leur fixation sur l'ossature seront étudiés de façon à ce que l'étanchéité entre les dormants et les matériaux placés à leur contact soit parfaite.

b) De plus, toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que le mouvement des ouvrages sur lesquels les châssis seront fixés ne provoque pas leur déformation et ne gêne pas leur fonctionnement. De même, les dilatations thermiques et les retraits devront être absorbés sans déformations.

4.8. VITRAGES

Les vitrages seront fixés à l'aide de joints en néoprène imputrescibles dont les caractéristiques et les qualités initiales devront être permanentes. Des joints de nature différente pourront être proposés sous réserve qu'ils soient équivalents et approuvés par le maître d'œuvre. Les profils de joints devront permettre leur démontage et leur réutilisation faciles. L'étanchéité devra être parfaite et le remplacement des vitres aisé.

Tous les verres seront absolument sans défauts, soufflures, rainures, piqûres, médailles, tâches.... 

Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage se réservent le droit de refuser et faire déposer tous les vitrages qui ne rempliraient pas les conditions exigées.

Le classement AEV à prendre en compte est : A*2 E*4 V*A2

4.9. QUINCAILLERIE

Toutes les menuiseries seront fournies et posées avec toutes les pièces de quincaillerie et de serrurerie nécessaire à leur manœuvre et à leur bon fonctionnement.

Toute la quincaillerie sera de fabrication réputée.

Tous les articles de quincaillerie seront toujours de première qualité et garantis comme tels par l'entrepreneur qui en sera responsable. Tous ces articles devront être entièrement réalisés en métaux inoxydables et inaltérables dans le temps.

Aucune adaptation ou bricolage d'aucune sorte ne sera toléré ou accepté. La quincaillerie spéciale correspondant aux profilés employés est exigée.

Pièces en acier non pré-peintes

S'il y a lieu, toutes les pièces de quincaillerie ou ferrures en acier recevront, avant pose, une couche d'impression au minium de plomb sur toutes leurs faces.

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées, s'il y a lieu, avant pose.

Pièces en aluminium anodisé ou en laiton chromé

Les châssis seront à commande manuelle. Ils devront pouvoir rester ouverts dans n'importe quelle position intermédiaire.

Toutes les pièces devront porter l'estampille de qualité SNFOJ ou SNFQI.

Des échantillons seront soumis à l'approbation du maître d'œuvre.

4.10. JOINTS

Ils devront permettre la libre dilatation de la structure métallique des maçonneries et des parties métalliques de menuiseries éventuelles.

4.11. RACCORDEMENT AVEC LES CLOISONS

L'entrepreneur devra tenir compte des aménagements intérieurs et du raccordement avec les divers cloisonnements prévus.

4.12. ELEMENTS DE FINITION

a) Tous les éléments de finition apparents seront de même nature et de même finition que l'ensemble des menuiseries, sauf indication contraire des plans ou descriptif,

b) Les menuiseries après montage devront être exemptes de défauts tels que : empreintes de coups, tâches, rayures, etc.
4.13. REGLAGE DES MENUISERIES

4.13.1. Etat des menuiseries avant réglage

Avant de commencer ses travaux, l'entrepreneur vérifiera que les menuiseries sont réglables normalement, c'est-à-dire que leurs réglages n'exigent ni remises en état ou remplacements de tout ou partie de leurs éléments, ni rectification partielle ou reprise complète de leur mise en œuvre.

Le cas échéant, il en informe le maître d’œuvre pour toute mesure à prendre.

4.13.2. Consistance des travaux

Les travaux de réglage comportent :

Avant le vitrage

La vérification de l'équerrage des cadres et de leur planimétrie.

La vérification des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes de condamnation.

Le contrôle des points d'articulation et de rotation, leur graissage éventuel.

Les retouches, par peintures ou vernis des protections détériorées sur fenêtres en acier métallisé au zinc ou en tôle galvanisée ou sur fenêtres peintes ou vernissées.

Le réglage des ouvrants.

Après le vitrage

Le contrôle des jeux et réglages, pour vérifier que le vitrage ne les a pas modifiés.

4.14. TOLERANCES

a) Tous les ouvrages de menuiserie seront parfaitement horizontaux et de niveau. L'aplomb des éléments verticaux, leur alignement ainsi que l'équerrage des assemblages seront rigoureux. Tous les ouvrages seront correctement positionnés par rapport aux ouvrages adjacents. Tous les assemblages seront solides et largement calculés.

b) Tolérance de pose

La règle est de mettre en œuvre  la fenêtre au mieux, compte tenu des écarts réels du gros œuvre. 

Les tolérances de celui-ci permettent de respecter celles de fenêtres après pose, données ci-après : 

Défaut de verticalité

Dans le plan perpendiculaire à la fenêtre (faux aplomb) : 2mm/m

Dans le plan de la fenêtre: 2 mm/m

Défaut d'horizontalité (faux niveau)

2 mm pour les largeurs inférieures ou égales à 1.50 m; 3 mm au-delà.

Axe de la fenêtre par rapport à l'axe de la baie et positionnement de la fenêtre dans la baie

. Latéralement, la fenêtre est positionnée à + ou - 5 mm par rapport à l'axe de .la baie et les cochonnets sont équilibrés au mieux en fonction de l'état de la baie.

. Si la fenêtre n'est pas posée sur appui fini, elle sera positionnée par rapport au trait de niveau à + ou - 3 mm.

. Si la fenêtre est posée sur appui fini, respecter également les calfeutrements.

4.15. PROTECTION

L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception, ainsi que l'enlèvement de cette protection dans les 48 h suivant la réception.

Cette protection peut être réalisée par vernis pelable, bandes plastiques, emballage...

Le choix du mode de protection est laissé à l'entrepreneur. La protection normale due par l'entrepreneur s'étend aux dégradations provoquées par d'autres corps d'état et dues aux chocs et salissures profondes, telles que rayures, griffes, attaques par des produits chimiques. Elle s'applique également aux surfaces en verre ou glace.

4.16. CONCEPTION GENERALE

Les profilés des menuiseries seront tous du type à rupture de pont thermique, et il devront présenter le même aspect tant au point de vue de la teinte que de la forme des profils.

Les menuiseries en PVC seront conformes au guides techniques UEAtc et documents généraux.

Les menuiseries PVC seront avec structure de volets roulants incorporés, double vitrage, châssis oscillo-battant pour les cuisines et salles de bain et châssis ouvrants à la française pour les autres pièces.

Toutes les menuiseries extérieures seront réalisées intégralement en PVC rigide à haute résistance, avec parcloses et vitrage isolant et volets roulants.

Les sections des profils et la conception générale tiendront compte :

- des dessins de façade,

- des dimensions de baies,

- des épaisseurs de panneaux d'allège,

- des épaisseurs de vitrage,

- des clauses d'étanchéité à l'air demandées,

- de la présence de doublage intérieur des murs de façade,

- du mode d'exécution des pièces d'appuis et seuils dont la hauteur est variable,

- des tolérances d'exécution du lot gros œuvre et de la nécessité des jeux de réglage à la pose.

On notera également que tous les vantaux devront pouvoir être réglés en hauteur.

Les épaisseurs de vitrage seront déterminées en fonction des éléments suivants :

- région

- coefficient de hauteur des bâtiments

- coefficient de site

- hauteur des bâtiments.

- Caractéristiques géographiques pour la construction

Commune : TOULOUSE  (31 - Haute-Garonne)

Implantation : 

 – altitude                : 150.0 m

 – distance à la mer : plus de 40 km

Zone de neige : 2A

Charges de neige :

 – au sol (S0)           : 0.55 kN/m²

 – accidentelle (S0a) : 1,000 kN/m²

Zone de vent : 2 (anc. 1)

Pressions dynamiques de base :

 – pression normale : 60,0 daN/m²

 – majoration de la pression normale : 0 %

 – pression extrême : 105,0 daN/m²

 – majoration de la pression extrême : 0 %

Coefficient de site :

 – site exposé : 1,30

 – site normal : 1,00

 – site protégé : 0,80

Zone de sismicité : 0

Accélération nominale minimale : 

 – bâtiments de classe B : -

 – bâtiments de classe C : -

 – bâtiments de classe D : -

Zone d'exposition au vent :

 – murs et fenêtres : V

 – fermetures de baies libres et portails : A

Zone de concomitance vent-pluie :

 – première définition : VP2

 – deuxième définition : VP2

 – zonage harmonisé    : VP1

Densité départementale de foudroiement : 0.84 impacts/an/km²

Zone climatique d'hiver : H2

Zone été de base : Ec

Zone été corrigée : H2

Température extérieure de base : -5 °C

Température maximale           : +41 °C

Température diurne minimale    : -16 °C

Amplitude journalière maximale : 20 °C

Risques de condensation : zone courante

Fort contraste de température (DTU 43.1) : NON

Climat rigoureux (VMC-gaz) : NON

Zone de gel : modéré

Les menuiseries extérieures seront du type ‘Etanchéité Améliorée’ conformes au classement A3 E3 V2 suivant DTU n° 36.1/37.1, concernant le choix des fenêtres en fonction de leur exposition, et norme NF P 20-302.

Les ensembles bloc – baie + coffre de voulant roulant doivent être certifiés ACOTHERM.

4.17. PERFORMANCES THERMIQUES

Les menuiseries devront répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Thermique : RT2005 à savoir :

· Coefficient de transmission surfacique de jour de la menuiserie Uw ( 1.60 W/m2.°C.
· Coefficient de transmission surfacique de jour de la menuiserie Uw ( 1.80 W/m2.°C (châssis MA 02).

· Coefficient de transmission surfacique de jour / nuit de la menuiserie + fermeture Ujour/nuit ( 1,7 W/m2.°C.

· Perméabilité de la menuiserie inférieure à 0.3

· Vitrage :


- Double vitrage 4 – 12 – 4


- Ug ( 1,7 W/m2.°C. (coefficient pour le vitrage)


- Facteur solaire ( 0.43


- Type CLIMAPLUS 4S de St Gobain Vitrages ou similaire

· Volet roulant PVC, épaisseur > 12 mm, avec une résistance additionnelle de la fermeture (R ( 0,25 W/m2.K/W.

4.18. PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Compte tenu de la position du terrain les exigences de performances acoustiques sont exigées avec un affaiblissement acoustique minimum de :

· 35 dB (A) pour les logements.

· Pour le classement à 32 dB les châssis auront un (Rw+Ctr) minimum de 32 dB

· Pour le classement à 33 dB les châssis auront un (Rw+Ctr) minimum de 33 dB

5. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES OUVRAGES EN ACIER

En complément aux prescriptions générales relatives aux fournitures et matériaux, les prescriptions particulières suivantes sont imposées pour les fournitures et matériaux entrants dans les prestations du présent corps d’état.

· Fers et aciers laminés et fers profilés et tubes :

· de 1ère qualité, liants, nerveux, sans aspérité, crique, gerçure, brûlure ou autres défauts pouvant nuire à la résistance des ouvrages

· Tôles et feuillards

· Sans défaut d’aspect, ne devant pas être inférieur à 15/10 d’épaisseur

· Fers profilés spéciaux, tubes carrés, rectangulaires ou ronds devront répondre aux normes en vigueur et notamment aux suivantes NF A 45.301, 45.602 et 24.401, ainsi que NF A 35.101

· Tubes acier inoxydables : Inox F17

· Quincaillerie et serrures : de 1ère qualité à soumettre à l’agrément du maître d’œuvre  devront répondre au label NF SNFQ 1 dont elles porteront l’estampille.

5.5.1. Sections et dimensions 

L’entrepreneur devra s’assurer par ses calculs propres et son expérience personnelle que les dimensions et sections des fers indiqués aux plans et présent CCTP sont amplement suffisantes pour résister aux efforts auxquels ils seront soumis et assurer dans tous les cas une parfaite tenue des ouvrages. Il devra, le cas échéant, mettre en œuvre des fers de dimensions supérieures, après avoir signalé au maître d’œuvre les modifications qui lui paraissent souhaitables.

5.5.2. Exécution et mise en œuvre

REGLES D’EXECUTION

Les fers seront travaillés avec le plus grand soin, parfaitement dressés et planés sans cassure, bavure, ni jarret, bien calibrés ; les assemblages faits avec la plus grande précision.

Les tranches coupées à la cisaille seront meulées, l’oxycoupage pourra être admis sous conditions que les coupes soient soigneusement reprises à la meule. Les trous pour boulons, vis et autres ne devront en aucun cas être faits au chalumeau.

Pour les ouvrages contrés ou débillardés, les différents fers devront être contrés très soigneusement, leur courbure devra être régulière, aucune brisure dans les courbes ne devra être visible.

Les têtes de vis et les rivets seront parfaitement affleurés.

Les soudures seront faites dans les règles de l’art, avec apport de matière en quantité suffisante pour une bonne tenue et un bel aspect.

Toute brûlure du fait de brasage, soudure ou autre, entraînera le rejet de la pièce.

Après toutes opérations d’assemblages,  brasages ou soudures, les faces seront planées ou dressées à la lime de façon qu’il n’y ait aucun point de rupture, de rectitude dans les lignes ou défaut de planimétrie dans les surfaces.

REGLES DE MISE EN ŒUVRE

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude et un aplomb parfait à leurs emplacements exacts. Lors de la pose de tous les ouvrages extérieurs, un cordon d’étanchéité sera interposé entre la maçonnerie et les dormants.

Le présent lot aura implicitement à sa charge la fixation parfaite de tous ces ouvrages par tous moyens adéquats en fonction des supports.

Jeu des parties mobiles : les parties mobiles, vantaux, châssis etc… des ouvrants devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties fixes, dormant, bâtis… avec un jeu calculé pour ne pas excéder avant peinture 1m/m.

Après la pose, le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles devront être parfaits.

Pour la réception, l’entrepreneur devra vérifier tous ses ouvrages et s’assurer du fonctionnement aisé de toutes les parties mobiles.

PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Ouvrages traités contre la corrosion :

Ces protections contre la corrosion devront répondre aux conditions suivantes :
- galvanisation répondant aux normes NF A 91.121 masse nominale du revêtement par face : 2 grs/dm²

- métallisation : métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon

- tous les ouvrages métalliques seront livrés sur le chantier avec protection contre la corrosion.

FERRAGE

Les pièces et accessoires de ferrage devront toujours être de dimensions et de force correspondant aux dimensions et au poids des vantaux. 

QUINCAILLERIE

Toutes les pièces de serrurerie et de quincaillerie nécessaires au ferrage devront être posées, avec soin, proprement, solidement et peintes sur toutes faces d’une couche de minium.

Les entailles nécessaires auront exactement les dimensions des pièces à fixer de façon que chaque ferrure affleure exactement les fers.

Toutes les pièces devront être fixées par vis à têtes fraisées pour permettre leur démontage.

Les dimensions des vis devront toujours être en rapport avec l’importance des objets qu’elles sont destinées à fixer.

La fixation des paumelles mâles sur les huisseries métalliques sera assurée par des vis à têtes fraisées et non par soudure.

PROTECTION PAR GALVANISATION A CHAUD
Les profilés laminés à chaud en acier ne recevant pas une protection par projection thermique (métallisation), seront traités par galvanisation à chaud garantie 5 ans sans peinture de finition. La peinture de finition est prévue au lot Peinture.

Les revêtements obtenus par galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu) sur produits finis ou semi-finis satisferont à la norme NF A 91-121 Galvanisation par immersion dans le zinc fondu (Galvanisation à chaud) Produits finis en fer - Acier - Fonte.

Les produits en aciers d’épaisseur inférieure à 1,0 mm seront traités par métallisation.

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1 PORTAIL MM 01:
L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321, finition prévue au lot Peinture.

Motorisation du portail système CAME ATI 5000, 2 motoréducteurs, 1 armoire à commande, 2 jeux de photocellules, 1 barre palpeuse, 1 clignotant, 1 éclairage zone, 1 serrure électrique 1 marquage au sol. Compris toute sujétions de pose.

Le portail automatique sera conforme à la norme NF EN 13241.1 (obligation du marquage CE)

L’alimentation se fera par le lot électricité et le branchement se fera par le présent lot. 

6.1.1 : Portail  de 3.20 X 2.20 MM 01, l’ensemble suivant plans et détails.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLAN dETAIL

6. 2 PORTES METALLIQUE CF 1/2h – MM 02 :

Porte tôle  non isolée, à 1 vantail ouvrant compris :

cadre dormant ;

cadre d’ossature en cornière ;

habillage des 2 faces en tôle lisse destinée à être peinte, 
quincaillerie de type Golf de chez Bezault au équivalent 

Ensemble porte prévu avec cadre d’ossature métallisé, tôles d’habillage galvanisé à chaud finition prévue au lot Peinture.

Ferme porte à bras à coulisse type GEZE TS 3000 V ou similaire classement feu identique à la porte.

Ensemble bloc-porte de degré CF 1/2 heure, avec PV du CSTB.
La porte sera équipé d’une barre anti panique trois point type PUSH BAR série 90(JPM) côté intérieur ou équivalent.
La porte accès local deux roues sera équipées côté extérieur d’une poignet de tirage fixe. 
LOCALISATION :

· RDC : local 2 roues – local poubelles – entre local poubelles et aires de presentation. 

6. 3 PORTES METALLIQUE – MM 02b :

. Fourniture et pose d’ensemble composé d’un vantail ouvrant à la Française.

Les profils seront industrialisés de type MANESMAN ou équivalent, l’ouvrant sera sur pivot de type DORMA ou équivalent, ferme porte hydraulique encastré, remplissage en verre feuilleté de sécurité 44/2 sous pare closes.

Traitement des entrées par sablage, primaire époxy zinc, thermolaquage de finition teinte RAL au choix de l’architecte.

L’ouverture de la porte se fera par bâtons de maréchal en INOX fixé sur cadre menuiserie.
LOCALISATION :

· RDC : acces escalier. 

6. 4 PORTES METALLIQUE PF 1/2h – MM 03
Porte tôle isolée, à 1 vantail ouvrant compris :

cadre dormant ;

cadre d’ossature en cornière ;

habillage des 2 faces en tôle lisse destinée à être peinte, bourrage entre tôle avec isolation laine de roche de 40 mm d’épaisseur ;

quincaillerie de type Golf de chez Bezault au équivalent 

Traitement des portes par sablage, primaire époxy zinc, thermolaquage de finition teinte RAL au choix de l’architecte.

Ferme porte à bras à coulisse type GEZE TS 3000 V ou similaire classement feu identique à la porte.

Ensemble bloc-porte de degré PF 1/2 heure, avec PV du CSTB.

LOCALISATION :

· porte local professionnel – circulation  – LOCAL POUSETTES
6. 4b PORTES METALLIQUE PF 1/2h – MM 03b
Porte tôle isolée, à 1 vantail ouvrant compris :

cadre dormant ;

cadre d’ossature en cornière ;

habillage des 2 faces en tôle lisse destinée à être peinte, bourrage entre tôle avec isolation laine de roche de 40 mm d’épaisseur ;

quincaillerie de type Golf de chez Bezault au équivalent 

Traitement des portes par sablage, primaire époxy zinc, thermolaquage de finition teinte RAL au choix de l’architecte.

Ferme porte à bras à coulisse type GEZE TS 3000 V ou similaire classement feu identique à la porte.

Ensemble bloc-porte de degré PF 1/2 heure, avec PV du CSTB.
Adaptation de 2 profilés tubulaires avec incorporation de deux ventouses électromagnétiques 300kgs/U par ouvrant, ventouses sur dormants, contreplaques sur ouvrants

L’alimentation se fera par le lot électricité et le branchement se fera par le présent lot. 

LOCALISATION :

· circulation (parking)  

6. 5 PORTES BASCULANTE MM 04 :

Porte basculante à manœuvre manuelle, 

type ‘S 95’ (Hörmann) ou équivalent, comprenant :

panneau constitué d’un cadre en profil tubulaire et d’un bardage en tôle d’acier nervuré, assemblé par soudage électrique ;

huisserie composée de 2 rails profilés à froid, formant couvre-joint extérieur, supportant le mécanisme de sustentation et d’équilibrage du panneau, et comportant chacun 3 oreilles de fixation ;

mécanisme d’équilibrage avec 2 équilibreurs à ressort de compression protégés par une gaine tubulaire télescopique agissant sur les bras de sustentation assurant l’équilibrage en cours de manœuvre ;

guidage assuré par 2 galets polyamide à gorge trapézoïdale ;

verrouillage assuré par 2 pênes à blocage latéral, commandés par une serrure équipée :

d’une poignée extérieure anti-effraction ;

d’une poignée intérieure ;

d’un bloc de sécurité, profil international.

Tous les éléments métalliques seront en tôle d’acier galvanisé à chaud suivant norme NF A 36-321. Les procédés d’assemblage employés assureront la continuité de la protection. La face extérieure métal sera revêtue d’une peinture spéciale pour accrochage de la peinture définitive. Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant.

6.5.1 : Porte basculante de 2.40 x 2.00, l’ensemble suivant plans.

LOCALISATION :

· Portes de box mm 04
6. 6 PORTE HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE  MM05
. Fourniture et pose d’ensembles composés de deux vantaux (tierces) ouvrants à la Française + parties semi fixes.

Les profils seront industrialisés de type MANESMAN ou équivalent, les ouvrants seront sur pivots de type DORMA ou équivalent, ferme porte hydraulique encastré, remplissage en verre feuilleté de sécurité 44/2 sous pare closes.

Adaptation de 3 profilés tubulaires avec incorporation de trois ventouses électromagnétiques 300kgs/U par ouvrant, ventouses sur dormants, contreplaques sur ouvrants

L’alimentation se fera par le lot électricité et le branchement se fera par le présent lot. 

Traitement des entrées par sablage, primaire époxy zinc, thermolaquage de finition teinte RAL au choix de l’architecte.

L’ouverture des portes se fera par bâtons de maréchal en INOX fixé sur cadre menuiserie.

La platine de rue sera fixé dans la maçonnerie (réservation du par le lot gros œuvre).
La position des plaques de rue devra être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La dimension du grand vantail sera de 0.90m de passage.
LOCALISATION :

· entree MM 05
6. 7 PORTE HALL D’ENTREE D’IMMEUBLE MM05 bis

. Fourniture et pose d’ensembles composés de deux vantaux (tierces) ouvrants à la Française + parties semi fixes.

Les profils seront industrialisés de type MANESMAN ou équivalent, les ouvrants seront sur pivots de type DORMA ou équivalent, ferme porte hydraulique encastré, remplissage en verre feuilleté de sécurité 44/2 sous pare closes.

Traitement des entrées par sablage, primaire époxy zinc, thermolaquage de finition teinte RAL au choix de l’architecte.

L’ouverture des portes se fera par bâtons de maréchal en INOX fixé sur cadre menuiserie.
La dimension du grand vantail sera de 0.90m de passage.
LOCALISATION :

· entree MM 05 BIS

6.8 MENUISERIE ALU :

Réalisation de menuiseries en aluminium à rupture thermique mettant en œuvre les profilés SCHÜCO ROYAL S 50 (dormant, poteau, traverse, ouvrant), ou similaires, conformes aux nouvelles normes XP P 24-400 pour les profils et XP P 24-401pour les fenêtres.

Finition

Laquage garanti par le label QUALICOAT. + QUALANOD

Teinte au choix de l'Architecte dans l'ensemble de la gamme RAL.

Profilés

Les profilés devront être réalisés en alliage d’aluminium 6060 T5 extrudés selon la norme NF- A50 

710 ou DIN 17 615.

Isolation thermique

Les profilés en aluminium sont composés de deux coquilles reliées entre elles par une ou deux barrettes isolantes à base de polyamide (PA 6.6). La forme de ces barrettes, parfaitement à fleur avec les profilés, ne permet pas la rétention des eaux d’infiltration.

Le système utilisé est composé de profilés de valeur  Kp = 0.08 W/mK minimum (dormant 159030).

Assemblage

Les profilés tubulaires du dormant, profondeur 50 mm, et de l’ouvrant devront être assemblés en coupes d’onglets au moyen d’équerres en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures.

L’assemblage est fait par sertissage ou goupille selon la section du profilé utilisé, assurant ainsi un auto-serrage L’assemblage est renforcé par l’injection d’une colle bi-composant entre la toile des profils et les pièces d’assemblage.

Les montants et les traverses sont assemblés au moyen d’un raccord T en alliage d’aluminium épousant la forme des tubulures des deux coquilles composant les profilés. Un coussin en mousse à alvéoles fermées complète l’étanchéité dans la zone de barrette isolante et de la coquille extérieure.

La fixation du raccord T se fait par une vis auto-foreuse. Le montage de la traverse ou  du montant se fera par goupille. L’assemblage est renforcé par l’injection d’une colle bi-composant entre la toile des profils et les pièces d’assemblage.

Etanchéité des assemblages

Les profilés assemblés par équerres ou raccords T sont parfaitement étanchés au droit des assemblages par la colle bi-composants à base de polyuréthane. Celle-ci est injectée par des trous de 5 mm de diamètre prévu dans les profils jusqu’à ce qu’elle sorte par les encoches de sertissage ou par les trous des goupilles, garantissant ainsi une parfaite étanchéité. La diffusion de la colle à l’intérieur des profils est réalisée par des cannelures existantes sur les équerres ou les raccords T. 

Vitrage

Le vitrage est maintenu par des parcloses munies de clips plastiques, assurant un montage

sous pression constante.

Des joints en EPDM noir sont dits à effacement et présentent une faible section vue. Ils réalisent l’étanchéité entre le profil et le vitrage. 

Composition du vitrage : 

Vitrage type CLIMAPLUS PROTECT (Saint-Gobain Vitrage), ou équivalent (U = 1.9) :

-une vitre Planilux granité feuilletée (Saint-Gobain Vitrage) ou équivalent de 5 mm, côté extérieur ;

-un intercalaire avec une lame d'air de 12 mm ;

-une vitre feuilletée type ‘Stadip Protect SP 510 Eko Plus’ (Saint-Gobain Vitrage) ou équivalent de 10,3 mm, côté intérieur.

Pose

La pose des menuiseries devra être réalisée dans un précadre en aluminium assemblé par

des pièces en acier zingué ou par l’intermédiaire de tapées en aluminium assemblées par

des alvéovis et clips ou vis sur le cadre du dormant.

L’ensemble des châssis sera équipé de volets roulants 

· tablier de volet roulant

· à lames à double paroi et cloisons transversales en alu, coloris au choix du Maître d’Oeuvre. Lames renforcées avec ajours sans projection. 

· caisson de volet roulant isolé de type préformé en intérieur avec accessoires et mécanisme, coulisses avec brosses antibruit, incorporation de brosses dans le raidisseur et la traverse évitant le frottement du tablier sur ceux-ci ;

-
profilé de liaison entre le caisson de volet roulant et le plafond (suivant besoins) ;

- incorporation des grilles d’entrée d’air.

- condamnation par verrous ou targettes :



. Sur tous les volets roulants

- coffres isolés, compris toutes sujétions.

- Nota : Les volets roulants seront motorisés. Les commandes et les raccordements électriques seront dus par le présent lot à partir des attentes de l'Electricien laissées à proximité.

- Nota : La rue Louis Plana est classée en catégorie 4 sur 30 m.

- Nota : Dans le cadre de la réglementation handicapé, les seuils des portes et portes fenêtres, ne devront pas être supérieur à 2 cm.

- Nota: Toutes les allèges vitrées de menuiseries extérieures formant garde-corps seront réalisées en vitrage de sécurité.

6.8.1 Châssis 0.90 X 1.20 MA 01. Composés de châssis ouvrants à la française suivant plan de façade, compris habillage des appuis de baies en tôle d'aluminium laqué et toutes sujétions de mise en œuvre.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS

6.8.2 Châssis 9.33 X 0.90 MA 02. Composés de châssis fixes suivant plan de façade, compris habillage des appuis de baies en tôle d'aluminium laqué et toutes sujétions de mise en œuvre.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS

6.8.3 Châssis 3.18 X 2.20 MA 03. Composés de châssis fixes et porte ouvrant à la française équipé de ferme porte suivant plan de façade, compris habillage des appuis de baies en tôle d'aluminium laqué et toutes sujétions de mise en œuvre.
L’ouverture de la porte se fera par bâtons de maréchal en INOX fixé sur cadre menuiserie.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS

6.8.4 Châssis 2.00 X 2.20 MA 04. Composés de châssis fixes suivant plan de façade, compris habillage des appuis de baies en tôle d'aluminium laqué et toutes sujétions de mise en œuvre.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS

6.8.5 Châssis 0.80 X 2.20 MA 05. Composés de châssis fixes suivant plan de façade, compris habillage des appuis de baies en tôle d'aluminium laqué et toutes sujétions de mise en œuvre.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS
6.9 ENSEMBLE BLOC PVC OUVRANT A LA FRANCAISE 

Chaque ensemble bloc-baie œuvré en PVC teinte grise, sera complet avec :

· classe A3, avec protection de perméabilité faible (volet roulant avec coffre isolé (Dnew+C,tr) – U = 2,85 W/m²K) pour tous les vitrages – U moyen jour/nuit = 1,70 W/m²K, sauf bains/WC – U nu = 1,90 W/m²K ;

· isolement acoustique (Rw+crt) ( 35 dB ;

· cadre dormant avec tapée destinée à recevoir le doublage, et scellements galvanisés ;

· cadre d’ossature avec éléments intermédiaires suivant élévation des façades ;

· profils de recouvrements et de jonctions ;

· quincaillerie particulière pour chaque ouverture ;

· parcloses pour double vitrage ;

· double vitrage isolant (4/16/4) faible émissivité ;

· tablier de volet roulant à lames à double paroi et cloisons transversales en PVC teinte grise ;

· caisson de volet roulant en intérieur avec accessoires et mécanisme motorisé (commande électrique individuelle), coulisses avec brosses antibruit, incorporation de brosses dans le raidisseur et la traverse évitant le frottement du tablier sur ceux-ci ;

· profilé de liaison entre le caisson de volet roulant et le plafond (suivant besoins) ;

· incorporation des grilles d’entrée d’air hygroréglables fournies et posées par le présent lot suivant les indications du Chauffagiste ;

· crémone à mortaiser avec fermetures à 3 points ;

· bouton sur platine en sterlium poli ;

· paumelles renforcées NF SNFQ.

Compris toutes sujétions d’adaptation particulière et de mise en œuvre suivant plans, prescriptions et notices techniques des fabricants.

- Nota : Les volets roulants seront à tringle oscillante.

- Nota : La rue Louis Plana est classée en catégorie 4 sur 30 m.

- Nota : Dans le cadre de la réglementation handicapé, les seuils des portes et portes fenêtres, ne devront pas être supérieur à 2 cm.

- Nota: Toutes les allèges vitrées de menuiseries extérieures formant garde-corps seront réalisées en vitrage de sécurité.

6.9.1. MP 01 : Ensemble bloc baie PVC à 1 vantail ouvrant à la Française de 1,00 x 1.50, affaiblissement acoustique 35 dB(A), compris volet roulant PVC de même dimensions et caisson de volet roulant PVC adapté, l’ensemble suivant plans.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS :

6.9.2. MP 02 : Ensemble bloc baie PVC à 1 vantail ouvrant à la Française de 0.80 x 1.20, affaiblissement acoustique 35 dB(A), compris volet roulant PVC de même dimensions et caisson de volet roulant PVC adapté, l’ensemble suivant plans.

Nota : Dans les SDB les vitrages seront granités.
LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS :

6.9.3. MP 02b : Ensemble bloc baie PVC à 1 vantail oscillot battant de 0,80 x 1,20, affaiblissement acoustique 35 dB(A), compris volet roulant PVC de même dimensions et caisson de volet roulant PVC adapté, l’ensemble suivant plans.

LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS :

6.9.4. MP 03 : Ensemble bloc baie PVC à 1 vantail ouvrant à la Française de 0,90 x 2,30, affaiblissement acoustique 35 dB(A), compris volet roulant PVC de même dimensions et caisson de volet roulant PVC adapté, l’ensemble suivant plans.
LOCALISATION :

· SUIVANT PLANS :

6. 10 LISSE MAIN COURANTE :

Ensemble lisse main courante, hauteur 1,02 m composé de :

-
1 lisse déportée formant main courante en tube diamètre 40 fixée sur maçonnerie ;

-
fixations intermédiaires;

NOTA : la main courante devra avoir une amorce de 30 cm sur les zones palières

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.


LOCALISATION :

· Ensemble de L’ESCALIER suivant plan
6. 11 GRILLE VENTILLATION SR 01 :

6.11.1 Grille ventilation, dimensions suivant plans et détails  composé de :

Fourniture et pose de grille en acier galvanisé à chaud à vantelles orientable de type GOR sur cadre d’ossature fixées sur maçonnerie  surface utile
L’asservissement de la grille sera du par le lot électricité
LOCALISATION :

· suivant PLAN de details.

6. 12 GARDES CORPS SR 02 :

6.12.1 gardes corps extérieurs composés de potelets d’ossatures en fer plat pour recevoir la main courante, 

-
1 fer plat formant main courante;

-
Lisses intermédiaires composé de fer plat également ;

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.
NOTA :


Les gardes corps devront être conformes aux normes NF P 01-12 et NF P 01-013.


L’entreprise titulaire du présent lot devra transmettre les plans d’exécution des gardes corps ainsi que les notes de calcul de dimensionnement des profilés et des fixations.

Les chevilles de fixations devront posséder un agrément technique européen et leur note de calcul de dimensionnement devra s’effectuer suivant le guide ATE.   

LOCALISATION :

· gardes corps exterieurs suivant plans de details SR 02
6.13 CLOTURES 

Les travaux consistent à la fourniture et pose d’une clôture soudée finition galvanisé et plastifié composée de panneaux droits et de poteaux fixés sur maçonnerie existante.

Panneaux de maille 100 X 50 mm, hauteur hors sol 0.70 m, 3 plis, diam 5, type Nevada Super de chez BEKAERT ou équivalent.
La clôture se pose horizontalement. En cas de pente, même légère, des redents seront réalisés. 

LOCALISATION :

· SUIVANT PLAN rue de louis plana

6. 14 GARDES CORPS SR 04 :

6.14.1 gardes corps extérieurs composés de potelets d’ossatures en fer plat pour recevoir la main courante, 

-
1 fer plat formant main courante;

-
Lisses intermédiaires composé de fer plat également ;

- Remplissage tôle perforée

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.


LOCALISATION :

· gardes corps exterieurs suivant plans de details SR 04
· gardes corps interieur escalier 3ème etage
6. 15 PANNEAUX D’AFFICHAGES :

Fourniture et pose d’un panneau d’affichage type SIRANDRE ou équivalent en profil aluminium, fond liège, glace de fermeture avec serrure de sûreté. Le format du panneau sera un A2 minimum.

La teinte des panneaux devra être identique aux boîtes aux lettres.
Le panneau sera conforme à la norme La Poste
LOCALISATION :

· HALL D’ENTREE SUIVANT PLANS.

6. 16 CORBEILLES A PAPIER :

Fourniture et pose de corbeille à papier métallique. 

La teinte des corbeilles devra être identique aux boîtes aux lettres.

Les corbeilles a papier devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LOCALISATION :

· HALLs D’ENTREES SUIVANT PLANS.

6. 17 BOITES AUX LETTRES :

6.17.1 Fourniture et pose de boîtes aux lettres normalisées corps et portes en acier laqué, anti-effraction type SKARN 2  de SIRANDRE ou équivalent, fermeture multipoint. Norme AFNOR NF D 27 404

Les boîtes aux lettres devront être équipées des étiquettes avec le nom des locataires et le numéro des logements.

Les BAL devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite et respecter la norme « La Poste ».
LOCALISATION :

· HALLs D’ENTREES SUIVANT PLANS.

6. 18 STOP CAR :

Fourniture et pose de stop car en acier métallique galvanisé avec fermeture sur les places de stationnement aérien du RDC.
L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.

LOCALISATION :

· RDC SUIVANT PLANS.

6. 19 ACCROCHAGE VELOS :

Fourniture et pose de supports cycles, étriers en tube acier diam 19mm, perforations prévues pour assemblage en série et fixation au sol de chez FRANKEL ou équivalent.
Nombre à prévoir (5 vélos).

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.

LOCALISATION :

· dans locaL velos suivant plans

6. 19b ACCROCHAGE VELOS :

Fourniture et pose de supports cycles, barre de crochets et consoles murales en profilé d’acier. Crochets en fers ronds recouverts d’une gaine en plastique, fixation simple au plafond de chez FRANKEL ou équivalent.

Nombre à prévoir (5 vélos)

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.


LOCALISATION :

· dans locaL velos suivant plans

6. 20 ECHELLE D’ACCES AUX COMBLES :

A la charge du présent lot, la fourniture et la pose à demeure d’une échelle en acier galvanisé, permettant l’accès aux combles (sur la zone platelage technique) à partir de la trappe d’accès en toiture située au 3ème étage.

Compris barre d’accrochage + cadenas.
L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.

LOCALISATION :

· 3eme etage SUIVANT PLANS.

6. 21 COUVERTURE DE L’AIRE DE PRESENTATION :

Réalisation d’une couverture au droit de l’aire de présentation comprenant :

Des poteaux verticaux en profils métalliques du commerce, fixés par platines sur maçonnerie.


Des poutres horizontales en profils métalliques du commerce fixés sur les poteaux verticaux.


D’un bac métallique nervuré

D’un habillage en zinc quartz formant couvertine et bandeau, habillage des rives extérieures et retour horizontal en sous face avec façon de goutte d’eau.
Une première couche d'étanchéité auto-adhésive, constituée d'une feuille de bitume élastomère SBS surfacée d'un film soudable et renforcée d'une armature composite de 130gr/m²,

Une deuxième couche d'étanchéité, soudée, constituée d'une feuille de bitume SBS, renforcée d'une armature voile de verre de 50gr/m² avec sous-face grésée et autoprotection par granulés minéraux colorés ou paillettes d'ardoises, coloris au choix de l'Architecte.

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.

LOCALISATION :

· AIRE DE PRESENTATION SUIVANT PLANS.

6. 22 MIROIR:

6.22.1 Miroir, dimensions suivant plans composé de :

Fourniture et pose d’un miroir 1.35 m X 1.12 m polie à argenture plastifiée, avec chanfrein poli, fixé à la colle sur parois verticale
LOCALISATION :

· DANs hall d’entree suivant plan
6. 23 CLOTURE SR 03 :

6.22.1 Fourniture et pose d’une clôture en barreaux ronds et biseautés à leurs extrémités de type Amazone R de chez DIRICKX ou équivalent. Hauteur panneaux 2.00 finition galvanisé à chaud et plastifié.

L’ensemble suivant plans et détails. Ensemble prévu avec traitement galvanisé à chaud suivant norme NFA 36.321.


LOCALISATION :

· suivant plans de details SR 03
7. OBSERVATION IMPORTANTE

Les travaux du présent lot comportent, outre ceux décrits ci-avant, toutes les prestations accessoires nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.

Les soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance des CCTP des autres corps d’état et être parfaitement au courant du programme général des constructions projetées.
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