Chapitre n°5 : Transformation d’une tension  

   alternative en tension continue

Objectifs :

1. Savoir à quoi sert un transformateur ;

2. Savoir comment obtenir une tension redressée mono-alternance ;

3. Savoir comment obtenir une tension redressée double alternance ;

4. Savoir comment lisser une tension redressée double alternance.

I _ Les transformateurs 


1°) Description 

Un transformateur comprend deux bobines (de fils de cuivre dénudés) différentes couplées par un cadre magnétique fermé (cadre de lames de fer).
Un transformateur comporte un circuit primaire et un circuit secondaire.

Le circuit primaire correspond à la bobine alimentée par la tension que l’on veut modifier.
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Le circuit secondaire correspond à l’autre bobine, c’est-à-dire à celle aux bornes de laquelle on recueille la tension “modifiée”.

Le cadre magnétique sert à canaliser et à transmettre le champ magnétique crée par la première bobine à celle du secondaire. Il apparaît alors dans la seconde bobine un courant électrique induit.
Symbole d’un transformateur :



2°) Utilisation
Un transformateur abaisse ou augmente la tension. Il ne modifie pas la forme du signal.

S’il élève la tension, on parle d’élévateur de tension
Sil diminue la tension efficace, on le qualifie d’abaisseur de tension.

Remarques : 



Le même transformateur peut être soit in élévateur de tension soit un abaisseur de tension, tout dépend du sens de branchement.



Un transformateur ne change pas la fréquence d’une tension alternative et ne peut s’utiliser qu’en mode alternatif ;

II_ Tension redressée


1°) Avec une diode
Une diode permet d’obtenir une tension redressée comportant une alternance sur deux de la tension alternative sinusoïdale du générateur.
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2°) Avec un pont de diodes
Description :



Un pont de diodes est constitué de l’association de quatre diodes montées les unes par rapport aux autres d’une façon précise. (voir schéma)
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Pont de diodes




Un pont de diodes permet d’obtenir une tension redressée comportant toutes les alternances de la tension alternative du générateur. 
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III _ Lissage d’une tension redressée double alternance
On peut atténuer les ondulations de la tension redressée précédente et obtenir sur l’écran de l’oscilloscope un trait presque continu (tension pratiquement continu) en plaçant en dérivation à la sortie du pont de diodes un condensateur. 

Plus la valeur du condensateur est élevée, plus l’atténuation sera forte.
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La tension obtenue après l’application du condensateur n’est que très légèrement ondulée. Elle est presque continue : c’est une tension lissée.
